**Załącznik nr 2A do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – w zakresie części 2 – ciągnik rolniczy**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego samochodu w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ**  **WYKONAWCĘ - opis** |
| **2.** | **Ciągnik rolniczy** |  |
|  | Rok produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022r. |  |
|  | Producent |  |
|  | Typ, model |  |
|  | a) moc homologowana w przedziale 49 – 57 KM  b)pojemność silnika minimum 1,7 l do 2l  c) norma emisji spalin STAGE V, lub nowsza  d)silnik chłodzony cieczą  e)skrzynia SYNCHRONIZOWANA z rewersem 12/12  f) maksymalna prędkość minimum 35 km/h  g) napęd na 4 koła  h) układ kierowniczy ze wspomaganiem  i) blokada mechanizmu różnicowego  j)tylny WOM z dwoma zakresami obrotów -  540/1000 obr./min  k) udźwig tylnego podnośnika na końcówkach minimum 2500 kg  l) podnośnik kat. II, regulacja pozycyjna i siłowa  ł) pompy hydrauliczne o wydajności łącznej minimum 60 l/min  m) minimum 2 pary wyjść hydr.  n) fotel operatora MECHANICZNY  o) dodatkowy składany fotel obok kierowcy  u) ogumienie przód o rozmiarach 280/70/R20, lub większych  p) ogumienie tył o rozmiarach 380/70/R28, lub większych  r) obciążniki na tylne koła tylne minimum:  300kg (150kg/strona)  s) zaczep górny  t) zaczep dolny  w) reflektory robocze przód i tył  z) płaska podłoga  ż) klimatyzacja i ogrzewanie  ź) 4 słupkowa KABINA  x) obciążniki przednie minimum 140 kg  y) masa ciągnika z obciążnikami (przód, tył) minimalnie - 3200kg  aa) rozstaw osi minimum - 1990mm  bb) Wysokość maksymalna – 285 cm  cc) Szerokość zewnętrzna maksymalnie - 1,80 m  dd) gaśnica, trójkąt apteczka  ee) dodatkowe siedzisko |  |

**Miejsce dostawy:**

**Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu** Golęcińska 9 60 – 626 Poznań

…………………dnia……………