**Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiot zamówienia:** Zakup sprężarki olejowej o minimalnym ciśnieniu roboczym 12 bar.

**2. Parametry:**

- typ kompresora: tłokowy

- napięcie zasilania: 400 V

- częstotliwość: 50 Hz

- moc silnika: powyżej 7,2 kW

- układ zbiornika powietrza: poziomy

- pojemność zbiornika: minimum 300 l

- wydajność efektywna: minimum 500 l/min.

- ciśnienie robocze: minimum 12 bar

- rodzaj agregatu sprężającego: co najmniej dwustopniowy

- reduktor ciśnienia wraz z odwadniaczem  
- zaworek do opróżniania wilgoci

- oczko poglądowe, do określania stanu oleju

- uzwojenie silnika: wykonane z miedzi

- urządzenie powinno posiadać ogumowane kółka oraz rączki umożliwiające transportowanie kompresora

**3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagane dyrektywy UE oraz wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i posiadać pełną dokumentację sporządzoną w języku polskim.

2. Czas objęcia ochroną gwarancyjną sprężarki: minimum 12 miesięcy

3. Serwis oraz naprawa zamówionego produktu w okresie użytkowania przez Zamawiającego (również po okresie zakończenia gwarancji), będzie wykonywany w autoryzowanym serwisie na terenie RP.

4. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dostawy urządzenia do Zamawiającego, po stronie Wykonawcy.

5. Warunki płatności: przelew bankowy

6. Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2022 r.

7. Do postępowania Zamawiający wymaga dołączenia dokumentacji technicznej zaoferowanego produktu.