Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

NIP: …………………………………………..

REGON: ………………………………………

**FORMULARZ OFERTOWY**

Złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie**: Jednorazowa dostawa taśm filtracyjnych producenta Clear Edge Germany GmbH.**

Oświadczam, że:

1. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zmówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

| L.p. | Opis | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma filtracyjna produkcji firmy Clear Edge Germany, typ E9-0640 o wymiarach: długość 10,00 m, szer. 1,10 m z zamkiem. Do zagęszczacza osadu Passavant.Parametry techniczne: * Typ E9-0640
* Zamek typ clipper ze stali nierdzewnej wraz z drutem spinającym,
* Materiał wykonania osnowy: PET,
* Materiał wykonania wątku: PET,
* Średnica osnowy: 0,7 mm,
* Średnica wątku: 1,0 mm,
* Gęstość osnowy: 14,5/cm,
* Gęstość wątku: 5,3/cm,
* Rodzaj splotu: 2/1 Twill,
* Grubość taśmy: 2,2 mm,
* Waga taśmy: 1500 g/m2,
* Przepuszczalności powietrza: 1600 l/dm2/min przy 200 Pa
* Wytrzymałość zrywająca osnowy: 2700 N/cm,
* Wydłużenie zrywające: 50%.
 | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Taśma filtracyjna produkcji firmy Clear Edge Germany, typ E9-0490 o wymiarach: długość 19,30 m, szer. 2,40 m z zamkiem. Do prasy osadu Petkus.Parametry techniczne: * Typ E9-0490
* Zamek typu clipper ze stali nierdzewnej wraz z drutem spinającym,
* Materiał wykonania osnowy: PET,
* Materiał wykonania wątku: PET,
* Średnica osnowy: 0,7 mm,
* Średnica wątku: 0,8 mm,
* Gęstość osnowy: 14,8/cm,
* Gęstość wątku: 5,8/cm,
* Rodzaj splotu: 2/1 Twill,
* Grubość taśmy: 2,0 mm,
* Waga taśmy: 1300 g/m2,
* Przepuszczalności powietrza: 1200 l/dm2/min przy 200 Pa
* Wytrzymałość zrywająca osnowy: 2770 N/cm,
* Wydłużenie zrywające: 42%.
 | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Taśma filtracyjna produkcji firmy Clear Edge Germany, typ E9-0490 o wymiarach: długość 16,10 m, szer. 2,40 m z zamkiem. Do prasy osadu Petkus.Parametry techniczne: * Typ E9-0490
* Zamek typu clipper ze stali nierdzewnej wraz z drutem spinającym,
* Materiał wykonania osnowy: PET,
* Materiał wykonania wątku: PET,
* Średnica osnowy: 0,7 mm,
* Średnica wątku: 0,8 mm,
* Gęstość osnowy: 14,8/cm,
* Gęstość wątku: 5,8/cm,
* Rodzaj splotu: 2/1 Twill,
* Grubość taśmy: 2,0 mm,
* Waga taśmy: 1300 g/m2,
* Przepuszczalności powietrza: 1200 l/dm2/min przy 200 Pa
* Wytrzymałość zrywająca osnowy: 2770 N/cm,
* Wydłużenie zrywające: 42%.
 | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |   |   |

cena ofertowa netto wynosi:.......................................... zł (słownie: …………………………… …........................................................................................................................................................) stawka VAT ………%.

1. Spełniam wymagania i warunki postawione w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki gwarancji określone w umowie.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Koszty dostawy do magazynu Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT - zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.
7. Do kontaktów upoważniona/y jest ………………………………………… tel. ………………………….. e‑mail – …………………………………………..
8. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr…………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
9. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na stronie internetowej https://pwik.olsztvn.pl/przetargi

....................................... ............................................................................

(data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)