**Załącznik nr 3 do SWZ**

PAKIET 1 w postępowaniu numer GUM2024ZP0129

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| 1. **I.** | **Automatyczny ciśnieniomierz naramienny – 30 szt.** |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna |
|  | Pomiar:   1. ciśnienie:    1. zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 280 mmHg    2. dokładność nie gorsza niż ±3 mmHg 2. tętno:    1. zakres pomiarowy co najmniej od 40 do 200 uderzeń/min    2. dokładność nie gorsza niż ±5%    3. funkcja wykrywania nieregularnego tętna na potrzeby diagnostyki arytmii serca |
|  | Wskaźnik prawidłowego założenia mankietu |
|  | Automatyczny dobór optymalnego ciśnienia w mankiecie |
|  | Wyświetlanie zmierzonych wartości ciśnienia krwi skurczowego, rozkurczowego i tętna |
|  | Pamięć na co najmniej 20 pomiarów |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Zasilanie:   1. bateryjne 2. zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz |
|  | Komplet baterii |
|  | **Mankiety:**   1. obwód w zakresie 17 - 22 cm – 10 szt. 2. obwód w zakresie 22 - 42 cm – 30 szt. 3. obwód w zakresie 32 - 52 cm – 15 szt. 4. przystosowane do prania w pralce |