***Załącznik Nr 4 do SWZ***

***Zadanie nr 1***

***Nr sprawy: 54/2022***

**TABELA KALKULACYJNA Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Rozmiar** | **Kolor** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO (zł)** | **Łączna wartość netto (zł)** | **stawka podatku VAT** | **wartość brutto (zł)** | **Nazwa, model, producent zaoferowanego towaru** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10=(5x9) | 11 | 12= (10+Vat) |  |
| 1 | **Lina półstatyczna Pro Water 11 mm lub równoważna\* -** Typ A, CE EN 1891; - Średnica 11 mm; - Wytrzymałość statyczna min. 2500 kg; - Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1600 kg; - Liczba odpadnięć (współczynnik 1) 5 -100 kg; - Siła uderzenia (współczynnik 0,3) 5,3 kN; - Wydłużenie 50/150 kg - max. 3,6%; - Ślizganie oplotu 0%; - Ciężar 1 metra 80 g; - Procentowy udział oplotu 33%; - Procentowy udział rdzenia 67%; - Kurczliwość w wodzie 0%; - Materiał Poliamid/ neopren; - Waga : od 6-7 kg. | szt. | 3 | 1x 200 m, 2x 100 m. | Pomarańczowa |  |  |  |  |  |
| 2 | **Duża płachta na linę TARPP PETZL lub równoważny\*:  -** Wymiary: 140 x 140 cm; - Ciężar: max. 280 g; - Materiał: poliester; - Cztery uchwyty transportowe, dwa z nich kolorowe, dla łatwej identyfikacji końców liny, pomarańczowa obwódka płachty dla szybkiej identyfikacji; - umożliwia uzyskanie czystej przestrzeni na linę (140 x 140 cm), chroni przed pyłem i zabrudzeniem, odpowiednia również do długich lin, szybkie chowanie liny bez jej zwijania. | szt. | 10 | 140x140 cm | Czarny z pomarańczową obwódką |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lina półstatyczna Raider Tactic 11 mm lub równoważna\*: -** Typ A EN1891, - Średnica 11 mm; - Wytrzymałość statyczna min. 2400 kg; - Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1800 kg; - Liczba odpadnięć (współczynnik 1) min. 6 - 100 kg; - Siła uderzenia (współczynnik 0,3) min. 4 5,9 kN; - Wydłużenie 50/150 kg - max. 3,2%; - Ślizganie oplotu 0%; - Ciężar 1 metra 75 g; - Procentowy udział oplotu 30 %; - Procentowy udział rdzenia 70 %; - Kurczliwość w wodzie max. 0,5%; - Materiał rdzenia - Poliamid; - Materiał oplotu - Aramid. | szt. | 4 | 2x 100 m, 2x 200 m | Czarna |  |  |  |  |  |
| 4 | **Plecak Sportowy:Plecak Mystery Ranch Sphinx 60 lub równoważny\*:-** Regulowany system nośny z pianki powleczonej siateczką;- Usztywniany element na odcinku lędźwiowym;- Szeroki pas biodrowy;- Regulowany pas piersiowy;- Profilowane pasy ramienne;- Pasy stabilizacyjne przy ramionach;- Pojemna komora główna zabezpieczona wypinaną klapą;- Pas kompresyjny u góry komory głównej;- Dostęp do komory głównej od góry oraz od frontu, poprzez rozpięcie zamka;- Kieszenie na klapie u góry i od środka;- Wewnętrzna kieszeń na system hydracyjny;- Dwie kieszenie na przednim panelu zabezpieczone zamkiem;- Kieszenie na pasie biodrowym;- Boczne kieszenie z elastycznego materiału;- Boczne pasy kompresyjne;- Pętle do troczenia na przednim panelu;- Pasy troczące na dole;- Tkaniny Robic o gęstości 210 i 330 denierów;- Zamki YKK;- Waga: max. 2,3kg. | szt. | 1 | L | brązowy |  |  |  |  |  |
| 5 | **Zegarek - chronometr sportowy z kompasem: fēnix® 7X – Sapphire Solar Edition Czarny tytan z powłoką węglową (DLC) z czarnym paskiem lub równoważne\*: -** MATERIAŁ SOCZEWKI Power Sapphire™, - MATERIAŁ RAMKI Tytanowy; - OBUDOWA Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna; - PASEK DO ZEGARKA typu QUICKFIT; - MATERIAŁ PASKA Silikon; - ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) 51 x 51 x 14.9 mm; - EKRAN DOTYKOWY; - KOLOROWY WYŚWIETLACZ; - LATARKA LED; - WYMIARY WYŚWIETLACZA - SZER. X WYS. Średnica 1,40″ (35,56 mm), - ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA - SZER. X WYS. 280 × 280 pikseli; - WYŚWIETLACZ ma zapewniać czytelność w słońcu (transreflektywny Memory-In-Pixel); - NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE  ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA; - MASA 89 g z silikonowym paskiem (obudowa: 61 g); - GPS; - WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY; - KOMPAS. | szt. | 1 | uniwersalny | czarny |  |  |  |  |  |
| 6 | **Lina półstatyczna Raider Tactic 11 mm lub równoważna\*: -** Typ A EN1891; - Średnica 11 mm; - Wytrzymałość statyczna min. 2400 kg; - Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1800 kg; - Liczba odpadnięć (współczynnik 1) 6 - 100 kg; - Siła uderzenia (współczynnik 0,3) 4 5,9 kN; - Wydłużenie 50/15. | szt. | 20 | 30 m | czarny |  |  |  |  |  |
| 7 | **Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją:Okulary przeciwsłoneczne Oakley Holbrook™ XL , lub równoważne \*:**- Kolor - matte black/prizm ruby;- Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa typu O-Matter;- Zwiększony rozmiar oprawki dla osób z większą twarzą;- Soczewka wykorzystująca technologie typu HDO i Prizm™ (HDO zapewnia przejrzystość, ostrość i naturalność widzianego obrazu);- Soczewka Prizm™ Ruby kategorii trzeciej przepuszcza 17% światła widzialnego;- Materiał soczewek Plutonite®- Wymiary okularów: szerokość szkła - 59 mm, szerokość mostka - 18 mm, długość zausznika - 137 mm. | szt. | 1 | xl | Kolor oprawy: Black InkKolor soczewek: Prizm Ruby Polarized |  |  |  |  |  |
| 8 | **Torba Tarp Duffle 120 L Singing Rock lub równoważna\*: - S**zelki naramienne Alpine-cut ; - Taśmy wieloczkowe do dopinania akcesorii typ daisy chain, - Uchwyty do przenoszenia torby w dwóch rękach, konstrukcja z dodatkowymi taśmami wzmacniającymi i podwójnymi przeszyciami; - Cztery taśmy kompresyjne pozwalają na zmniejszanie obwodu torby według potrzeb; - Wewnętrzne kieszenie siatkowe; - Kieszeń w górnej części torby; - Zamki YKK dwustrone; - Materiał PVC; - Ciężar: max. 2655 g, - Pojemność 120 L | szt. | 10 | 120 L | Czarna z elementami żółtymi |  |  |  |  |  |
| 9 | **Karabinczyk stalowy Maillon owal wydłużony stalowy TWIST 8 mm CE - Maillon Rapide lub równowazny\*: -** Łącznik owalny wydłużony - skręcony o 90 stopni, - Średnica 8 mm, wytrzymałość na zerwanie min. 32 kN. - Certyfikacja CE EN 362 / EN 12275; - Waga: 100-106 g. | szt. | 20 | 8 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 10 | **Karabinczyk stalowy Maillon owal wydłużony nierdzewny - Maillon Rapide lub równoważny\*: -** Łącznik owalny wydłużony, - Materiał: stal nierdzewna, Średnica: 7 mm - Wymiary: 79 mm x 30 mm, - Wytrzymałość na zerwanie: in. 40 kN; - Wytrzymałość użytkowa: min. 8 kN; - Certyfikacja CE EN 362 / EN 12275; - Waga 100-106 g. | szt. | 20 | 7 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 11 | **Karabinek stalowy dużym prześwicie D-STEEL zakręcany - Singing Rock lub równoważny\*: -** Oś poprzeczna: 13kN; - Oś podłużna: 50kN; - Z otwartym zamkiem: 20kN; - Prześwit: 25mm; - Waga: 250-255g,  - Certyfikat - CE 1019, EN 362 | szt. | 20 | 25 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 12 | **Przyrząd asekuracyjny rózny: Przyrząd do transportu pionowego, ze zintegrowanym bloczkiem-blokadą, do ratownictwa wysokościowego MAESTRO S PETZL lub równowazny\*:-** Materiał: aluminium, stal nierdzewna, poliamd;- Ciężar: 1100 g,- Średnica liny min.:10,5 mm - maks.:12,5 mm,- Typ rolki: rolka ze skosami, na łożysku kulkowym;- Maksymalny ciężar roboczy: 250 kg;- ,Obciążenie niszczące: 18 kN x 2 = 36 kN;- Wydajność: 86%,- Certyfikacja: CE EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 Technical Use, EAC | szt. | 4 | uniwersalny | zólty |  |  |  |  |  |
| 13 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek Omni - Block 2.0 double black lub równoważny\*: -** Kolor - Czarny; - Wymiary : 178x76 mm, - Max. średnica liny - 13 mm, - Wytrzymałość - min. 40 kN, - Udźwig - 10 kN, - Średnica krążka - 51 mm (2.0"), - Waga 580-591 g, - CE, | szt. | 2 | 178x76 mm | czarny |  |  |  |  |  |
| 14 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek Omni - Block 2.0 Double lub równoważny\*:  -** Kolor - jaskrawy preferowany pomarańczowy; - Wymiary : 148x76 mm; - Max. średnica liny - 13 mm; - Wytrzymałość - min. 36kN; - Udźwig - min. 8 kN, - Średnica krążka - 51 mm (2.0"); - Waga 340- 344 g, - CE | szt. | 2 | 148x76 mm | pomarańczowy |  |  |  |  |  |
| 15 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek podwójny Machined Rescue Pulley Double lub równoważny\*: -** Obciążenie niszczące - 2 x 18 kN=36 kN, - Obciążenie robocze : 2 x 4 kN=8 kN; - Maksymalna średnica liny : 13mm, - Średnica rolki : 38mm (1,5"), - Wymiary : 89/63 mm; - Waga : 140-144 g, - CE, EN 12278; - Kolory brązowy/czarny; - Materiał: aluminum 7075. | szt. | 4 | 89/63 mm | brązowy/czarny |  |  |  |  |  |
| 16 | **Bloczek alpinistyczny pojedynczy Bloczek pojedynczy Machined Rescue Pulley lub równoważny\*: -** Obciążenie niszczące - 2 x 18 kN=36 kN, - Obciążenie robocze : 2 x 4 kN=8 kN; - Maksymalna średnica liny : 13mm, - Średnica rolki : 38mm (1,5"), - Wymiary : 89/63 mm; - Waga : 140-144 g, - CE, EN 12278, - Kolory brązowy | szt. | 4 | 89/63 mm | brązowy |  |  |  |  |  |
| 17 | **Lonża: Lonża Jane-Y lub równoważna\*: -** Lonża nieregulowana z liny dynamicznej; - Lonża musi umożliwiać skomponowanie wraz z absorberem energii (ABSORBICA) lonży podwójnej z absorberem energii o maksymalnej długości 2 m; - Osłona plastikowa na każdym ramieniu; - Indywidualne oznaczenia na plastikowej osłonie; - Certyfikacja: CE EN 354, ANSI Z359.3 | szt. | 40 | 20x60/60 cm 20x100/100 cm | czarny |  |  |  |  |  |
| 18 | **Nóż wspinaczkowy: Nóż wielofunkcyjny Spatha lub równoważny\*:-** Ostrza: gładkie i karbowane umożliwiające łatwe cięcie lin i linek pomocniczych- Otwór do wpięcia noża do uprzęży przy pomocy karabinka lub CARITOOLa;- Dwie możliwości otwarcia ostrza: karb na ostrzu lub pokrętło, jeżeli ma się założone rękawiczki;- Blokada ostrza w pozycji otwartej;- Ostrze ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości;- Ciężar: 40-43 g. | szt. | 20 | L 59-62 cm | czrany, Kolorowy |  |  |  |  |  |
| 19 | **Taśma Pętla/Taśma Eye Sling lub równoważna\*: -** Pętla asekuracyjna z dodatkowym, wzmocnionym okiem; - Pętla wykonana z dwóch warstw materiału (wewnąntrz czerwona nic kontrolna pojawiająca się w przypadku uszkodzenia lub zuzycia); - Pętla posiada wytrzymałość 30kN; - Oczko dodatkowo wzmocnione warstwą materiału; - Wytrzymałość: 30kN; - Certyfikaty EN 354 i CE certyfikat EN 795B; - Waga od 50-150 g. | szt. | 30 | 10x 120 cm 10x 80 cm 10x 60cm | czarne, niebieskie, czerwone, białe |  |  |  |  |  |
| 20 | **Taśma Pętla Anneau 60 Black lub równowazna\*: -** Wytrzymałość min. 22kN; - CE, UIAA, CE EN 566; - CE EN 795 B; - Taśma stanowiskowa o parametrach jw. - Kolor preferowany czarny; - Waga 20-30g. | szt. | 15 | 60 cm | czerny |  |  |  |  |  |
| 21 | **Karabinczyk aluminiowy "Kolucho" Ring Open PETZL lub równowazny\*: -** Kolucho przeznaczone do wpięcia wyposażenia na stałe do uprzęży; - Okrągły kształt dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania we wszystkich kierunkach; - Szeroki prześwit dla umożliwienia wpięcie lin z zakończeniami zszywanymi; - Otwarcie zamka: 11mm; - Ciężar: 65-70 g. - Certyfikacja: CE. | szt. | 40 | prześwit 11mm | żółty |  |  |  |  |  |
| 22 | **Nóz Sekator SCISSORS OPERATOR - Montura lub równoważny\*: -** Ostrze ze stali nierdzewnej; - Rączka wykonana z polipropylenu, - Otwór do wpięcia lonży zabezpieczającej YOYO; - Długość 17,5cm; - Blokada bezpieczeństwa; - Przeznaczenie do cięcia wyrobów tekstylnych lin, ubrania; - Waga 60-80 g | szt. | 4 | długość 17,5cm | pomarańczowy |  |  |  |  |  |
| 23 | **Uprząż wspinaczkowa: Uprząż biodrowa taktyczna Aspic lub równoważna\*:-** Pas i pętle udowe wyłożone oddychającą perforowaną pianką dla wygody w zawieszeniu;- „Mostkowa” konstrukcja punktu wiązania zwiększa mobilność podczas wspinaczki;- Pianka w pasie - zdejmowana;- Regulacja - pas i pętle udowe wyposażone w samoblokujące klamry typu DOUBLEBACK (szybka i łatwa regulacja);- Elastyczne pętle sprzętowe nie kolidujące z plecakiem - cztery pętle sprzętowe z pianką w pasie, dwie pętle sprzętowe (tylne) bez wkładki z pianką;- W pasie dwa gniazda typu CARITOOL na uchwyty narzędziowe po bokach;- Tylna pętla na linę nośną- Jeden rozmiar uprzęzy (Obwód pasa 74-120 cm, Obwód uda 50-75 cm);- Waga z pianką - 510 g;- Waga bez pianki - 395 g;- Materiał (y): nylon, poliester;- Certyfikacja: CE EN 12277 typ C | szt. | 20 | uniwersalny | czarny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |