***Załącznik Nr 4 do SWZ***

***Zadanie nr 1***

 ***Nr sprawy: 54/2022***

**TABELA KALKULACYJNA Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Rozmiar** | **Kolor**  | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO (zł)** | **Łączna wartość netto (zł)** | **stawka podatku VAT** | **wartość brutto (zł)** | **Nazwa, model, producent zaoferowanego towaru** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10=(5x9) | 11 | 12= (10+Vat) |  |
| 1 | **Lina półstatyczna Pro Water 11 mm lub równoważna\*-** Typ A, CE EN 1891;- Średnica 11 mm;- Wytrzymałość statyczna min. 2500 kg;- Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1600 kg;- Liczba odpadnięć (współczynnik 1) 5 -100 kg;- Siła uderzenia (współczynnik 0,3) 5,3 kN;- Wydłużenie 50/150 kg - max. 3,6%;- Ślizganie oplotu 0%;- Ciężar 1 metra 80 g;- Procentowy udział oplotu 33%;- Procentowy udział rdzenia 67%;- Kurczliwość w wodzie 0%;- Materiał Poliamid/ neopren;- Waga : od 6-7 kg. | szt. | 3 | 1x 200 m, 2x 100 m. | Pomarańczowa |  |  |  |  |  |
| 2 | **Duża płachta na linę TARPP PETZL lub równoważny\*: -** Wymiary: 140 x 140 cm;- Ciężar: max. 280 g;- Materiał: poliester;- Cztery uchwyty transportowe, dwa z nich kolorowe, dla łatwej identyfikacji końców liny, pomarańczowa obwódka płachty dla szybkiej identyfikacji;- umożliwia uzyskanie czystej przestrzeni na linę (140 x 140 cm), chroni przed pyłem i zabrudzeniem, odpowiednia również do długich lin, szybkie chowanie liny bez jej zwijania. | szt. | 10 | 140x140 cm | Czarny z pomarańczową obwódką |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lina półstatyczna Raider Tactic 11 mm lub równoważna\*:-** Typ A EN1891,- Średnica 11 mm;- Wytrzymałość statyczna min. 2400 kg;- Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1800 kg;- Liczba odpadnięć (współczynnik 1) min. 6 - 100 kg;- Siła uderzenia (współczynnik 0,3) min. 4 5,9 kN;- Wydłużenie 50/150 kg - max. 3,2%;- Ślizganie oplotu 0%;- Ciężar 1 metra 75 g;- Procentowy udział oplotu 30 %;- Procentowy udział rdzenia 70 %;- Kurczliwość w wodzie max. 0,5%;- Materiał rdzenia - Poliamid;- Materiał oplotu - Aramid. | szt. | 4 | 2x 100 m, 2x 200 m | Czarna  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Plecak Sportowy:Plecak Mystery Ranch Sphinx 60 lub równoważny\*:-** Regulowany system nośny z pianki powleczonej siateczką;- Usztywniany element na odcinku lędźwiowym;- Szeroki pas biodrowy;- Regulowany pas piersiowy;- Profilowane pasy ramienne;- Pasy stabilizacyjne przy ramionach;- Pojemna komora główna zabezpieczona wypinaną klapą;- Pas kompresyjny u góry komory głównej;- Dostęp do komory głównej od góry oraz od frontu, poprzez rozpięcie zamka;- Kieszenie na klapie u góry i od środka;- Wewnętrzna kieszeń na system hydracyjny;- Dwie kieszenie na przednim panelu zabezpieczone zamkiem;- Kieszenie na pasie biodrowym;- Boczne kieszenie z elastycznego materiału;- Boczne pasy kompresyjne;- Pętle do troczenia na przednim panelu;- Pasy troczące na dole;- Tkaniny Robic o gęstości 210 i 330 denierów;- Zamki YKK;- Waga: max. 2,3kg. | szt.  | 1 | L | brązowy  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Zegarek - chronometr sportowy z kompasem: fēnix® 7X – Sapphire Solar Edition Czarny tytan z powłoką węglową (DLC) z czarnym paskiem lub równoważne\*:-** MATERIAŁ SOCZEWKI Power Sapphire™,- MATERIAŁ RAMKI Tytanowy;- OBUDOWA Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna;- PASEK DO ZEGARKA typu QUICKFIT;- MATERIAŁ PASKA Silikon;- ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) 51 x 51 x 14.9 mm;- EKRAN DOTYKOWY;- KOLOROWY WYŚWIETLACZ;- LATARKA LED;- WYMIARY WYŚWIETLACZA - SZER. X WYS. Średnica 1,40″ (35,56 mm),- ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA - SZER. X WYS. 280 × 280 pikseli;- WYŚWIETLACZ ma zapewniać czytelność w słońcu (transreflektywny Memory-In-Pixel);- NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA;- MASA 89 g z silikonowym paskiem (obudowa: 61 g);- GPS;- WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY;- KOMPAS. | szt. | 1 | uniwersalny | czarny |  |  |  |  |  |
| 6 | **Lina półstatyczna Raider Tactic 11 mm lub równoważna\*:-** Typ A EN1891;- Średnica 11 mm;- Wytrzymałość statyczna min. 2400 kg;- Wytrzymałość z węzłem „8” min. 1800 kg;- Liczba odpadnięć (współczynnik 1) 6 - 100 kg;- Siła uderzenia (współczynnik 0,3) 4 5,9 kN;- Wydłużenie 50/15. | szt. | 20 | 30 m | czarny |  |  |  |  |  |
| 7 | **Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją:Okulary przeciwsłoneczne Oakley Holbrook™ XL , lub równoważne \*:**- Kolor - matte black/prizm ruby;- Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa typu O-Matter;- Zwiększony rozmiar oprawki dla osób z większą twarzą;- Soczewka wykorzystująca technologie typu HDO i Prizm™ (HDO zapewnia przejrzystość, ostrość i naturalność widzianego obrazu);- Soczewka Prizm™ Ruby kategorii trzeciej przepuszcza 17% światła widzialnego;- Materiał soczewek Plutonite®- Wymiary okularów: szerokość szkła - 59 mm, szerokość mostka - 18 mm, długość zausznika - 137 mm. | szt. | 1 | xl | Kolor oprawy: Black InkKolor soczewek: Prizm Ruby Polarized |  |  |  |  |  |
| 8 | **Torba Tarp Duffle 120 L Singing Rock lub równoważna\*:- S**zelki naramienne Alpine-cut ;- Taśmy wieloczkowe do dopinania akcesorii typ daisy chain,- Uchwyty do przenoszenia torby w dwóch rękach, konstrukcja z dodatkowymi taśmami wzmacniającymi i podwójnymi przeszyciami;- Cztery taśmy kompresyjne pozwalają na zmniejszanie obwodu torby według potrzeb;- Wewnętrzne kieszenie siatkowe;- Kieszeń w górnej części torby;- Zamki YKK dwustrone;- Materiał PVC;- Ciężar: max. 2655 g,- Pojemność 120 L | szt. | 10 | 120 L | Czarna z elementami żółtymi |  |  |  |  |  |
| 9 | **Karabinczyk stalowy Maillon owal wydłużony stalowy TWIST 8 mm CE - Maillon Rapide lub równowazny\*:-** Łącznik owalny wydłużony - skręcony o 90 stopni,- Średnica 8 mm, wytrzymałość na zerwanie min. 32 kN.- Certyfikacja CE EN 362 / EN 12275;- Waga: 100-106 g. | szt. | 20 | 8 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 10 | **Karabinczyk stalowy Maillon owal wydłużony nierdzewny - Maillon Rapide lub równoważny\*:-** Łącznik owalny wydłużony,- Materiał: stal nierdzewna, Średnica: 7 mm- Wymiary: 79 mm x 30 mm,- Wytrzymałość na zerwanie: in. 40 kN;- Wytrzymałość użytkowa: min. 8 kN;- Certyfikacja CE EN 362 / EN 12275;- Waga 100-106 g. | szt. | 20 | 7 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 11 | **Karabinek stalowy dużym prześwicie D-STEEL zakręcany - Singing Rock lub równoważny\*:-** Oś poprzeczna: 13kN;- Oś podłużna: 50kN;- Z otwartym zamkiem: 20kN;- Prześwit: 25mm;- Waga: 250-255g, - Certyfikat - CE 1019, EN 362 | szt. | 20 | 25 mm | srebrny |  |  |  |  |  |
| 12 | **Przyrząd asekuracyjny rózny: Przyrząd do transportu pionowego, ze zintegrowanym bloczkiem-blokadą, do ratownictwa wysokościowego MAESTRO S PETZL lub równowazny\*:-** Materiał: aluminium, stal nierdzewna, poliamd;- Ciężar: 1100 g,- Średnica liny min.:10,5 mm - maks.:12,5 mm,- Typ rolki: rolka ze skosami, na łożysku kulkowym;- Maksymalny ciężar roboczy: 250 kg;- ,Obciążenie niszczące: 18 kN x 2 = 36 kN;- Wydajność: 86%,- Certyfikacja: CE EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 Technical Use, EAC | szt. | 4 | uniwersalny | zólty |  |  |  |  |  |
| 13 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek Omni - Block 2.0 double black lub równoważny\*:-** Kolor - Czarny;- Wymiary : 178x76 mm,- Max. średnica liny - 13 mm,- Wytrzymałość - min. 40 kN,- Udźwig - 10 kN,- Średnica krążka - 51 mm (2.0"),- Waga 580-591 g,- CE,  | szt. | 2 | 178x76 mm | czarny |  |  |  |  |  |
| 14 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek Omni - Block 2.0 Double lub równoważny\*: -** Kolor - jaskrawy preferowany pomarańczowy;- Wymiary : 148x76 mm;- Max. średnica liny - 13 mm;- Wytrzymałość - min. 36kN;- Udźwig - min. 8 kN,- Średnica krążka - 51 mm (2.0");- Waga 340- 344 g,- CE | szt. | 2 | 148x76 mm  | pomarańczowy |  |  |  |  |  |
| 15 | **Bloczek alpinistyczny podwójny Bloczek podwójny Machined Rescue Pulley Double lub równoważny\*:-** Obciążenie niszczące - 2 x 18 kN=36 kN,- Obciążenie robocze : 2 x 4 kN=8 kN;- Maksymalna średnica liny : 13mm,- Średnica rolki : 38mm (1,5"),- Wymiary : 89/63 mm;- Waga : 140-144 g,- CE, EN 12278;- Kolory brązowy/czarny;- Materiał: aluminum 7075. | szt. | 4 | 89/63 mm | brązowy/czarny |  |  |  |  |  |
| 16 | **Bloczek alpinistyczny pojedynczy Bloczek pojedynczy Machined Rescue Pulley lub równoważny\*:-** Obciążenie niszczące - 2 x 18 kN=36 kN,- Obciążenie robocze : 2 x 4 kN=8 kN;- Maksymalna średnica liny : 13mm,- Średnica rolki : 38mm (1,5"),- Wymiary : 89/63 mm;- Waga : 140-144 g,- CE, EN 12278,- Kolory brązowy | szt. | 4 | 89/63 mm | brązowy |  |  |  |  |  |
| 17 | **Lonża: Lonża Jane-Y lub równoważna\*:-** Lonża nieregulowana z liny dynamicznej;- Lonża musi umożliwiać skomponowanie wraz z absorberem energii (ABSORBICA) lonży podwójnej z absorberem energii o maksymalnej długości 2 m;- Osłona plastikowa na każdym ramieniu;- Indywidualne oznaczenia na plastikowej osłonie;- Certyfikacja: CE EN 354, ANSI Z359.3 | szt. | 40 | 20x60/60 cm 20x100/100 cm | czarny |  |  |  |  |  |
| 18 | **Nóż wspinaczkowy: Nóż wielofunkcyjny Spatha lub równoważny\*:-** Ostrza: gładkie i karbowane umożliwiające łatwe cięcie lin i linek pomocniczych- Otwór do wpięcia noża do uprzęży przy pomocy karabinka lub CARITOOLa;- Dwie możliwości otwarcia ostrza: karb na ostrzu lub pokrętło, jeżeli ma się założone rękawiczki;- Blokada ostrza w pozycji otwartej;- Ostrze ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości;- Ciężar: 40-43 g. | szt.  | 20 | L 59-62 cm | czrany, Kolorowy |  |  |  |  |  |
| 19 | **Taśma Pętla/Taśma Eye Sling lub równoważna\*:-** Pętla asekuracyjna z dodatkowym, wzmocnionym okiem;- Pętla wykonana z dwóch warstw materiału (wewnąntrz czerwona nic kontrolna pojawiająca się w przypadku uszkodzenia lub zuzycia);- Pętla posiada wytrzymałość 30kN;- Oczko dodatkowo wzmocnione warstwą materiału;- Wytrzymałość: 30kN;- Certyfikaty EN 354 i CE certyfikat EN 795B;- Waga od 50-150 g. | szt.  | 30 | 10x 120 cm 10x 80 cm 10x 60cm  | czarne, niebieskie, czerwone, białe |  |  |  |  |  |
| 20 | **Taśma Pętla Anneau 60 Black lub równowazna\*:-** Wytrzymałość min. 22kN;- CE, UIAA, CE EN 566;- CE EN 795 B;- Taśma stanowiskowa o parametrach jw.- Kolor preferowany czarny;- Waga 20-30g. | szt.  | 15 | 60 cm | czerny |  |  |  |  |  |
| 21 | **Karabinczyk aluminiowy "Kolucho" Ring Open PETZL lub równowazny\*:-** Kolucho przeznaczone do wpięcia wyposażenia na stałe do uprzęży;- Okrągły kształt dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania we wszystkich kierunkach;- Szeroki prześwit dla umożliwienia wpięcie lin z zakończeniami zszywanymi;- Otwarcie zamka: 11mm;- Ciężar: 65-70 g.- Certyfikacja: CE. | szt. | 40 |  prześwit 11mm | żółty  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Nóz Sekator SCISSORS OPERATOR - Montura lub równoważny\*:-** Ostrze ze stali nierdzewnej;- Rączka wykonana z polipropylenu,- Otwór do wpięcia lonży zabezpieczającej YOYO;- Długość 17,5cm;- Blokada bezpieczeństwa;- Przeznaczenie do cięcia wyrobów tekstylnych lin, ubrania;- Waga 60-80 g | szt. | 4 |  długość 17,5cm | pomarańczowy |  |  |  |  |  |
| 23 | **Uprząż wspinaczkowa: Uprząż biodrowa taktyczna Aspic lub równoważna\*:-** Pas i pętle udowe wyłożone oddychającą perforowaną pianką dla wygody w zawieszeniu;- „Mostkowa” konstrukcja punktu wiązania zwiększa mobilność podczas wspinaczki;- Pianka w pasie - zdejmowana;- Regulacja - pas i pętle udowe wyposażone w samoblokujące klamry typu DOUBLEBACK (szybka i łatwa regulacja);- Elastyczne pętle sprzętowe nie kolidujące z plecakiem - cztery pętle sprzętowe z pianką w pasie, dwie pętle sprzętowe (tylne) bez wkładki z pianką;- W pasie dwa gniazda typu CARITOOL na uchwyty narzędziowe po bokach;- Tylna pętla na linę nośną- Jeden rozmiar uprzęzy (Obwód pasa 74-120 cm, Obwód uda 50-75 cm);- Waga z pianką - 510 g;- Waga bez pianki - 395 g;- Materiał (y): nylon, poliester;- Certyfikacja: CE EN 12277 typ C | szt. | 20 | uniwersalny | czarny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |