**Opis bramy wjazdowej – Osadkowski S.A. Oddział Świdnica**

**Brama przemysłowa przesuwna z napędem elektrycznym**

• brama samonośna, z kompletem elementów rolkowych, zestawem montażowym, fundamentem

• zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe

• brama automatyczna (bez zamka i klamki) z napędem, listwa zębata napędowa oraz koło napędowe wykonane z metalu.

**Wyposażenie:**

Centrala sterująca, odbiornik radiowy, pilot - 10 szt., lampa sygnalizacyjna, antena zewnętrzna, fotokomórki (1 kpl.), wyłącznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP, maksymalna ilość załączeń na godzinę: 30, prędkość przesuwu: min. ok. 9 m/min,

• wymiar bramy (szer x wys): 12000 x 1650 -1750 mm,

• kierunek otwierania: w lewo (przy widoku od zewnątrz posesji).

* wózki jezdne dopasowane do ciężaru bramy.

**Napęd:**

* elektryczny umożliwiający sterowanie bramą przy pomocy przycisku „otwórz/zamknij/stop” w pomieszczeniu ochrony oraz przy pomocy pilota,
* Centrala sterująca wyposażona w rozszerzenie dające możliwość podłaczenia do centrali alarmowej SATEL – z funkcja zdalnego (internet) otwierania i zamykania bramy.
* Sterownik bramy powinien posiadać opcję ustawienia automatycznego zamknięcia bramy po określonym czasie,
* zabezpieczenie przeciążeniowe wykrywające przeszkody na drodze bramy,
* funkcja automatycznego cofania, w wypadku gdy automat napotka na przeszkodę,

opcja soft-start/soft-stop podczas rozruchu i zatrzymania bramy,

* klucze umożliwiające odblokowanie napędu w wypadku braku energii elektrycznej,
* brama musi posiadać możliwość otwierania i zamykania ręcznego w przypadku braku energii elektrycznej.

**Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny dokona:**

Demontażu istniejącego ogrodzenia i złożenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje od wykonawców dokonania wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym w szczególności wymaganych dla należytego oszacowania rozmiarów i kosztów prac, niezależnie od informacji otrzymanych od Zamawiającego.