Postępowanie nr.: **BZP.2710.52.2022.MG Załącznik nr 3.do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna- wymagania minimalne**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa Termostatu zanurzeniowego -90 st do +30st**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Szczegółowy zakres**  **parametrów podstawowych wymaganych przez Zamawiającego** | **Zgodność cech wymaganych z oferowanymi Wykonawca wypełnia poprzez odpowiednie wskazanie: TAK lub NIE\*, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny parametry oferowanego przez siebie sprzętu/urządzenia/** |
| **Wymagania ogólne** | | |
| A | | B |
|  | Termostat zanurzeniowy | |
| 1. | Zakres generowanych temperatur od 30 °C do −90 °C | Zakres generowanych temperatur od ……..°C do ………. °C |
| 2. | Stabilność temperatury ± 1 °C | TAK / NIE\* |
| 3. | Waga netto nie większa niż 50 kg | Waga ……………. kg |
| 4. | LEDowy wyświetlacz temperatury | TAK / NIE\* |
| 5. | Elastyczna rurka głowicy chłodzącej o długości 50-60 cm przy średnicy 1,5 cm | Elastyczna rurka głowicy chłodzącej o długości ………….. cm przy średnicy …………… cm |
| 6. | Moc chłodząca przy −80 °C w etanolu: co najmniej 0,07 W | Moc chłodząca przy −80 °C w etanolu: …………………. W |
| 7. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK / NIE\* |
| 8. | Zewnętrzny sensor PT100 | TAK / NIE\* |
| 9. | Rozmiary (WxDxH) nie większe niż 38 x 55 x 60 cm | Rozmiary (WxDxH) ………………………… cm |
| 10. | Kompresor chłodzony powietrzem, na kółkach umożliwiających sprawne przesuwanie sprzętu | TAK / NIE\* |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania oraz, że oferuję warunki dostawy i gwarancji i rękojmi (zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiący Formularz ofertowy nr 1 do SWZ).

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć **kwalifikowanym podpisem elektronicznym,** przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.