**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 264/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Prawocheńskiego 15, Oczapowskiego 5, Heweliusza 12i Heweliusza 4 Uniwersytetu

###  Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Prawocheńskiego 15, Oczapowskiego 5, Heweliusza 12, Heweliusza 4 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

**Prawocheńskiego 15**

1. **Pom 121 – malowanie ścian (56m2) i sufitów (16,21m2) oraz wymiana wykładziny na PCV (16,21m2)**
2. **Pom 3 - malowanie ścian (52m2) i sufitów (11,2m2)**
3. **Pom 302 – malowanie ścian (79,2m2) i sufitów (36,05m2) oraz wymiana wykładziny na PCV (36,05m2)**
4. **Pom 201 – malowanie ścian (112m2) i sufitów (83m2)**

**Heweliusza 12**

1. **Pom 19 – malowanie ścian (36,5m2) i sufitów (12,6m2) oraz wymiana wykładziny (12,6m2)**
2. **Pom 05 – malowanie ścian (35,7m2) i sufitów (12,3m2) oraz wymiana wykładziny na PCV (12,3m2)**
3. **Pom 02 – malowanie ścian (82,7m2) i sufitów (61,7m2)**
4. **Pom 09– malowanie ścian z lakierowaniem do 160cm (82,2m2) i sufitów (61,31m2) oraz wymiana wykładziny na PCV ( 61,32m2)**
5. **Pom 010 – malowanie ścian ( 51,1m2) i sufitów (25,32m2)oraz wymiana wykładziny na dywanową ( 25,32m2)**
6. **Korytarz parter - malowanie ścian (132,7m2) i sufitów (76,5m2) oraz wymiana wykładziny na PCV (76,5m2)**

**Oczapowskiego 5**

1. **Pom 309 – malowanie ścian (52,16m2) i sufitów (13,1m2) oraz wymiana wykładziny (13,1m2)**

**Heweliusza 4**

1. **Pom 0.18 – malowanie ścian ( 15m2)**
2. **Pom 0.16 – malowanie ściany ( 20m2)**

Malowaniu farbami emulsyjnymi pastelowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie oraz lakierowanie ścian w kolorze jasnym pastelowym –mat, właściwymi do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych powierzchnia sufitów i ścian. Wymiana wykładziny we wskazanych pomieszczeniach o kolorystyce uzgodnionej z użytkownikiem.

Wykładzina dywanowa o parametrach nie mniejszych niż

:**Gęstość włosa – 0,137 gr/cm3,Waga runa min – 785 gr/m2 Waga całkowita min – 4540 gr/m2 Wysokość runa – 3mm,Wysokość całkowita – 5 mm,Ilość włókien min – 259000/m2,Klasa palności – Bfl-S1,Klasa użytkowa min.– 33,Odporność na płowienie >= 5,Odporność na ścieranie >= 4,Odporność na działanie wody - >= 4**

**Wykładzina PCV o parametrach nie mniejszych niż:**

**grubość całkowita wg EN 428** 2.5 mm**,grubość warstwy użytkowej wg EN 429** ≥0,7mm**,Waga całkowita EN 430** 4100 g/m2 (design), 3960 g/m2**,klasa użytkowa wg EN 685** 34/43**,klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1** Bfl-s1**,antystatyczność wg EN 1815** kV <2,**antypoślizgowość ( test rampy z olejem norma DIN 51 130)** klasa R10,**odporność na ścieranie wg EN 660.2** ≤ 2.0 mm,**grupa ścieralności wg EN 649** T,**stabilność wymiarowa wg EN 434** ≤ 0.10 %,**wgniecenia resztkowe wg EN 433** ≤ 0.1 mm,**właściwości akustyczne (izolacja dźwięku uderzeniowego – wyciszenie do sąsiada) wg EN ISO 717-2** 4 dB**, wyciszenie dźwięków uderzeniowych wewnątrz pokoju (izolacja akustyczna) NF S 31074** 76dB (klasa C) **,Test mebli na kółkach- EN 425 – OK, przewodność termiczna wg EN 12524** 0.25 W/(m.K)**, odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02** ≥6 stopni

TAK

1. Wszystkie meble należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem. Dopuszcza się przenoszenie mebli lub grupowanie w celu zabezpieczenia folią. Przy przenoszeniu mebli, meble należy oznaczyć i powrotnie przenieść w to samo miejsce skąd były wynoszone lub przemieszczane.
2. Po zakończeniu robót związanych z remontem pomieszczeń, należy wymyć okna i sprzątnąć do czysta korytarze i klatki schodowe.
3. Codziennie po zakończeniu prac należy zmyć posadzkę na korytarzu i klatkach schodowych.
4. Na czas remontu należy zapewnić beczkę na zlewanie pozostałości po farbach, klejach, szpachli itp. jak również do płukania narzędzi. Ma to na celu uniknięcia zapchania kanalizacji odpadami budowlanymi i resztkami farb.
5. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 7.00 do 21.00.
6. W trakcie wykonywania robót malarskich dopuszcza się używanie pędzli i wałków malarskich. Wszystkie inne techniki malarskie są zabronione.
7. Nie dopuszcza się mieszania gruntu z farbami emulsyjnymi. Każdą czynność należy wykonać oddzielnie.
8. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
9. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
10. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
11. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
12. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na

swój koszt.

1. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

1. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

###

***Termin wykonania wszystkich prac: 40 dni od podpisania umowy***

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*