*załącznik nr 1*

**ETAP I** (zakres podstawowy)**:**

- Remont drogi powiatowej nr 1525 C Koronowo – Żołędowo (998 m)

 (pow. nakładki 6266 m2, pow. siatki 3992 m2, pow. poboczy z kruszywa 964,5 m2)

- Remont drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia (920 m)
 (pow. nakładki 7102 m2, pow. siatki 5520 m2 , pow. poboczy z kruszywa 1214,25 m2)

- Remont drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska (650 m)
 (pow. nakładki 3508 m2, pow. siatki 2600 m2, pow. poboczy z kruszywa 942,75 m2))

*Łącznie: pow. nakładek 16876 m2, pow. siatek 12112 m2,* pow. poboczy z kruszywa 3121,5 m2)

**ETAP II** (zakres podstawowy)**:**

- Remont drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska (348 m)
 (pow. nakładki 1878,13 m2, pow. siatki 1392 m2, pow. poboczy z kruszywa 522,0 m2)

- Remont drogi powiatowej nr 1523 C Wtelno – Tryszczyn (1250 m)
 (pow. nakładki 6816 m2 )

*Łącznie: pow. nakładek 8694,13 m2, pow. siatek 1392 m2,* pow. poboczy z kruszywa 522,0 m2)

**ETAP III** (zakres objęty prawem opcji)**:**

- Remont drogi powiatowej nr 1514 C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (998 m)
 (pow. nakładki 5220 m2, pow. siatki 3992 m2, pow. poboczy z kruszywa 1452,75 m2)

- Remont drogi powiatowej nr 1526 C Samociążek – Bożenkowo (998 m)
 (pow. nakładki 6464 m2, pow. siatki 5988 m2, pow. poboczy z kruszywa 1464,75 m2)

- Remont drogi powiatowej nr 1529 C Wojnowo – Bydgoszcz (985 m)
 (pow. nakładki 6310 m2, pow. siatki 3940 m2, pow. poboczy z kruszywa 1353,75 m2)

*Łącznie: pow. nakładek 17994 m2, pow. siatek 13920 m2 ,* pow. poboczy z kruszywa 4271,25 m2)