PROJEKT

UMOWA JSz - \_\_\_ / 2017

zawarta w dniu ......................2017 r. w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąka, mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 60-844, ul. Kochanowskiego 2a, NIP: 777-00-01-878, REGON: 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego

a

firmą ………………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą z siedzibą w ………………….., NIP: …………….. REGON: ………………. zarejestrowaną w ……………………………. pod nr KRS: ………………….

reprezentowaną przez: ……………………………………..

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik zapytania opublikowanego na platformie zakupowej Open Nexus (witryna: https://platformazakupowa.pl,) dotyczącego dostawy wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem mebli biurowych oraz wywozem opakowań dla Posterunku Policji w Dąbiu. Umowa została zawarta przy uwzględnieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. 2017r. poz.1579 tekst jednolity)

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa mebli biurowych - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia/formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 i ogłoszonym zapytaniem na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl).

2. Zamawiający nabywa, a Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego meble biurowe wraz z dostawą, załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem oraz wywozem opakowań dla Posterunku Policji w Dąbiu, ul.Łęczycka 62, 62-660 Dąbie.

**TERMIN REALIZACJI UMOWY**

**§ 2**

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w §1 ust.1 umowy w terminie do dnia 05.12.2017r.

**WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ**

**§ 3**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie ……………. zł brutto (słownie: …………………………………). Powyższe wynagrodzenie zawiera podatek od towarów i usług VAT oraz nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1, oprócz ceny sprzedaży mebli biurowych zawiera wszystkie koszty związane z dostawą mebli do Posterunku Policji w Dąbiu i inne niezbędne koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

3. Rozliczenie za dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po sprawdzeniu przez Zamawiającego dostarczonych mebli biurowych, co do ilości i zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 oraz po sporządzeniu protokołu odbioru ilościowo – jakościowego, który stanowi załącznik nr 2, z wynikiem pozytywnym.

4. Za wykonanie dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, NIP: 777-00-01-878, REGON: 63073410, adres: 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a.

**REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 4**

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony Zamawiającemu jednorazowo, w terminie wskazanym w §2, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), do miejsca wskazanego w §1 ust.2.
2. Wykonawca o swojej gotowości do realizacji umowy zawiadomi Zamawiającego za pomocą faksu lub telefonicznie, co najmniej na jeden dzień przed dokonaniem dostawy.

**GWARANCJA**

**§ 5**

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble na okres min. 36 miesięcy od daty dostawy.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wady, usterki i uszkodzenia ujawnione podczas użytkowania.

3. Ze strony Zamawiającego do współpracy i kontaktów z Wykonawcą w zakresie udzielonej gwarancji wyznacza się pracownika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu -

Justyna Szymańska tel. 61 841 26 75, natomiast przedstawicielem Wykonawcy jest …………………… tel. ……………………..

**REKLAMACJE**

**§ 6**

1. W przypadku uznanej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad na własny koszt, w terminie do 14 dni od dnia uznania reklamacji.

2. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni, równoznaczne będzie z uznaniem reklamacji.

3. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

b) 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający,

c) 2 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 8**

* 1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

Przedstawiciel Zamawiającego: Justyna Szymańska tel. 61 841 26 75,

Renata Becmer tel. 63 261 83 15.

Przedstawiciel Wykonawcy : ……………………………..

2. Do zatwierdzania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważnieni są Przedstawiciele Zamawiającego.

**§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 10**

Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy strony rozwiązywać będą w sposób polubowny. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

**§ 11**

Wykaz załączników do umowy stanowiących integralną część umowy:

1. załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia/formularz ofertowy,
2. załącznik nr 2 – Protokół odbioru ilościowo - jakościowy.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1 do umowy

**Opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy**

Kolor R37010 Wiąz Ovid według próbnika Pfleiderer

Kolor tapicerki do uzgodnienia z użytkownikiem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | | Opis | Zdjęcie | | Ilość | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto |
| **Dyżurka** | | | | | | | |
| 1 | | Biurko prostokątne o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka.  *Uwaga w blacie biurka należy dokonać wycięć na rynny kablowe biegnące z góry na dół pomieszczenia, umożliwiające dosunięcie blatu biurka do ściany* ***(konieczna wizja lokalna w celu zdjęcia wymiarów przed realizacją)***  Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\PŁYTOWA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR12NN4.jpg | | **1** |  |  |
| 2 | | **Dostawka prostokątna**  o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. | 9d861b730b52400f92665f92aa5205bc | | **1** |  |  |
| 3 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\REGAŁY\SZEROKOŚĆ 80\WNISN086.jpg | | **1** |  |  |
| 4 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW086.jpg | | **1** |  |  |
| 5 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 3 przestrzenie na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW083.jpg | | **1** |  |  |
| 6 | | **Szafka na klucze** o wymiarach 20x45 cm, wysokości 60 cm, z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz wieniec górny wykonany z płyty 18 mm. Front wykonany z płyty 18 mm, plecy HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki oraz wieńca górnego i dolnego, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać 2 zawiasy na skrzydle drzwi, zawiasy firmy Hafflele lub równoważne posiadające kąt rozwarcia 110st. oraz zamek z 2 kluczami montowany na skrzydle drzwi. Szafka musi posiadać 2 uchwyty na plecach do zamontowania na ścianie oraz wyposażone w haczyki na klucze szt. 20. Uchwyt na drzwiach o rozstawie min.120 mm mocowany na 2 śruby. | http://www.kwasek.pl/userdata/gfx/61e831603c01fa3fe6755c035df637c0.jpg | | **1** |  |  |
| Pokój Dzielnicowych | | | | | | | |
| 7 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka.  Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\PŁYTOWA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR12NN4.jpg | | **3** |  |  |
| 8 | | **Dostawka prostokątna**  o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. | 9d861b730b52400f92665f92aa5205bc | | **2** |  |  |
| 9 | | Odbojnica 360x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **1** |  |  |
| 10 | | Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **2** |  |  |
| 11 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\REGAŁY\SZEROKOŚĆ 80\WNISN086.jpg | | **1** |  |  |
| 12 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW086.jpg | | **1** |  |  |
| 13 | | **Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm**  Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. |  | | **1** |  |  |
| Pokój Dochodzeniowców | | | | | | | |
| 14 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka.  Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\PŁYTOWA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR12NN4.jpg | | **2** |  |  |
| 15 | | **Dostawka prostokątna**  o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. | 9d861b730b52400f92665f92aa5205bc | | **2** |  |  |
| 16 | | Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **2** |  |  |
| 17 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW086.jpg | | **1** |  |  |
| 18 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 60\WNNISW066.jpg | | **1** |  |  |
| 19 | | **Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm**  Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. |  | | **1** |  |  |
| Pokój OPI | | | | | | | |
| 20 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka.  Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\PŁYTOWA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR12NN4.jpg | | **3** |  |  |
| 21 | | **Dostawka prostokątna**  o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi dostawki wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. | 9d861b730b52400f92665f92aa5205bc | | **2** |  |  |
| 22 | | Odbojnica 140x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **2** |  |  |
| 23 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał posiada 6 przestrzeni segregatorowych. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\REGAŁY\SZEROKOŚĆ 80\WNISN086.jpg | | **1** |  |  |
| 24 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW086.jpg | | **1** |  |  |
| 25 | | **Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm**  Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. |  | | **1** |  |  |
| Pokój Kierownika | | | | | | | |
| 26 | | Biurko prostokątne o wymiarach 160x70 cm, wysokość 74 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka.  Biurko wyposażone w przelotki kablowe oraz szufladę na klawiaturę | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\PŁYTOWA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR12NN4.jpg | | **1** |  |  |
| 27 | | Odbojnica 160x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **1** |  |  |
| 28 | | Odbojnica 200x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty |  | | **1** |  |  |
| 29 | | Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 60 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Pod półką zamontowany chromowany drążek do zawieszania wieszaków ubraniowych  Głębokość półek 55 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\UBRANIOWE\SZEROKOŚĆ 80\WNISU085.jpg | | **1** |  |  |
| 30 | | **Witryna z drzwiami płytowymi uchylnymi** o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm  Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.  Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półek/ 5 przestrzeni segregatorowych.  Szafa do wysokości 82,5 cm (2OH) zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażonymi w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Trzy górne przestrzenie segregatorowe zamykane drzwiami szklanymi. Szkło białe przeźroczyste w ramach drewnianych  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.  Zamek z dwoma kluczami łamanymi.  Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . |  | | **1** |  |  |
| 31 | | **Ława** 110x60 cm, wysokość 60 cm, blat wykonany z płyty MDF obustronnie laminowanej o klasie hig. E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze blatu. Ława powinna posiadać półkę pod górnym blatem obustronnie laminowaną z płyty MDF o gr. 18 mm, oklejoną obrzeżem ABS gr. 2 mm. Stelaż ławy wykonany z płyty MDF gr. 18 mm obustronnie laminowanej. Nogi ławy kwadratowe 50x50 mm, wykonane z płyty MDF, z każdej strony laminowane nogi zakończone regulatorami wysokości. |  | | **1** |  |  |
| Korytarz | | | | | | | |
| 32 | Odbojnica 230x30 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty | |  | | **1** |  |  |
| 33 | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 80\WNISW086.jpg | | **1** |  |  |
| 34 | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory. | | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\SZAFY\Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI\SZEROKOŚĆ 60\WNNISW066.jpg | | **1** |  |  |
| 35 | Ławka korytarzowa producent Nowy Styl ISO-3-BL-WOOD  Element pionowy nogi ławki wykonany z rury o wymiarach: 60x40, element poziomy nogi wykonany z rury o wymiarach 50x30. Szyna do zestawu 3-osobowego wykonana z rury o wymiarach 60x30.Siedziska wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. Szerokość pojedynczego drewnianego siedziska 461 mm, głębokość 398 mm Oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. Szerokość pojedynczego drewnianego oparcia 474 mm, wysokość 328 mm Siedzisko montowane jest do szkieletu za pomocą wkrętów. Stelaż pokryty farbą proszkową w kolorze czarnym.  Wymiary ławki przedstawia grafika  ISO - 3 black | | iso 3 wood (2) | | **1** |  |  |
| Pokój Socjalny | | | | | | | |
| 36 | **Szafka kuchenna** o wymiarach 90x56 cm, wysokość 80 cm. Szafka z 2 szufladami oraz dzwiami uchylnymi. Szafka powinna być wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie hig. E1. obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafka posiadająca 2 szuflady w górnej części z lewej i prawej strony. Szuflady o wkładach plastikowych. Dzwi zamykające dwie dolne przestrzenie półkowe. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpus półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty gr. 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafka musi posiadać po 2 zawiasy Haffele na skrzydle drzwi. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny szafki powinien być zasłonięty frontem skrzydeł dzwi. Front szuflad powinien być montowany do szuflad za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Szafa musi posiadać stopy poziomujące z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm montowane na 2 śruby. | |  | | **2** |  |  |
| 37 | **Szafka pod zlewozmywak** o wymiarach 80x56 cm, wysokość 80 cm. Szafka z dzwiami uchylnymi. Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o kl. Hig. E1. Obrzeże ABS dobrane do koloru płyty. Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty gr. 18 mm. Szafka nie posiada wieńca górnego z powodu montażu zlewozmywaka. Fronty skrzydeł dzwi wykonane z plyty gr. 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki oraz wieńca dolnego. Szafka musi posiadać po 2 zawiasy Haffele na skrzydle dzwi posiadające kąt rozwarcia 110 st. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Uchwyty na skrzydło dzwi o rozstawie min 120 mm montowane na 2 śruby. Szafka musi posiadać stopki poziomujące z możliwością regulacji. | |  | | **1** |  |  |
| 38 | **Szafka wisząca** z drzwiami o wymiarach 80x32 cm, wysokość 72 cm. Szafka wyposażona w suszarkę . Szafka wykonana z płyty laminowanej obustronnie o kl. Hig. E1 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półka, wieniec dolny wykonany z płyty o gr. 18 mm. Wieniec górny oraz fronty skrzydeł dzwi wykonane z pyty 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Każde drzwi wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm, mocowane na 2 śrubach. Szafka zawieszona na metalowej listwie montażowej z możliwością jej poziomowania. | |  | | **1** |  |  |
| 39 | **Szafka wisząca** z drzwiami o wymiarach 90x32 cm, wysokość 72 cm. Szafka posiadająca 1 półkę – 2 przestrzenie segregatorowe. Przestrzenie zamykane. Szafka wykonana z płyty laminowanej obustronnie o kl. Hig. E1 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, półka, wieniec dolny wykonany z płyty o gr. 18 mm. Wieniec górny oraz fronty skrzydeł dzwi wykonane z pyty 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półka powinna być wykonana z możliwością regulacji, wyposażona w system jej wypadnięcia. Elementy widoczne oklejoneobrzęzem 1mm, front półki oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Każde dzwi wyposażone w 2 zawiasy Haffele. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Każde drzwi wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie min 120 mm, mocowane na 2 śrubach. Szafka zawieszona na metalowej listwie montażowej z możliwością jej poziomowania. | |  | | **1** |  |  |
| 40 | Stół kuchenny prostokątny ramowy o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. | | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\NOGA OKRĄGŁA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR08NN1.jpg | | **1** |  |  |
| 41 | **Blat kuchenny na szafki dł 260cm**  Blat kuchenny w laminacie HPL w kolorze stalowym, grubość 38mm, wyposażony w listwy przyblatowe. | |  | | **1** |  |  |
| Sala odpraw | | | | | | | |
| 42 | **Stół**  prostokątny ramowy o wymiarach 260x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. | | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\NOGA OKRĄGŁA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR08NN1.jpg | | **1** |  |  |
| 43 | **Stół**  prostokątny ramowy o wymiarach 240x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. | | C:\Users\User\Documents\Nowy Styl\BRYŁY DO OFERT\ES BRYŁY DO OFERT\BIURKA\PROSTOKĄTNE\NOGA OKRĄGŁA\GŁĘBOKOŚĆ 80\WNIR08NN1.jpg | | **1** |  |  |
| Krzesła i fotele | | | | | | | |
| 44 | **Krzesło typu ISO black.producent Nowy Styl** Rama siedziska i parcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5. Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Oparcie zaś jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Tapicerka w kolorze grafitowym o ścieralności minimum 150 000 cykli Martindale’a, potwierdzonej odpowiednim atestem, który należy załączyć do oferty. Stelaż krzesła ISO malowany proszkowo na kolor czarny  w/g. palety RAL 9005. | | Znalezione obrazy dla zapytania krzes&lstrok;o iso | **16** | |  |  |
| 45 | **Krzesło obrotowe z podłokietnikami** **NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L-shape producent Nowy Styl**  Wymiary krzesła:   * Szerokość siedziska: 460 mm * Szerokość oparcia (górna krawędź oparcia): 430 mm * Głębokość siedziska: 420 mm . * Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm * Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm * Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm. * Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników R35K2: 650mm. * Odległość między podłokietnikami R35K2: 490mm * Długość nakładki podłokietnika: 225mm * Średnica podstawy: fi 700mm   Krzesło posiada mechanizm synchroniczny: FS  Mechanizm synchroniczny – wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego.  Funkcje mechanizmu:   * możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, * kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°, * możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, * regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, * Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, * regulacja wysokości oparcia – 70 mm, * płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.   Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  -skład 100% poliester  -gramatura 250  -odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale  -trudnozapalność wg EN 1021 1& 2  Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm   * 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania) * 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)   Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.  Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.  Podłokietniki:  - regulowane na wysokość  - wykonane z czarnego tworzywa;  - nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym  - regulowane na wysokość w zakresie 85mm.  Podstawa krzesła poliamidowa - czarna.  Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. | | navigo_02_tyl copy.jpg  navigo_02_3_4_front copy.jpg | **1** | |  |  |
| 46 | **Fotel kubełkowy typ CLUB producent Nowy Styl**  na drewnianym stelażu. Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o  gęstości 25kg/m3 i 21kg/m3. Całość jest tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych  Fotel kubełkowy tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:   * + - Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2     - Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2     - Skład – 100% POLIESTER     - Gramatura 366 g/m2 | |  | **2** | |  |  |
| Szatnia | | | | | | | |
| 47 | Ławka socjalna do przebieralni 120x44x46 (szer/gł/wys) stelaż wykonany z profili zamkniętych i blach stalowych oraz elementy ze sklejki lub płyty meblowej drewnopodobnej + PCV, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości | |  | | **1** |  |  |
| Wartość oferty brutto | | | | | | |  |

Załącznik nr 2 do umowy

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY**

**Miejsce dokonania odbioru**: PP w Dąbiu

Ul.Łęczycka 62

62-660 Dąbie

**Data dokonania odbioru**: ………………………………………………………………………

**Ze strony Wykonawcy**: ………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

……………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do udziału w odbiorze)

**Ze strony Zamawiającego**: 1. ……………………………………………...

2……………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | | Asortyment | Jm | Ilość | Uwagi |
| **Dyżurka** | | | | | |
| 1 | | Biurko prostokątne o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm. | szt | **1** |  |
| 2 | | Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, blat grubości 25 mm, | szt | **1** |  |
| 3 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, | szt | **1** |  |
| 4 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5 cm | szt | **1** |  |
| 5 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm. | szt | **1** |  |
| 6 | | Szafka na kluczeo wymiarach 20x45 cm, wysokości 60 cm, | szt | **1** |  |
| Pokój Dzielnicowych | | | | | |
| 7 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. | szt | **3** |  |
| 8 | | Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, | szt | **2** |  |
| 9 | | Odbojnica 360x30 | szt | **1** |  |
| 10 | | Odbojnica 140x30 | szt | **2** |  |
| 11 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, | szt | **1** |  |
| 12 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | szt | **1** |  |
| 13 | | Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm | szt | **1** |  |
| Pokój Dochodzeniowców | | | | | |
| 14 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. | szt | **2** |  |
| 15 | | Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, | szt | **2** |  |
| 16 | | Odbojnica 140x30 | szt | **2** |  |
| 17 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | szt | **1** |  |
| 18 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | szt | **1** |  |
| 19 | | Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm | szt | **1** |  |
| Pokój OPI | | | | | |
| 20 | | Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. | szt | **3** |  |
| 21 | | Dostawka prostokątna o wymiarach 80x60x h74 cm, | szt | **2** |  |
| 22 | | Odbojnica 140x30 | szt | **2** |  |
| 23 | | Regał o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm, | szt | **1** |  |
| 24 | | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | szt | **1** |  |
| 25 | | Wieszak ścienny o wymiarach 60x100cm | szt | **1** |  |
| Pokój Kierownika | | | | | |
| 26 | | Biurko prostokątne o wymiarach 160x70 cm, wysokość 74 cm. | szt | **1** |  |
| 27 | | Odbojnica 160x30 | szt | **1** |  |
| 28 | | Odbojnica 200x30 | szt | **1** |  |
| 29 | | Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 60 cm. | szt | **1** |  |
| 30 | | Witryna z drzwiami płytowymi uchylnymio wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm | szt | **1** |  |
| 31 | | **Ława** 110x60 cm, wysokość 60 cm, | szt | **1** |  |
| Korytarz | | | | | |
| 32 | Odbojnica 230x30 | | szt | **1** |  |
| 33 | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | | szt | **1** |  |
| 34 | Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. | | szt | **1** |  |
| 35 | Ławka korytarzowa ISO-3-BL-WOOD producent Nowy Styl | | szt | **1** |  |
| Pokój Socjalny | | | | | |
| 36 | Szafka kuchenna o wymiarach 90x56 cm, wysokość 80 cm. | | szt | **2** |  |
| 37 | Szafka pod zlewozmywak o wymiarach 80x56 cm, wysokość 80 cm. | | szt | **1** |  |
| 38 | Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80x32 cm, wysokość 72 cm. | | szt | **1** |  |
| 39 | Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 90x32 cm, wysokość 72 cm. | | szt | **1** |  |
| 40 | Stół kuchenny prostokątny ramowy o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm | | szt | **1** |  |
| 41 | Blat kuchenny na szafki dł 260cm | | szt | **1** |  |
| Sala odpraw | | | | | |
| 42 | **Stół**  prostokątny ramowy o wymiarach 260x80 cm, wysokość 74cm | | szt | **1** |  |
| 43 | **Stół**  prostokątny ramowy o wymiarach 240x80 cm, wysokość 74cm | |  | **1** |  |
| Krzesła i fotele | | | | | |
| 44 | Krzesło typu ISO black producent Nowy Styl | | szt | **16** |  |
| 45 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami Navigo BL TS25 R35K2 FS EShh-1 (Bondai) L-shape producent Nowy Styl | | szt | **1** |  |
| 46 | Fotel kubełkowy typ CLUB producent Nowy Styl | | szt | **2** |  |
| Szatnia | | | | | |
| 47 | Ławka socjalna do przebieralni 120x44x46 (szer/gł/wys) | | szt | **1** |  |

**Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:**

* + 1. TAK\*
  1. NIE\* zastrzeżenia:……………………………………………………………………………………………

**Potwierdzenie zgodności tożsamości i jednolitości przyjmowanej dostawy z parametrami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu a produktem zaoferowanym w ofercie:**

1. Zgodne\*
2. Niezgodne\*

zastrzeżenia:……………………………………………………………………………………………

**Końcowy wynik odbioru:**

1. Pozytywny\*
2. Negatywny\*

zastrzeżenia:…………………………………………………………………….…………………………..

Uwagi:………………………………………………………………………………………..………………..

**Podpisy:**

Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy:

1. ............................................................ 1. …………………………………………..………

2…………………………………………………….

\* -niewłaściwe proszę skreślić