|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **asortyment** | **szt** | **Cena jedn. netto** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Wartość netto****[kol.3 x kol.4]** | **Wartość brutto [kol. 6 x kol.5]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | kamera kopułkowa |  |  |  |  |  |
| 1a | 2.0C-H6M-D1-IR 2.0 MP, H6 Mini Dome Camera, WDR, LightCatcher, Day/Night, 2.9mm | 7 |  |  |  |  |
| 1b | 2.0C-H6SL-D1-IR 2.0 MP, WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome, 3.4-10.5mm f/1.6, | 1 |  |  |  |  |
| 2 | kamera multisensoryczna |  |  |  |  |  |
| 2a | 9C-H5A-3MH 3X3MP, WDR, 270 degree max field of view, Lightcatcher, 3.3-5.7MM, | 1 |  |  |  |  |
| 2b | H5AMH-AD-PEND1 Outdoor pendant mount adapter. For use with the Avigilon H5A Multisensor | 1 |  |  |  |  |
| 2c | H5AMH-DO-COVR1 Dome bubble and cover, for outdoor surface mount or pendant mount, clear. For use with the Avigilon H5A Multisensor | 1 |  |  |  |  |
| 2d | WLMT-1001 Wall Mount for large pendant camera | 1 |  |  |  |  |
| 3 | kamera box |  |  |  |  |  |
| 3a | 2.0C-H5A-B2 2.0 MP (1080p) WDR, LightCatcher, Day/Night, 3.3-9mm f/1.3 P-iris lens, | 2 |  |  |  |  |
| **RAZEM (kol: 1a+1b+2a+2b+2c+2d+3a)** |  |  |

***Prosimy o wypełnienie pól zaznaczonych na szaro, przeniesienie wartości netto do formularza elektronicznego i załączenie formularza.***