Załącznik nr 8 WIŚR.271.1.9.2023

Radoszki, 30.08.2023 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego

1. Napęd 4x4,
2. Zbiornik wodny o pojemności nie mniejszej niż 2 500 dm3,
3. Szybkie natarcie,
4. Ledowe oświetlenie pola pracy,
5. Ilość miejsc dla załogi: min 6,
6. Pojazd wyposażony w urządzenie - generator sygnałów dźwiękowych dla pojazdu uprzywilejowanego (modulator). Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,
7. Dach zabudowy pożarniczej w formie podestu roboczego. Dach wyposażony   
   w uchwyt do drabiny pożarniczej o długości min. 5 m oraz skrzynie o długości nie mniejszej niż 2,9 m, wysokości min. 40 cm, szerokości min. 60 cm,
8. Automatyczna skrzynia biegów,
9. Blokada mostu,
10. Reduktor,
11. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 dm3/s przy ciśnieniu 8 bar, **min.** 200 dm3 przy ciśnieniu 40 bar,
12. Przycisk start/stop pompy z przedziału autopompy,
13. Prowadnice na zestaw hydrauliczny (wysuwane z blokadą zamknięcia),
14. Pojazd po dokonanym przeglądzie okresowym, tj.: wymienione filtry, olej w silniku, skrzyni, mostach,
15. W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia,
16. Odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy, tylko w przypadku gdy odległość od siedziby OSP Radoszki nie przekracza 150 km. Jeżeli odległość jest większa - odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
17. rok produkcji min. - **1997,** okres udzielonej rękojmi i gwarancji min. 3 miesiące,
18. Ponadto pojazd powinien spełniać niżej wymienione warunki:

- pojazd powinien posiadać certyfikat CNBOP,

- spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023r., poz. 1053 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm),

- spełniać wymagania rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 594),

- norm: PN-EN 1846-1“ „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.

- pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować ma całość wyposażenia pojazdu. Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego,

- pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia,

- pojazd powinien posiadać aktualne ubezpieczenie i być zarejestrowany na terenie Polski jako samochód specjalny o przeznaczeniu ratowniczo-gaśniczym,

- sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.