AWF – Wrocław ul. Mickiewicza – Przełożenie kostki przy Hali Wielofunkcyjnej

Zakres robót:

1. Rozebranie zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej;
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału (nieuszkodzone kostki betonowe należy oczyścić i odłożyć do wbudowania, popękane i uszkodzone kostki przeznaczyć do utylizacji);
3. Ściągnięcie warstwy podbudowy - podsypka cementowo – piaskowa z zapadniętej powierzchni (do utylizacji);
4. Wykonanie nowej podsypki cementowo – piaskowej wraz z zagęszczeniem do Is=0.97
5. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (wykorzystanie oczyszczonej nieuszkodzonej kostki oraz uzupełnienie nową kostką wraz z zagęszczeniem zagęszczarką);
6. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową;
7. Wywóz: połamanej kostki betonowej, podsypki nie nadającej się do ponownego wbudowania, innych;
8. Pomiary należy wykonać we własnym zakresie;
9. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz aktualną wiedzą;
10. Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i doprowadzić do porządku;
11. Dla zutylizowanego materiału należy przedstawić dowód, że materiały z rozbiórki zostały zutylizowane;
12. Okres gwarancji na wykonanie w/w robót - 36m-cy



Zakres opracowania