**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PO 4/24**

**WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE ORAZ OFEROWANE**

## SWITCH – 2 szt. (CPV: 32420000-3: Urządzenia sieciowe)

*np. Cisco C1300-48FP-4X lub równoważny wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ / model** |  |
| **Producent** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne\*** | **Parametry oferowanego komponentu\*\*** |
| 1. | **Typ**  **przełącznika** | Zarządzany PoE+ |  |
| 2. | **Ethernet RJ-45 porty** | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |  |
| 3. | **Liczba portów Ethernet** | 48 z PoE+ |  |
| 4. | **Ilość slotów Modułu SFP+** | 4 |  |
| 5. | **Protokoły zarządzające** | SNMP |  |
| 6. | **Obsługa sieci VLAN** | Tak do 4094 |  |
| 7. | **Możliwość tworzenia STACK** | TAK |  |
| 8. | **Wielkość pamięci flash (min.)** | 512 MB |  |
| 9. | **Pojemność pamięci wewnętrznej (min.)** | 1024 MB |  |
| 10. | **Głębokość produktu** | max. 445 mm |  |
| 11. | **Dodatkowe** (Zamawiający dopuszcza zamienniki pod warunkiem kompatybilności z dostarczanym urządzeniem) | Dla każdego z urządzeń mają być dostarczone po 10 wkładek SFP+ każdego z poniższych typów (kompatybilne z dostarczonym urządzeniem):   * SFP-10G-SR-S * SFP-10G-LR-S |  |