**Remont dachu i pomieszczeń w budynku socjalnym – Heidelberg Materials, Stacja Przesypowa Cementu – Nowogród Bobrzański**

Lokalizacja: Heidelberg Materials, SPC Nowogród Bobrzański, ul. Budowlańców 2, 66-010 Nowogród Bobrzański

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,


Termin wykonania prac: do 30.04.2024

Zakres prac:

Orientacyjne wymiary budynku:

- długość: 1130 cm

- szerokość: 545 cm



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Łazienka:  * Likwidacja pęknięć na ścianach * Likwidacja pęknięć na suficie * Demontaż płytek ściennych * Montaż nowych płytek ściennych (model do ustalenia) w miejsce zdemontowanych starych * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model) * Pomalowanie sufitu (kolor biały) * Pomalowanie ścian (kolor biały) * Wymiana drzwi i futryny między łazienką a korytarzem * Demontaż płytek i odpływu liniowego w kabinach prysznicowych * Montaż płytek (z odpowiednim spadkiem) i odpływu liniowego w kabinach prysznicowych * Przedłużenie i dostosowanie wentylacji do kabin prysznicowych |  |
| 1. Szatnia  * Likwidacja pęknięć na ścianach; * Likwidacja pęknięć na suficie * Pomalowanie lamperii * Pomalowanie ścian (kolor biały) * Pomalowanie sufitu (kolor biały) * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model) * Wymiana baterii w zlewie (do ustalenia model) * Wymiana szyby w prawym oknie * Wymiana 4 starych podwójnych szafek ubraniowych (do ustalenia model) |  |
| 1. Korytarz  * Likwidacja pęknięć na ścianach * Likwidacja pęknięć na suficie * Pomalowanie lamperii * Pomalowanie ścian (kolor biały) * Pomalowanie sufitu (kolor biały) * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED z czujnikiem ruchu (do ustalenia model) |  |
| 1. Magazynek  * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model); |  |
| 1. Dach  * Położenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku; * Sprawdzenie/ ewentualne udrożnienie kominków wentylacyjnych wraz z resztą instalacji; * Odświeżenie kominków wentylacyjnych na dachu budynku (kolor czarny)/ lub wymiana na nowe; |  |
| 1. Na zewnątrz  * Skucie płytek przed wejściem do budynku socjalnego; * Montaż kostki Holland o grubości 6cm (kolor szary) wraz z obrzeżami w miejscu zaznaczonym na czerwono, ok. 15 m2 * Wymiana lampy nad drzwiami zewnętrznymi na lampę LED z czujnikiem ruchu (do ustalenia model) * Pomalować daszek znajdujący się na zewnątrz budynku |  |

Parametry:

Płytki ceramiczne podłogowe – klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa grupa B

Kolory płytek: naturalne odcienie (szarości i beże – do ustalenia)

Uwagi:

Remont pomieszczeń powinien spełniać wymagania przepisów m.in. BHP

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz