Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.75.DAOiK.2021

**FORMULARZ OFERTY**

z wykazem asortymentowo – ilościowym

**Dostawa i instalacja monitoringu w obiektach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy**

***I. Wykonawca:***

1 Nazwa i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) NIP.................................................................................

b) REGON...........................................................................

c) Telefon...........................................................................

d) E-mail.............................................................................

e) nr KRS lub innego dokumentu:......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na dostawie i instalacji monitoringu w obiektach w 2021 roku w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) Wartość ofertowa netto zamówienia – ogółem ……………………….………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

2) Wartość ofertowa brutto zamówienia – ogółem …………………………………………..…. zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

3) Stawka podatku VAT .......….. % kwota ………………………… zł

4) Deklaruję 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

***II. Przedmiot zamówienia:***

**Poz. 1 Dostawa i instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DPS „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka % VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6  (kol.4 x kol.5) | 7 | 8  kol.6 x kol.7 |
|  | KAMERA IP 4Mpx HIKVISION | 16 szt. |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR IP 16P HIKVISION | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 305m Drut Skrętka UTP Gembird KAT 6 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk WD Red Plus 4TB HDD | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**Poz. 2 Dostawa i instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Ośrodku Wsparcia ul. Gałczyńskiego 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka % VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6  (kol.4 x kol.5) | 7 | 8  kol.6 x kol.7 |
|  | KAMERA IP 4Mpx HIKVISION | 16 szt. |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR IP 16P HIKVISION | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 305m Drut Skrętka UTP Gembird KAT 6 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk WD Red Plus 4TB HDD | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**Poz. 3 Dostawa i instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w DPS „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka % VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6  (kol.4 x kol.5) | 7 | 8  kol.6 x kol.7 |
|  | KAMERA IP 4Mpx HIKVISION | 16 szt. |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR IP 16P HIKVISION | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 305m Drut Skrętka UTP Gembird KAT 6 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk WD Red Plus 4TB HDD | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**Poz. 4 Dostawa i instalacja monitoringu zewnętrznego** **w Ośrodku Wsparcia ul. Gałczyńskiego 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka % VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6  (kol.4 x kol.5) | 7 | 8  kol.6 x kol.7 |
|  | KAMERA IP 4Mpx HIKVISION | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR IP 8P HIKVISION | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 305m Drut Skrętka UTP Gembird KAT 6 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Dysk WD Red Plus 4TB HDD | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**Poz. 5 Dostawa i montaż szafy serwerowej w ZDPSiOW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka % VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6  (kol.4 x kol.5) | 7 | 8  kol.6 x kol.7 |
|  | Szafa serwerowa RACK 19 42U, drzwi szklane, czarna | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Netrack patch panel 19 24-porty | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | 305m Drut Skrętka UTP Gembird KAT 6 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Montaż szafy- podłączenie 2 szaf stojących obok siebie patchpanelami 24-portami (skrętka 6 kat.) | 48 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

***III. Opis przedmiotu zamówienia:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **KAMERA – 54 szt.** | | |
| **Producent** | |  | | |
| **Model** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2021** | |  | | |
| **Lp.** | **Cechy, parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Rozdzielczość 4 MPix - 2560 x 1440, | | TAK |  |
|  | Obiektyw o stałej ogniskowa 2,8mm | | TAK |  |
|  | Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, | | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, BLC, | | TAK |  |
|  | Obszar zainteresowań ROI | | TAK |  |
|  | Mechaniczny filtr podczerwieni | | TAK |  |
|  | Klasa szczelności obudowy IP67 | | TAK |  |
|  | Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af) | | TAK |  |
|  | **Specyfikacja techniczna** | | |  |
|  | Standard IP | | TAK |  |
|  | Obudowa Sufitowa | | TAK |  |
|  | Regulacja 3-osiowa | | TAK |  |
|  | Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS | | TAK |  |
|  | Czułość 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), | | TAK |  |
|  | 0 lx w trybie z IR | | TAK |  |
|  | Ogniskowa/kąt 2,8mm | | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 2560 x 1440 px | | TAK |  |
|  | Odświeżanie 20 kl./s dla 2560 x 1440,25kl./s dla niższych | | TAK |  |
|  | Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | | TAK |  |
|  | Strumienie wideo 2 Bitrate 32 kb/s - 8 Mb/s | | TAK |  |
|  | Oświetlacz IR 30 m | | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu 3D-DNR, DWDR, BLC | | TAK |  |
|  | Mechaniczny filtr podczerwieni | | TAK |  |
|  | Wzmocnienie Automatyczne/Stałe | | TAK |  |
|  | Zdarzenia alarmowe Detekcja ruchu, sabotaż obrazu | | TAK |  |
|  | Obszar ROI 1 | | TAK |  |
|  | Nagrywanie NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu) | | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T | | TAK |  |
|  | Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | | TAK |  |
|  | Standardy ONVIF (profil S,G), ISAPI | | TAK |  |
|  | Materiał obudowy Metal i plastik | | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP67 | | TAK |  |
|  | Zasilanie DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af | | TAK |  |
|  | Pobór mocy Max: 12V DC - 5 W, PoE - 7W | | TAK |  |
|  | Zakres temperatury od -30 do +50°C | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **REJESTRATOR- 3 szt.** | | |
| **Producent** | |  | | |
| **Model** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2021** | |  | | |
| **Lp.** | **Cechy, parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wejścia wideo: 16x kanałów IP | | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) | | TAK |  |
|  | Maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.) | | TAK |  |
|  | Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 | | TAK |  |
|  | Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) | | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 | | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps | | TAK |  |
|  | Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 12TB) | | TAK |  |
|  | Wsparcie: dla kamer z wbudowaną analityką obrazu | | TAK |  |
|  | Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP | | TAK |  |
|  | Obsługa połączeń: P2P, czyli praca w chmurze | | TAK |  |
|  | Synchroniczne odtwarzanie: do 16 kanałów wideo | | TAK |  |
|  | Inteligentne funkcje analizy wideo: (VCA) | | TAK |  |
|  | Niezależna praca wyjść: HDMI/VGA | | TAK |  |
|  | Jeden dwukierunkowy tor audio: – interkom | | TAK |  |
|  | Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD | | TAK |  |
|  | Inteligentne pozycjonowanie: 3D z kamerami PTZ (przez sieć) | | TAK |  |
|  | **Pogląd obrazu:** | | |  |
|  | Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari | | TAK |  |
|  | Urządzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, iOS | | TAK |  |
|  | **Pozostałe:** | | |  |
|  | Dostęp zdalny do rejestratora bez zew. stałego adresu IP | | TAK |  |
|  | Dysk twardy – łącznie 8TB, dyski do pracy ciągłej | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **REJESTRATOR- 1 szt.** | | |
| **Producent** | |  | | |
| **Model** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2021** | |  | | |
| **Lp.** | **Cechy, parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Wejścia wideo: 8x kanałów IP | | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) | | TAK |  |
|  | Maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx) | | TAK |  |
|  | Maks. bitrate: 80Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.) | | TAK |  |
|  | Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 | | TAK |  |
|  | Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) | | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1 | | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps | | TAK |  |
|  | Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 12TB) | | TAK |  |
|  | Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu (VCA) | | TAK |  |
|  | Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP | | TAK |  |
|  | Obsługa połączeń P2P | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | | TAK, podać |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **SZAFA SERWEROWA- 1 szt.** | | |
| **Producent** | |  | | |
| **Model** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2021** | |  | | |
| **Lp.** | **Cechy, parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Szafa podłogowa rack | | TAK |  |
|  | Rodzaj produktu: Stojak | | TAK |  |
|  | Tworzywo produktu: Stal | | TAK |  |
|  | Rozmiar stojaka: 19" | | TAK |  |
|  | Wysokość (jednostek w stojaku): 42U | | TAK |  |
|  | Szerokość: 60 cm | | TAK |  |
|  | Głębokość: 100 cm | | TAK |  |
|  | Wysokość: 199.5 cm | | TAK |  |
|  | Waga: 110 kg | | TAK |  |
|  | Kolor: Czarny | | TAK |  |
|  | Ograniczenie wagowe: 800 kg | | TAK |  |
|  | Cechy: Szklane drzwi | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | | TAK, podać |  |

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do składania ofert