***Załącznik nr 1 do SWZ***

.....................................................

*(nazwa wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny:

MOB.D.271.tp1.2025

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu pn.Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy**.**

działając w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa: **.....................................................................................................................**

Adres: **..............................................................................................................................** województwo **.......................................** powiat **.......................................**

Nr tel. /łącznie z kierunkowym **.......................................**

Adres e-mail **.......................................**

NIP **.......................................**

*[nazwa (firma) dokładne dane wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące*

*wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne dane wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę]*

składam/składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

**Oświadczam/oświadczamy**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

............................................................................................................................................

*(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)*

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SWZ**

**i załącznikami według kryteriów oceny oferty:**

**1.Cena ofertowa brutto całości przedmiotu zamówienia\*) ......................................................................**

**słownie brutto: ............................................................................................................**

**2.Termin gwarancji \*) - …………………miesięcy.**

**3. Ładowność\*)-………………..kilogramów.**

***\*)*** *podlega ocenie*

Wykonawca oferuje samochód fabrycznie nowy, dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganym prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent samochodu | |  | |
| Marka pojazdu | |  | |
| Typ pojazdu: wariant/wersja, jeżeli występuje | |  | |
| Model pojazdu | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) | Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami **TAK / NIE**  Opis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez zamawiającego) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry i wymagania | | |  |
| **I. Dane ogólne** | | | | |
|  | Nadwozie | samochód dostawczy z zabudową kontenerową na podwoziu z pojedynczą kabiną. | | |  |
|  | Rok produkcji | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż II półrocze 2025 z przebiegiem testowym do max 100 km | | |  |
|  | Dopuszczenia | dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganym prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych | | |  |
|  | Kategoria prawa jazdy kierowcy | B | | |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 3500kg | | |  |
|  | Strona ruchu | ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie | | |  |
|  | Kabina | pojedyncza | | |  |
|  | Ładowność\* | minimalna ładowność liczona z kierowcą ( 90kg) i z 90% napełnionym zbiornikiem paliwa nie mniej niż 500kg **KRYTERIUM OCENY OFERT** | | |  |
| **II. Silnik** | | | | |  |
|  | Typ silnika | | diesel, wysokoprężny, turbodoładowany | |  |
|  | Pojemność silnika\* | | nie mniej niż 1900cm3 | |  |
|  | Moc silnika\* | | nie mniej niż 120KW / 165 KM | |  |
|  | Norma emisji spalin | | EURO 6E | |  |
| **III. Układ napędowy i zawieszenia** | | | | |  |
|  | Napęd | | na przednią oś | |  |
|  | Skrzynia biegów | | manualna | |  |
|  | Liczba biegów | | 6 do przodu i 1 wsteczny | |  |
|  | Układ kierowniczy | | ze wspomaganiem | |  |
|  | Rodzaj hamulców | | tarczowe | |  |
|  | Koła i opony | | komplet opon zimowych na felgach minimum 16” oraz komplet opon letnich na felgach minimum 16” | |  |
|  | Zawieszenie | | pneumatyczne, regulowane | |  |
|  | Kołpaki | | pełnowymiarowe kołpaki do kompletu kół | |  |
|  | Nadkola | | z tworzywa sztucznego | |  |
|  | Fartuchy przeciwbłotne | | montowane za wszystkimi kołami | |  |
|  | Koło zapasowe | | pełnowymiarowe | |  |
|  | Kierownica/ kolumna kierownicy\* | | kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach | |  |
| **IV. Nadwozie / podwozie** | | | | |  |
|  | Kolor nadwozia | | biały | |  |
|  | Rozstaw osi\* | | 4000-4300mm | |  |
|  | Szerokość pojazdu\* | | 2500-2700mm | |  |
|  | Długość pojazdu\* | | 6000-7000mm | |  |
|  | Wysokość pojazdu\* | | 3000-3300mm | |  |
|  | Rodzaj zabudowy | | izoterma | |  |
|  | Listwy przeciwnajazdowe | | montowane obustronnie | |  |
|  | Skrzynia narzędziowa\* | | zewnętrzna, montowana pod kontener, 2 sztuki, po 1 sztuce po każdej stronie, o pojemności nie mniej niż 55 litrów, zamykana na klucz, wyposażona w uszczelkę gwarantującą pełną szczelność | |  |
| **V. Zabudowa specjalistyczna, wyposażenie i wymagania** | | | | |  |
|  | Materiały | | wszystkie użyte materiały posiadają atest PZH | |  |
|  | Wymiary wewnętrzne | | długość 4000mm/szerokość 2150mm/ wysokość 2050mm | |  |
|  | Agregat chłodniczy | | z funkcją grzania, pozwalający utrzymać temperaturę wewnątrz ładowni 18-22oC, z funkcją zasilania stacjonarnego z sieci 230V | |  |
|  | Ogrzewanie postojowe\* | | automatyczne z możliwością programowania o mocy nie mniej niż 4kW z panelem wyposażonym w czytelny wyświetlacz z informacjami o trybie pracy i parametrach urządzenia, pozwalający utrzymać temperaturę wewnątrz ładowni 18-22oC | |  |
|  | Rejestrator | | rejestrator parametrów temperatury i wilgotności umieszczony w kabinie kierowcy, z drukarką, czujniki temperatury i wilgotności izotermy mają znajdować się nie bliżej iż 3000 mm od kratki nawiewu (umiejscowienie do uzgodnienia na etapie projektowania/wykonania zabudowy) | |  |
|  | Spojler dachowy | | spojler w kolorze nadwozia do wysokości zabudowy kontenera | |  |
|  | Owiewki boczne | | z obu stron w kolorze nadwozia | |  |
|  | **Przygotowanie pod instalację alarmową\*\*\*** | | **zamontowane listwy/ korytka do przeprowadzenia przewodów instalacji systemu GPS, alarmowej, kamer na tył zabudowy** | |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne\* | | 4 lampy LED lub 2 szyny świetlne | |  |
|  | Ściany | | ściany wewnętrzne wyłożone filcem lub podobnym materiałem | |  |
|  | Podłoga | | izolowana z wylewką antypoślizgową | |  |
|  | Listwy mocujące | | listwy do blokowania ładunku na ścianach zamontowane na trzech wysokościach, zlicowane ze ścianą (wysokości do uzgodnienia na etapie projektowania/wykonania zabudowy), 40 sztuk pasów transportowych do 1,5t z napinaczem, 2 długości (6,10m), 2 kolory, zaczepy/adaptery pasów dedykowane do zamontowanych listew 40 sztuk | |  |
|  | Uchwyty/Mocowania\* | | uchwyty w podłodze do mocowania ładunku minimum 10 sztuk (umiejscowienie do uzodnienia na etapie projektowania/wykonania zabudowy) | |  |
|  | Drzwi załadunkowe | | drzwi tyle dwuskrzydłowe, otwieranie 270o, blokowane w pozycji otwartej, wyposażone w minimum 2 zawiasy na skrzydło, oraz zamknięcie ryglujące każde skrzydło oddzielne (w gniazdach na suficie i podłodze), zamek na kluczyk oraz uszy do założenia plomby | |  |
|  | Winda załadunkowa\* | | hydrauliczna, udźwig nie mniej niż 600kg, szerokość 1600 mm, platforma aluminiowa, dostosowana do wielkości otworu załadunkowego, cała. Badania i dopuszczenie do użytku przez UDT | |  |
|  | Sterownie windą | | pilot wewnątrz kontenera oraz manipulator w skrzynce zabezpieczonej kluczykiem na zewnątrz pojazdu, odcięcie sterowania wewnątrz kabiny kierowcy | |  |
| **VI. Bezpieczeństwo** | | | | |  |
|  | Poduszki powietrzne | | czołowe dla kierowcy i pasażera | |  |
|  | Czujniki | | deszczu i zmierzchu | |  |
|  | Systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy | | system utrzymania pasa ruchu | |  |
| ABS z systemem hamowania awaryjnego | |  |
| system kontroli ciśnienia w oponach | |  |
| system stabilizujący tor jazdy samochodu | |  |
| system kontroli nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas ruszania i przyśpieszania | |  |
| TSR-system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości | |  |
|  | Wycieraczki | | wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości | |  |
|  | Światła przednie | | mijania i do jazdy dziennej w technologii LED | |  |
|  | Światła | | funkcja zmiany świateł z jazdy dziennej na mijania lub drogowe | |  |
|  | Komputer pokładowy\* | | wyposażony minimum w funkcje wskazania: spalania chwilowego i średniego, zasięgu, ilości przebytych kilometrów, średniej prędkości w km/h | |  |
|  | Szyba czołowa | | ogrzewana przednia szyba | |  |
| **VII. Kabina** | | | | |  |
|  | Radio | | z głośnikami i z bezprzewodową replikacją smartfona, z możliwością prowadzenia rozmów przez telefon – system handsfree, wyposażone w system Bluetooth 5.0 | |  |
|  |
|  | Osłony przeciwsłoneczne | | po jednej dla kierowcy i pasażera | |  |
|  |  | | system blokowania drzwi podczas jazdy | |  |
|  |  | | kamera cofania z podglądem na ekranie w kabinie | |  |
|  | Gniazdo 12v\* | | co najmniej 1 dla kierowcy i 1 dla pasażera | |  |
|  | Gniazdo USB\* | | co najmniej 2 gniazda USB (połączone z radiem) | |  |
|  | Centralny zamek | | zdalnie sterowany z immobilizerem, 2 kluczyki | |  |
|  | Klimatyzacja\* | | manualna/automatyczna | |  |
|  | Szyby boczne | | sterowane elektrycznie | |  |
|  | Dywaniki | | tak, dla kierowcy i pasażera | |  |
|  | Fotel kierowcy | | z podłokietnikiem, regulacją ustawienia, amortyzowany pneumatycznie, z regulowanym zagłówkiem | |  |
|  | Fotel pasażerów | | z zagłówkiem, wyposażony w schowek | |  |
|  | Wyposażenie obowiązkowe | | apteczka, gaśnica, 2 kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy | |  |
|  | Ogrzewanie postojowe kabiny\* | | automatyczne z możliwością programowania | |  |
| **VIII. Wyposażenie** | | | | |  |
|  | Akumulator | | | Wzmocniony i dodatkowy akumulator dla urządzeń zamontowanych w izotermie |  |
|  | Koło zapasowe | | pełnowymiarowe | |  |
|  | Narzędzia | | klucz do kół, lewarek, klin pod koło 2 sztuki | |  |
|  | Lusterka boczne zewnętrzne | | elektrycznie sterowane, elektrycznie podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, lusterko prawe o poszerzonym polu widzenia | |  |
| **IX. Dokumenty** | | | | |  |
|  | Gwarancja\*\*\* na samochód\* | | minimum 36 m-cy  **KRYTERIUM OCENY OFERT** | |  |
|  | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu | | do odbioru wraz z samochodem | |  |
|  | Karta serwisowa | | do odbioru wraz z samochodem | |  |
|  | Karta gwarancyjna | | do odbioru wraz z samochodem | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | | do odbioru wraz z samochodem | |  |

**\*\*\*Poprzez „gwarancję” Zamawiający rozumie gwarancję mechaniczną na elementy, systemy, zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów. Gwarancję na zabudowę i jej wyposażenie (m. in. agregat, nawilżacz, winda), gwarancję na powłokę lakierniczą**.

**Naprawy bieżące podczas okresu gwarancyjnego to wszelkie naprawy wynikające z wadliwie działających podzespołów (części), lub nie działających w ogóle, przy normalnej eksploatacji, nie powstałe z winy użytkowników. Ewentualne koszty wymienianych podzespołów (części) ponosi gwarant.**

**Wykonawca deklaruje, że udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na zadeklarowane okresy.**

**Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru.**

**Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy.**

UWAGA!

\*\*\*Zamawiający żąda pisemnego zapewnienia gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w systemie GPS, kamer, alarmu do których zostaną doprowadzone/ zamontowane listwy/ korytka do przeprowadzenia przewodów, instalacji na tył zabudowy.

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego **Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę podając producenta, markę, typ, model pojazdu oraz wpisując w każdej rubryce TAK na potwierdzenie spełnienia wymagań,** dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

\* tam, gdzie Zamawiający określił wymagania przez wskazanie jego minimum lub maksimum, należy skonkretyzować dane, tj. należy wpisać dane cyfrowe /symbole/informacje dotyczące oferowanego samochodu.

\*\* należy podać firmy i adresy oraz odległości autoryzowanych punktów naprawczych.

Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy przygotowania projektu zabudowy do akceptacji przez Zamawiającego, w celu ustalenia /umiejscowienia systemów klimatyzacji, ogrzewania, kamer, alarmów, czujników, listew mocujących, podłogowych punktów mocowania itp. wskazanych w specyfikacji /zał. nr 3 do SWZ-OPZ/.

**Oświadczam/oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, warunkami i zasadami postępowania.

**Uważam/uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert.

**Oświadczam/oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

**Oświadczam/oświadczamy**, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów   
i usług[[1]](#footnote-1).

**Oświadczam/oświadczamy**, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane

w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3).

**Oświadczam/oświadczamy**, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach: ………………………………..

Tajemnicę przedsiębiorstwa\* w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:

1. …………………………………….
2. …………………………………….

*„\*” Na podstawie art. 18 ust. 3 uPzp, wykonawca który zastrzegł w złożonej ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

*„\*\*” Miejsca oznaczone symbolem „\*\*” należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego wykonawcy.*

**Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy** **sami\*\*** / **przy udziale podwykonawców\*\*\*.**

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

a) ...............................................................................................................................

*(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)*

Podwykonawcą będzie ( o ile na etapie składania ofert podwykonawca jest znany)

b) ...............................................................................................................................

*(nazwa (firma) podwykonawców)*

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie składane z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
2. …,
3. …

Wykonawca jest [[4]](#footnote-4):

* mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

*Wykonawca / właściwie umocowany przedstawiciel podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym*

1. w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wewnątrzwspólnotowe nabycie) należy odpowiednio zmodyfikować formularz oferty. Wówczas Wykonawca ma obowiązek:

   1) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

   2) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

   3) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie,

   4) w formularzu oferty wskazać cenę bez podatku od towarów i usług (cena netto). [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003).

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. [↑](#footnote-ref-4)