|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka**  **Państwowej Straży Pożarnej**  **w Katowicach** |
| **Wydział Kwatermistrzowski**  WT-I.2370.11.2021 |
|  |

Katowice, 18 czerwca 2021 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. ***„*Dostawa 6 samochodów pożarniczych”** numer postępowania WT-I.2370.11.2021

**Część A (GCBA 4x4):**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprawozdanie z badań dla samochodu zostało przedstawione do wglądu w siedzibie Wykonawcy? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że szczegółowe sprawozdanie z badań zawiera szereg informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3347 mm?**

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą pojazdów 3347 mm.

**3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z żądaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 87,2 km/h?**

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z żądaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 87,2 km/h .

**4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?**

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

**5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?**

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z działkiem wodno – pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia

**6. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji otwarcia drabiny wejścia na dach?**

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji?**

Ad. 7. Zamawiający wyraża zgodę by rozmieszczenie sprzętu zostało ustalone z zamawiającym (użytkownikiem) na etapie realizacji.

**8. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji dźwiękowej otwartych skrzyni dachowych i skrytek? W kabinie kierowcy zostanie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna otwartych skrytek.**

Ad. 8. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**9. Czy Zamawiający dopuści pojazd z czterema nasadami tłocznymi skierowanymi na boki pojazdu (po 2 nasady z lewej i prawej strony)?**

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z czterema nasadami tłocznymi skierowanymi na boki pojazdu ( po dwie z prawej i lewej strony).

**10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostatecznie pojazdu ze zbiornikiem AdBlue umieszczonym wewnątrz zabudowy?**

Ad.10. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze zbiornikiem AdBlue umieszczonym wewnątrz zabudowy.

**11. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?**

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza wyciągarkę z liną o długości minimum 28m.

**12. Czy Zamawiający dopuści, by czas reakcji serwisu wynosił 72h (bez dni ustawowo wolnych od pracy)?**

Ad. 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji przyznawanej za moc silnika i zabudowę. Pragniemy zauważyć, iż przedstawiona punktacja wyraźnie faworyzuje jednego z producentów pojazdów pożarniczych, co stoi w sprzeczności z zasadą konkurencji.**

Ad 13. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Część B (GCBA 4x2)**

**14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprawozdanie z badań dla samochodu zostało przedstawione do wglądu w siedzibie Wykonawcy? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że szczegółowe sprawozdanie z badań zawiera szereg informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji przyznawanej za moc silnika i zabudowę. Pragniemy zauważyć, iż przedstawiona punktacja wyraźnie faworyzuje jednego z producentów pojazdów pożarniczych, co stoi w sprzeczności z zasadą konkurencji.**

Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**16. Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3300 mm?**

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą pojazdów 3300 mm.

**17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?**

Ad. 17. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

**18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?**

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z działkiem wodno – pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia.

**19. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji otwarcia drabiny wejścia na dach?**

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji?**

Ad. 20. Zamawiający wyraża zgodę by rozmieszczenie sprzętu zostało ustalone z zamawiającym (użytkownikiem) na etapie realizacji.

**21. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji dźwiękowej otwartych skrzyni dachowych i skrytek? W kabinie kierowcy zostanie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna otwartych skrytek.**

Ad. 21. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**22. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności min. 4000l?**

Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**23. Czy Zamawiający dopuści pojazd z czterema nasadami tłocznymi skierowanymi na boki pojazdu (po 2 nasady z lewej i prawej strony)?**

Ad. 23. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z czterema nasadami tłocznymi skierowanymi na boki pojazdu (po dwie z prawej i lewej strony).

**24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostatecznie pojazdu ze zbiornikiem AdBlue umieszczonym wewnątrz zabudowy?**

Ad. 24. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze zbiornikiem AdBlue umieszczonym wewnątrz zabudowy.

**25. Czy Zamawiający dopuści, by czas reakcji serwisu wynosił 72h (bez dni ustawowo wolnych od pracy)?**

Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Część C (GBA 4x4):**

**26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprawozdanie z badań dla samochodu zostało przedstawione do wglądu w siedzibie Wykonawcy? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że szczegółowe sprawozdanie z badań zawiera szereg informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Ad. 26. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**27. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?**

Ad.27. Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu o mocy minimalnej 286 KM bez przyznania dodatkowych punktów.

**28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualną skrzynią biegów?**

Ad. 28. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną wysokością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm?**

Ad. 29. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z wysokością maksymalną, wynoszącą 3286 mm.

**30. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z żądaną prędkością maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 87,6 km/h?**

Ad. 30. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z prędkością maksymalną, wynoszącą 87,6 km/h .

**31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności 150l?**

Ad. 31. Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa minimum 150 l.

**32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?**

Ad. 32. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

**33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia?**

Ad. 33. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z działkiem wodno – pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia.

**34. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji otwarcia drabiny wejścia na dach?**

Ad. 34. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**35. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji dźwiękowej otwartych skrzyni dachowych i skrytek? W kabinie kierowcy zostanie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna otwartych skrytek.**

Ad. 35.Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**36. Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości 28m?**

Ad. 36. Zamawiający dopuszcza wyciągarkę z liną o długości minimum 28m.

**37. Czy Zamawiający dopuści, by czas reakcji serwisu wynosił 72h (bez dni ustawowo wolnych od pracy)?**

Ad. 37. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji przyznawanej za moc silnika i zabudowę. Pragniemy zauważyć, iż przedstawiona punktacja wyraźnie faworyzuje jednego z producentów pojazdów pożarniczych, co stoi w sprzeczności z zasadą konkurencji.**

Ad. 38. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Część D (GBA 4x2):**

**39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprawozdanie z badań dla samochodu zostało przedstawione do wglądu w siedzibie Wykonawcy? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że szczegółowe sprawozdanie z badań zawiera szereg informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Ad.39. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 286 KM?**

Ad. 40. Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu o mocy minimalnej 286 KM bez przyznania dodatkowych punktów.

**41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z manualna skrzynią biegów?**

Ad. 41. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**42. Czy Zamawiający dopuści, by prześwit pod osiami wynosił 225/194 mm?**

Ad. 42. Zamawiający dopuszcza prześwit pod osiami minimum 225/194mm.

**43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności 150l?**

Ad. 43. Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa minimum 150 l.

**44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?**

Ad. 44. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

**45. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji otwarcia drabiny wejścia na dach?**

Ad 45. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji?**

Ad. 46. Zamawiający wyraża zgodę by rozmieszczenie sprzętu zostało ustalone z zamawiającym (użytkownikiem) na etapie realizacji.

**47. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez sygnalizacji dźwiękowej otwartych skrzyni dachowych i skrytek? W kabinie kierowcy zostanie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna otwartych skrytek.**

Ad. 47. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**48. Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o wydajności:**

**- 2 400 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar przy zasysaniu Hgs = 1,5m,**

**- 277 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar?**

Ad 48. Zamawiający dopuszcza pojazd z autopompą o wydajności minimum 2400 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. oraz wydajność min. 277 l/min, przy ciśnieniu 4 MPa.

**49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z niezawodnym i prostym w obsłudze ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego?**

Ad. 49. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji przyznawanej za moc silnika i zabudowę. Pragniemy zauważyć, iż przedstawiona punktacja wyraźnie faworyzuje jednego z producentów pojazdów pożarniczych, co stoi w sprzeczności z zasadą konkurencji.**

Ad. 50. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**51. Czy Zamawiający dopuści, by czas reakcji serwisu wynosił 72h (bez dni ustawowo wolnych od pracy)?**

Ad 51. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Postanowienia umowy.**

**52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara za opóźnienie w dostawie wynosiła 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy?**

Ad.52. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara za usunięcie wady wynosiła 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy?**

Ad.53. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kara za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia wynosiła 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy?**

Ad.54. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**55. Dot. załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D do SWZ**

**Zamawiający wymaga by pojazdy były wyposażone w tachograf cyfrowy z legalizacją i**

**oprogramowaniem. W samochodach dla straży pożarnej nie ma obowiązku stosowania tachografu. Tachograf w samochodzie pożarniczym generuje dodatkowe, wysokie koszty związane z jego montażem, użytkowaniem oraz okresowym legalizowaniem. Okresowy brak legalizacji tachografu może spowodować jego uszkodzenie, co w konsekwencji doprowadza do jego wymiany, co jest związane z dużymi kosztami.**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu bez tachografu?**

Ad. 55. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**56. Dot. załącznik nr 1B, 1D do SWZ**

**Zamawiający wymaga by pojazdy posiadały opony z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.**

**Czy mając na uwadze, że pojazdy z napędem 4x2 z założenia przeznaczone są wyłącznie do poruszania po drogach utwardzonych Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z oponami z bieżnikiem szosowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych?**

Ad. 56. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z oponami bieżnikiem szosowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

**57. Dot. załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D do SWZ**

**Zamawiający wymaga by do oferty załączyć świadectwo homologacji. Dostarczenie**

**świadectwa homologacji na etapie składania ofert jest mocno kłopotliwe ze względu na**

**objętość dokumentu oraz konieczność jego przetłumaczenia na język Polski. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia świadectwa homologacji na etapie składania ofert?**

Ad. 57. Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa homologacji podczas odbioru techniczno – jakościowego.

**58. Dot. załącznik nr 1 do OPZ; załączniki 1A, 1B, 1C, 1D do SWZ**

**Pytanie 1: Zamawiający wymaga aby radiotelefony przewoźne spełniały minimalne**

**wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych**

**określone w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej.**

**Punkt 7.2 załącznika nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. brzmi : „Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113,ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1 do 20.12.2020)”**

**Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2 a nie z ETSI EN 102 361-2 (wg nas zapis w instrukcji jest błędny).**

Ad.58 - pytania 1

Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2.

**Punkt 1.7 załącznika nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.brzmi : „Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp”.**

**Powyższy zapis eliminuje możliwość zaoferowania radiotelefonów producenta**

**będącego czołowym dostawcą radiotelefonów w Polsce.**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie radiotelefonów nie posiadających przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze” a umożliwiających wyróżnienia przycisku funkcyjnego alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem (co stanowi rozwiązanie nawet bardziej funkcjonalne w warunkach nocnych, niż opisane w wymaganiach).**

Ad.58 – pytania 1.

Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonie przewoźnym, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się  kolorze. **58. Pytanie 2: Zamawiający wymaga aby radiotelefony nasobne spełniały minimalne wymagania techniczno- funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych określone w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej.**

**Punkt 8.2 załącznika nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. brzmi : „Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113,ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1 do 20.12.2020)”**

**Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych**

**z ETSI TS 102 361-2 a nie z ETSI EN 102 361-2 (wg nas zapis w instrukcji jest błędny).**

Ad.58 – pytania 2.

Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2.

**59. Dot. załącznika nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GCBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 320 KM?**

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu o mocy minimalnej 320 KM bez przyznania dodatkowych punktów.

**60. Dot. załącznika nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GCBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 3400 mm?**

Ad. 60 Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą pojazdów 3400 mm.

**61. Dot. załącznika nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GCBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów?**

Ad. 61 Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa minimum 150 l.

**62. Dot. załącznika nr 1a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GCBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści drabinę do wejścia na dach z tyłu pojazdu po lewej stronie ?**

Ad. 62 Zamawiający dopuszcza drabinkę do wejścia na dach z tyłu pojazdu po lewej stronie.

**63. Dot. załącznika nr 1c do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 320 KM?**

Ad. 63 Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ ( minimalna wartość mocy silnika wynosi 300 KM.

**64. Dot. załącznika nr 1c do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu 3400 mm?**

Ad. 64 Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą pojazdów 3400 mm.

**65. Dot. załącznika nr 1c do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania techniczne GBA 4x4. Czy Zamawiający dopuści drabinę do wejścia na dach z tyłu pojazdu po lewej stronie ?**

Ad. 65. Zamawiający dopuszcza drabinkę do wejścia na dach z tyłu pojazdu po lewej stronie.

**Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej