***Kamera IP Dahua IPC-HDBW2431R-ZS-27135-S2 + uchwyt***

• Rozdzielczość 4 MPix - 2688 × 1520 przy 20 kl./s   
• Obiektyw typu motozoom o zmiennej ogniskowej 2,7 - 13,5 mm / 104° - 27°   
• Technika Starlight - wysoka czułość 0,008 lx   
• Oświetlacz podczerwieni z funkcją smart IR o zasięgu do 40 m   
• Kompresja H.265(+) / H.264(+) / MJPEG   
• Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC, HLC   
• Systemy detekcji ruchu, strefy prywatności   
• Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście)   
• Szczelna (IP67) i wytrzymała (IK10) obudowa   
• Możliwość nagrywania na kartę microSD   
• Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)

Uchwyt ścienny do kamery Dahua PFB203W