##### Nr sprawy: 23/DIR/UŁ/2021 ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ/UMOWY

**CZĘŚĆ 2**

##### Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEPCJA I POKOJE ADMINISTRACYJNE | | | | | | | |
| BIURKO do pok. administracyjnego nr 5 (2 szt.) , pok. na p.1005 (symbol na rzucie - Bi Adm 70x170) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | *Rys.1 Obraz biurka - ma charakter podglądowy.*  *Rys.2 Panel lamelowy typu*      *Rys.3 Wycięcie na przewody*  w kolorze biurka lub zbliżonym | 3 |  |  |
| szerokość | 170 cm |  |
| głębokość | 70 cm |  |
| szczegóły | **Dane techniczne**  Blat i boki wykonane płyty obustronnie melaminnowanej o gr. 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Blat:** cały prosty bez różnicy poziomów, z wycięciem z prawej strony – w górnym prawym rogu) na przewody jak na rys.3.  Blat skręcany do boków od spodu – w sposób niewidoczny z wierzchu  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Z przodu blenda - osłona wykonana z płyty lamelowej o gr.ok. 38 mm (złożonej z listew dekoracyjnych jak na rys.2), płyta zaczynająca się od blatu biurka, z przerwą od dołu (zostawiona przestrzeń na ok. 25 cm), w kolorze pasującym do użytej płyty meblowej  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm Kolor płyt i lameli w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny **Ostateczna kolorystyka i wymiary, kolory lameli do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIURKO z BLATEM RUCHOMYM - przenośne (brak na rzucie i brak oznaczenia) | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| Wysokość regulowana | od 58 cm do 127,5 cm |  | Rys. 1 poglądowy biurka  Rys. 2 poglądowy sposobu pracy | 1 |  |  |
| szerokość | 118-120 cm |  |
| głębokość | 60-80 cm |  |
| **Biurko** z regulacją wysokości do pracy na siedząco i stojąco  Blat: płyta dwustronnie pokryta melaminą a o grubości 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm, nogi metalowe czarne  **Dane techniczne**  Zakres regulacji wysokości od 580 mm do 1230 mm  Stelaż stalowy w kształcie litery T  System silnikowy (silnik mocny)  Cichy napęd; poziom hałasu poniżej 52 dB  Przepust kablowy w blacie  Panel sterowania wysokości z zapamiętywaniem pozycji  Podłączenie: Napięcie:**110V/230V**  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Stelaż/nogi malowane proszkowo, spawy niewidoczne  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | |  |
| BIURKO do pok.adm.zaplecze restauracji (symbol na rzucie - BiZR) | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wysokość | 75 cm |  | Rys. 1 poglądowy biurka | 2 |  |  |
| szerokość | 120 cm |  |
| głębokość | 60 cm |  |
| **Dane techniczne**  Blat i boki ,wykonane płyty obustronnie melaminnowanej o grubości - 25 mm, o klasie higieniczności E1, przód blenda na ½ wys. biurka z płyty obustronnie melaminnowanej gr. 18 mm  Pod blatem od strony osoby siedzącej o gr.3-4 cm listwa w kolorze blatu przymocowana do brzegu blatu (jak na Rys.1)  **Blat:** cały prosty bez różnicy poziomów, z wycięciem z lewej strony – w rogu) na przewody jak na rys.1.  Blat wysunięty poza obręb boków  Blat skręcany do boków  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm Kolor płyt w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny **Ostateczna kolorystyka i wymiary, kolory lameli do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTENER do pok. administracyjnego nr 5 (2 szt.), na IX i X piętro (40 szt.), do pok.adm. zaplecze restauracji (2 szt.)(symbol na rzucie - Kont) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 65-70 cm (łącznie z kółkami) |  | Rys. 1 Poglądowy kontenera    Rys. 2 poglądowy rodzaju uchwytu w szufladach | 44 |  |  |
| szerokość | 43 cm |  |
| głębokość | 56 cm |  |
| szczegóły | **Kontener z 4 szufladami zamykany na zamek**  Kontener musi wejść pod poz.1 (BIURKO)  **Dane techniczne**  **Konstrukcja:** 4 szuflady, górna węższa z piórnikiem z tworzywa sztucznego, piórnik na prowadnicach, nie dopuszcza się piórnika wkładanego do szuflady  poniżej 2 szuflady o równej wysokości, najniższa najszersza  całość zamykana zamkiem centralnym, plecy wpuszczone w boki i wieniec  **Materiał**: wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, wszystkie obrzeża: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  wieniec górny, płyta o grub.25 mm  skrzynia, szuflady i plecy: płyta o grubości 18 mm  **Plecy** wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania). Kontener wyposażony w kółka jezdne z funkcją „stop”,  **Zamek:** meblowy centralny, kluczyk łamany  **Prowadnice szuflad**: stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do płyty meblowej  **uchwyty szuflad:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, w kolorze czarnym  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **Kółka**: dostosowane do ciężaru kontenera  kolorystyka płyt: w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny Uchwyty – metalowe, kolor czarny (malowane proszkowo), jak na Rys. poglądowym, typu UN73, rozstaw 128mm **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Zamawiający wymaga przedstawienia atestu w zakresie: wytrzymałość, trwałość i stateczność tj. Spełnienie norm: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. wydane przez niezależne jednostki certyfikujące.   |  | | --- | | Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafka pod drukarkę do pok.administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - Szpd) | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| Szczegóły | **Wymiary:**  szer.60cm x gł.40cm, wys. 70 cm  Regał zamykany 2 drzwiami z 1 półką  **Dane techniczne**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny i dolny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolna półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  Półka pośrodku szafki, z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: 2 sztuki otwierane na 2 strony, zamykane na zamek z kluczykiem  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **Bez uchwytów – drzwi zamykane poprzez system tip-on**  kolorystyka: w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  | Rys.1 poglądowy szafki | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGAŁ BIUROWY PEŁNY do pok.administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - Gb-p-40) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | Wysokość | 110cm |  | Rys. Poglądowy regału | 2 |  |  |
| Szerokość | 40 cm |  |
| Głębokość | 40 cm |  |
|  |  | Regał zamykany 2 drzwiami z 2 półkami  **Dane techniczne**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny i dolny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolna półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **Półki:** 2 sztuki z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, rozmieszczone tak aby 2 górne przestrzenie na segregatory pomiędzy półkami miały wymiar min. 33 cm  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: 2 sztuki otwierane na 2 strony, zamykane na klucz  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **Bez uchwytów – drzwi zamykane poprzez system tip-on**  **Kolorystyka:** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGAŁ BIUROWY PEŁNY do pok.administracyjnego nr 5 (6 szt.), pok. 904 (1 szt.), pom. w piwnicy P.06 (2 szt.), do pok.adm. zaplecze restauracji (2 szt.)(symbol na rzucie - Gb-p-60) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 110 cm |  | Rys. Poglądowy regału | 11 |  |  |
| szerokość | 60 cm |  |
| głębokość | 40 cm |  |
|  | Regał zamykany 2 drzwiami z 2 półkami  **Dane techniczne**  Korpus i drzwi, półki, wieniec dolny: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny i dolny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolna półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **Półki:** 2 sztuki z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, rozmieszczone tak aby 2 górne przestrzenie na segregatory pomiędzy półkami miały wymiar min. 33 cm  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: 2 sztuki otwierane na 2 strony, zamykane na klucz  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **Bez uchwytów – drzwi zamykane poprzez system tip-on**  **Kolorystyka:** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGAŁ BIUROWY PEŁNY do sal konferencyjnych nr 1,2,3,4 (symbol na rzucie - Sz-g 40x60) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | Rys. Poglądowy regału    Rys. poglądowy rodzaju uchwytu w drzwiach | 4 |  |  |
| szerokość | 60 cm |  |
| głębokość | 40 cm |  |
|  |  | Regał zamykany 2 drzwiami z 1 pólką  **Dane techniczne**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny i dolny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolną półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **Półka:** z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1,pośrodku szafki  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: 2 sztuki otwierane na 2 strony, zamykane na klucz  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej Uchwyty drzwj: metalowe, kolor czarny (malowane proszkowo), jak na Rys. poglądowym, typu UN73, rozstaw 128mm **Kolorystyka:** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZAFKA GOSPODARCZA 1-drzwiowa do pok. administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - Sz-g) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 110 cm |  | Rys 1. Poglądowy szafki    *Rys.2*  *poglądowy kratki wentylacyjnej* | 1 |  |  |
| szerokość | 55 cm |  |
| głębokość | 50 cm |  |
|  |  | Szafka gospodarcza jednodrzwiowa zamykana, przeznaczona na lodówkę i mikrofalę  Część dolna musi pomieścić lodówkę (o wymiarach: wys.50 cm x szer. 48 cm x gł. 45 cm)  **Dane techniczne:**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny i dolny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolną półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  Półka 5 cm nad częścią przeznaczoną na lodówkę, z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Skrzydło drzwiowe: 1 sztuka otwierana na P stronę  **Bez uchwytów – drzwi zamykane poprzez system tip-on**  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  W części dolnej (w tylnej ścianie – plecach) -wycięcie na wtyczkę i na kratkę wentylacyjną jak na Rys.2 (na plecach, dolnej części)  **Kolorystyka:** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **KOMPLET SZAFEK gospodarczych do pom.piwnicy P.07 (symbol na rzucie - Zest.kuch. szafki wisz.3 )** | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) | |
| wymiary | Wysokość dołu bez blatu Wysokość góry | 82 cm  75 cm | |  | Obraz zawierający meble, wewnątrz, plik, piekarnik  Opis wygenerowany automatycznie  Rys.1 poglądowy zestawu szafek    Rys. 2 poglądowy rodzaju uchwytu w drzwiach | 1 | |  | |  | |
| Szerokość dołu  Szerokość góry | 120 cm | |  |
| Głębokość dołu bez blatu  Głębokość góry | 60 cm  30 cm | |  |
| szczegóły | Zestaw złożony z : 1 szt. szafki dolnej kuchennej z blatem, dwudrzwiowej i 1 szt. szafki wiszącej dwudrzwiowej (Rys.1)  **Dane techniczne:**  **Szafka dolna – stojąca**  łączny wymiar - szer. szafek/blatu – 120 cm, głębokość blatu 62 cm, głębokość szafek 60 cm, wys. z blatem ok. 85-86 cm  Konstrukcja wykonana z płyty obustronnie melaminnowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania) min 3mm  Szafka posiada 2 skrzydła drzwiowe Kolor płyt w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny, kolor drzwiczek w kolorze płyty **Wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany, cokół z aluminium szczotkowanego  **Szafka górna** podzielona równo, w środku z każdej strony po 2 półki  Szafka górna: łączny wymiar - szer. 120 cm, gł.  30 cm, wys. 75 cm  Szafka z dwoma drzwiami  Całość wykonana z płyty laminowanej dwustronnie grub.18mm, o klasie higieniczności E1. Wszystkie obrzeża ABS o grub.2mm. Plecy szafki HDF o grub.min.3mm w kolorze białym, Kolor płyty w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny. **Blat:**  Grubość **28-38 mm**, długość: 120 cm boki blatu wykończone obrzeżem ABS  Blat zabezpieczony od strony ścian listwą przyblatową w kolorze blatu  Blat z płyty wiórowej typu P2 zgodnej z aktualną wersja normy PN-EN 312, w technologii postforming, tj. przyklejeniu do powierzchni płyty pod wysokim ciśnieniem wysokiej jakości laminatu dekoracyjnego HPL, którego parametry odpowiadają normie PN-EN 438-3. Dolna powierzchnia blatu pokryta specjalnym trójwarstwowym papierem przeciwprężnym. Miejsce zakończenia laminatu pokryte jest specjalną warstwą uszczelniającą z kleju poliuretanowego. Obrzeża melaminowane, zabezpieczone przed podsiąkaniem wody**.**  **Blat zabezpieczony od strony ściany listwą przyblatową**  KOLOR PŁYTY i LISTWY DO WYBORU NA ETAPIE REALIZACJI Uchwyty drzwi w szafce górnej i dolnej: metalowe, kolor czarny (malowane proszkowo), jak na Rys. 2 poglądowym, typu UN73, rozstaw 128mm **Zawiasy w części dolnej i górnej:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  Przy zabudowie należy uwzględnić znajdujący się w rogu ściany komin  ***Z uwagi na fakt, że kominy mają różne wielkości – konieczny jest pomiar z natury***  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Zestaw powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | |  |
| PANEL WIESZAK + deska odbojowa do pok. administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - PzW) | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  Brutto | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| **Narożny panel złożony z panelu wieszaka + płyty bez wieszaków - jak na Rys.1**  **( 1 szt. szer. 23,5, 2 szt. 56 cm) – wys. 215 cm, wycięcie na kontakt**  **Dane techniczne:** wykony z płyty obustronnie melaminnowanej o grub.18mm, klasa higieniczności E1  Deska odbojowa montowana na ścianę panelu wieszaka na takiej samej długości (konieczny pomiar z natury – deska montowana w narożniku na komin)  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Na jednej z płyt 2-3 wieszaki Kolor płyt w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny. **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Panel powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.  *Rys.2*  *Wieszak meblowy typu:*    Wieszak na 2 wkręty mocujące  Wykonany z metalu.  Wymiary ok. :  - szerokość - 74 mm  - wysokość - 130 mm  - głębokość - 76 mm | | |  | | +  Rys.1 Poglądowy | | 1 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **STOLIK NA STELAZU METALOWYM - do pok. 904 (1 szt.), do pom. w piwnicy P.05 P.06 (2 szt.) (symbol na rzucie - Stół 70x130)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) | |
| wymiary | wysokość | | | 75 cm | |  | | Stół Favors 160x80 cm – obraz-1  Rys. Poglądowy stołu | | 3 | |  |  | |
| szerokość | | | 130 cm | |  | |
| głębokość | | | 70 cm | |  | |
| szczegóły | **Stolik prostokątny na metalowych nogach**  **Dane techniczne**  **blat:** wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm,  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Stelaż stalowy: ramowy wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 40x20 mm, malowany proszkowo (niewidoczne, szlifowane spawy), wykonany w górnym profilu otwory  **nogi:** wykonane z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 30x30 mm, wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 1,5 cm  stelaż i nogi: spawane, powierzchnie spawane wygładzone, szlifowane i oczyszczone  **Kolor płyt** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny, **stelaża i nóg** – czarny mat lub półmat (dobór kolorystyki na etapie realizacji)  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**   |  | | --- | | Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | | | | |  | |
| STOLIK NA STELAŹU METALOWYM - do pok.adm. zaplecze restauracji (2 szt.) (symbol na rzucie - Stół 80x80) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) | |
| wymiary | wysokość | | | 75 cm | |  | | Stół Favors 160x80 cm – obraz-1  Rys. Poglądowy stołu | | 2 | |  |  | |
| szerokość | | | 80 cm | |  | |
| głębokość | | | 80 cm | |  | |
| szczegóły | **Stolik prostokątny na metalowych nogach**  **Dane techniczne**  **blat:** wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm,  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Stelaż stalowy: ramowy wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 40x20 mm, malowany proszkowo (niewidoczne, szlifowane spawy), wykonany w górnym profilu otwory  **nogi:** wykonane z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 30x30 mm, wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 1,5 cm  stelaż i nogi: spawane, powierzchnie spawane wygładzone, szlifowane i oczyszczone  **Kolor płyt** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny, **stelaża i nóg** – czarny mat lub półmat (dobór kolorystyki na etapie realizacji)  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**   |  | | --- | | Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | | | | |  | |
| SZAFA JEDNODRZWIOWA – SŁUPEK do pom.piwnicy P.05 P.06 (symbol na rzucie - Sz3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto | | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) | |
| wymiary | | wysokość | 200 cm | |  | | Rys.1 Poglądowy szafy    Rys. 2 Wieszak typu :  wieszak wielkość: 40 cm-45 cm    Rys. 3 poglądowy rodzaju uchwytu w drzwiach | | 8 | |  | | |  | |
| szerokość | 40 cm | |  | |
| głębokość | 50 cm | |  | |
| szczegóły | | Szafa z jednym płycinowym skrzydłem drzwiowym  Z wieszakiem wysuwanym, jak na rysunku i dwoma półkami  **Dane techniczne:**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: Otwierane na prawą stronę  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  Szafa wyposażona w 2 półki - półkę górną z wieszakiem i dolną  Półka górna mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  Wieszak wysuwany jak na Rysunku 2 poglądowym, mocowanym prostopadle do drzwi od spodu półki  Na drzwiach od wewnątrz na stałe zamontowane lustro o wym. wys.72cmxszer.30 cm  Szafa zamykana na klucz  Uchwyty drzwi w szafce górnej i dolnej: metalowe, kolor czarnym (malowane proszkowo), jak na Rys. 3 poglądowym, typu UN73, rozstaw 128mm Kolor płyt w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny, kolor drzwiczek w kolorze płyty **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZAFA JEDNODRZWIOWA – SŁUPEK do pom.administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - SzJ-S) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 215 cm |  | Rys.1 Poglądowy szafy    Rys. 2 Wieszak typu :  wieszak wielkość: 40 cm-45 cm | 2 |  |  |
| szerokość | 50 cm |  |
| głębokość | 50 cm |  |
| szczegóły | Szafa z jednym płycinowym skrzydłem drzwiowym  Z wieszakiem wysuwanym, jak na rysunku i dwoma półkami  **Dane techniczne:**  Korpus i drzwi, półki: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1  Plecy: wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec (nie dopuszcza się innego rozwiązania)  Wieniec górny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1  **Wysokość cokołu:** 7 cm łącznie z dolna półką/wieńcem, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  skrzydło drzwiowe: Otwierane na prawą stronę  stopki: z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja w wieńcu dolnym  Zawiasy: stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk.fi 35mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  **Połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  Szafa wyposażona w 2 półki - półkę górną z wieszakiem i dolną  Półka górna mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  Wieszak wysuwany jak na Rysunku 2 poglądowym, mocowanym prostopadle do drzwi od spodu półki  Na drzwiach od wewnątrz na stałe zamontowane lustro o wym.wys.72 cm xszer.30 cm  Szafa zamykana na klucz  **Bez uchwytów – drzwi zamykane poprzez system tip-on** Kolor płyt w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny, kolor drzwiczek w kolorze płyty **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **PÓŁKA OTWARTA - przenośna (bez oznaczenia na rzutach i bez symbolu)** | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 40 cm |  | Rys. poglądowy | | 6 | |  | |  |
| szerokość | 40 cm |  |
| głębokość | 40 cm |  |
| szczegóły | **Dane techniczne:**  Wykonana z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminnowanej o grubości 18 mm, o klasie higieniczności E1, zabezpieczonej trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty  Łączenia części półki niewidoczne  **kolorystyka:** w kolorze mebli w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Półka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |  |
| * 1. **KRZESŁO ZE SKLEJKI NA METALOWYCH NOGACH do pok. 904 (6 szt.), do pom. w piwnicy P.05 P.07 (8 szt.), szatnia (2 szt. ) (symbol na rzucie - KrzS)** | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) | |
| **Dane techniczne:**  **krzesło:** z giętej wyprofilowanej sklejki na stelażu metalowym  **wymiary:**  wysokość całkowita: w zakresie 85 - 90 cm  szerokość całkowita: w zakresie 48 – 52 cm  **siedzisko i oparcie:**  wykonane z jednego elementu (kubełka) z lakierowanej sklejki bukowej, w oparciu dekoracyjny otwór lub otwory  **nogi i rama:** wykonane z rurek metalowych o profilu okrągłym połączone z siedziskiem śrubami mocującymi, nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznegozabezpieczające przed rysowaniem podłogi.  **kolorystyka:**  **kolor oparcia i siedziska (sklejki):** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny  **kolor** **nóg i ramy:** chrom błyszczący  **Kolorystyka: Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Krzesło powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. | | |  | *C:\Users\darek\Desktop\ks.jpg*  *C:\Users\darek\Desktop\AMMI alu.jpg*  Rys. poglądowy krzesła | 16 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTEL BIUROWY do pom. administracyjnego nr 5 + recepcja (5szt), na 9 i 10 piętro (20 szt.) (symbol na rzucie - Fb) | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | Parametry oferowane  (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| szczegóły | **Dane techniczne**  Wymiary:   * Wysokość całkowita: 1170-1335 mm * Wysokość siedziska: 435-595 mm * Wysokość oparcia: 720-740 mm * Szerokość siedziska: 500 mm * Głębokość siedziska: 450-460 mm   Fotel biurowy obrotowe z ergonomicznie wyprofilowanym wysokim oparciem, z podłokietnikami  **Dane techniczne**   * wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm Epron Syncron, * siedzisko: szerokie, komfortowe, ruchome, ergonomicznie wyprofilowane, * mechanizm bez regulacji głębokości siedziska, z możliwością blokady w 5 pozycjach, z regulowaną wysokością, * oparcie: wysokie, odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1, regulowana siła oporu, z możliwością blokady w 5 pozycjach, obustronnie tapicerowane, z zabezpieczeniem po zwolnieniu blokady ruchu Anti-shock, * podłokietniki: z miękkimi nakładkami; * podstawa: z polerowanego aluminium, pięcioramienna; * kółka: samohamowne, do powierzchni twardych, zabezpieczające przez zarysowaniami, * metalowe elementy: chrome   Tapicerka: kolor – szary/ciemnoszary.  Nośność – 150 kg  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Fotel powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej  Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex oraz Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez Instytut Przemysłowy Landu Bawaria – LGA. | **Dane techniczne**  **Dane techniczne**  Nośność | Rys. poglądowy fotela | 25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **STOLIK OKRĄGŁY KAWOWY do pom.administracyjnego nr 5 (symbol na rzucie - St4)** | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | Wysokość stolika | 50-51 cm |  | Rys.1 poglądowy stolika | 1 |  |  |
| Szerokość/średnica blatu | 60-75 cm |  |
|  |
| szczegóły | **Dane techniczne:**  **Blat:** wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm,  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **Nogi:** stalowe – wygląd jak na Rys.1  **Profil nóg:** 20mmx20 mm  Spawy (łączenia) są szlifowane na gładko – niewidoczne spawy  Profil malowany proszkowo na kolor czarny mat lub półmat (ostateczna kolorystyka na etapie realizacji)  Blat mocowany od spodu  Nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznegozabezpieczające przed rysowaniem podłogi.  **Kolorystyka blatu:** w tonacji D2843 WG Jesion Calabria SWISS KRONO GROUP lub zbliżony równoważny,  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **REGAŁ METALOWY do pom.piwnicy P.03 P.04 P.05 P.10 (symbol na rzucie - RM 50x100)** | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | | | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | | 198 cm | | |  | Rys. poglądowy | | | 32 |  |  |
| szerokość | | 100 cm | | |  |
| głębokość | | 50 cm | | |  |
| szczegóły | **Regał metalowy 6 półek**  **Dane techniczne:**  szkielet wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Regał magazynowy składany na tzw. „wcisk” szybki montaż. Metalowe regał posiada sześć metalowych półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm.  Metalowe półki przestawne co 30 mm. Grubość półki 70 mm.  Możliwe światło -przestrzeń miedzy pólkami 290 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półek w regale metalowym 200 kg przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą.  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | | | | | **Dane techniczne:**  Maksymalne obciążenie półek |
| * 1. **STOLIK PROSTOKĄTNY KAWOWY na holl przy Recepcji (symbol na rzucie -** **Stolik pk1)** | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | | wysokość | | | 38-40 cm |  | | Rys.1 poglądowy stolika    Rys.2 poglądowy stolika | | 2 |  |  |
| długość | | | 120 cm |  | |
| szerokość | | | 75 cm |  | |
| szczegóły | | Nowoczesny stolik kawowy  **Dane techniczne:**  **Blat:** prostokątny wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 50mm, blat o wykończeniu/kolorze betonowym (szarmy), obrzeża ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  Blat mocowany od spodu do górnego stelaża, mocowanie niewidoczne od góry blatu  **Nogi:** stal nierdzewna, profil połączony z nogami (spawy niewidoczne) jak na Rys.2, kolor do ustalenia (ostateczna kolorystyka na etapie realizacji), profil min. 20mmx20mm, nogi wyposażone nakładki na nóżki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | | | |  | |
| SOFA TAPICEROWANA na holl przy recepcji (symbol na rzucie - Sofa) | | | | | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
|  | | Szerokość z podłokietnikami | | 180-214 cm | |  | | | Rysunki poglądowe | 3 |  |  |
| Wysokość całości  Wysokość siedziska | | 68-79,5 cm  43-45 cm | |  | | |
| Głębokość całości  Głębokość siedziska | | 78-83 cm  51- 53 cm | |  | | |
| szczegóły | | Sofa tapicerowana, nierozkładana o prostym geometrycznym kształcie, przeznaczona do wnętrza recepcyjnego z podłokietnikami  Siedzisko i oparcie wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką,  Pianka o gęstości 35 kg/m3.  **Tapicerka:**  Tkanina o właściwościach:  Gramatura: 685 g/m2 Odporność na ścieranie: >=300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2 Inne: PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)  Nie dopuszcza się skaju, skóry ekologicznej, welwetu itp.  Przeszycia (ściegi) w kolorze tkaniny  **Nogi:** Płoza ze stali malowana proszkowo – kolor (do ustalenia na etapie realizacji)  Stopki z podkładem do twardych powierzchni  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Sofa powinna zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.  **Pianki tapicerskie muszą posiadać certyfikat ekologiczny OEKO - TEX** | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOFA TAPICEROWANA na hol przy Salach konf. nr 2 i 3 (symbol na rzucie – Sofa2) | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
|  | Szerokość | 120-139,00 cm |  | Rysunki poglądowe | 1 |  |  |
| Wysokość całości  Wysokość siedziska | 68-79,5 cm  43-45 cm |  |
| Głębokość całości  Głębokość siedziska | 78-83 cm  51- 53 cm |  |
| szczegóły | Sofa tapicerowana, nierozkładana o prostym geometrycznym kształcie, przeznaczona do wnętrza recepcyjnego bez podłokietników  Siedzisko i oparcie wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką,  Pianka o gęstości 35 kg/m3.  **Tapicerka:**  Tkanina o właściwościach:  Gramatura: 685 g/m2 Odporność na ścieranie: >=300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2 Inne: PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)  Nie dopuszcza się skaju, skóry ekologicznej, welwetu itp.  Przeszycia (ściegi) w kolorze tkaniny  **Nogi:** Płoza ze stali malowana proszkowo – kolor (do ustalenia na etapie realizacji)  Stopki z podkładem do twardych powierzchni  Sofa musi pasować do poz.22 (tworzyć z nią komplet)  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Sofa powinna zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.  **Pianki tapicerskie muszą posiadać certyfikat ekologiczny OEKO - TEX** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOLICZEK BOCZNY KAWOWY do poz.23 symbol na rzucie - Stolik pk2 | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Parametry oferowane (oprócz parametrów podać producenta, nazwę i typ oferowanego mebla) | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
|  | Szerokość | 40-43 cm |  | Rysunek poglądowy | 2 |  |  |
| Wysokość | 60-63 cm |  |
| Głębokość | 35-40 cm |  |
| szczegóły | Prosty stolik boczny w kształcie litery U  **Dane techniczne:**  **Blat:** wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm,  Krawędzie: wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **Nogi:** metalowe – wygląd jak na Rys.1  **Profil nóg:** 20mmx20 mm  Spawy (łączenia) są szlifowane na gładko – niewidoczne spawy  Profil malowany proszkowo, kolor do ustalenia (ostateczna kolorystyka na etapie realizacji)  Blat mocowany od spodu do górnego stelaża, mocowanie niewidoczne od góry blatu  **Kolorystyka blatu:** pasująca do blatu z poz.21,  **Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji po dostarczeniu próbnika**  Stolik powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZEM CENA OFERTY BRUTTO**  **Część 2** |  |

**Uwaga:**

**Wykonawca wpisuje w kolumnie oznaczonej (Parametry oferowane) parametry, które mają potwierdzić spełnianie szczegółowych parametrów określonych przez Zamawiającego w kolumnie oznaczonej (Parametry szczegółowe).**

**Dodatkowo tylko tam - gdzie jest to możliwe Wykonawca wpisuje producenta, nazwę i typ zaoferowanego mebla.**

**WSZYSTKIE MEBLE OBJĘTE ZAKRESEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE. CENA MEBLI WINNA OBEJMOWAC TRANSPORT, MONTAŻ, UZGODNIENIE KOLORYSTYKI.**

**WSZYSTKIE MEBLE PŁYTOWE OBJĘTE ZAKRESEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA MUSZĄ do SIEBIE PASOWAĆ**

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble zostały wniesione i zamontowane w pokojach oraz pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego.

Dostarczane meble muszą posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, w szczególności  muszą spełniać minimalne wymagania i atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej dot. materiałów.

Data ..................................... …………………………………………… (podpis i pieczęć/kwalifikowany podpis elektroniczny  
 osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)