Bukowiec, 18.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 14**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Czy zamawiający będzie wymagał aby zastosowana podłoga sportowa posiadała certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA na cały system konstrukcji podłogi sportowej: konstrukcja z pianki 15 mm i sklejki brzozowej 18 wraz z nawierzchnią Linoleum 3,2 mm, potwierdzający jakość oferowanego rozwiązania pochodzącego od jednego dowolnego producenta?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania podłogi sportowej posiadającej certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA.

1. **Zapytanie:** Oferowane rozwiązanie z warstwą wierzchnią Linoleum 4mm proponowane w ramach rozwiązania jest systemem podłogi, w której nawierzchnia będzie wymagała od zamawiającego kosztownej konserwacji i zaakrylowania po montażu, ponieważ żaden producent Linoleum o grubości 4 mmi nie zabezpiecza go fabrycznie. Natomiast Linoleum o grubości 3,2 mm jest już fabrycznie zabezpieczone PUR, co daje Zamawiającemu gwarancję odporności użytkowania zarówno do celów sportowych oraz wydarzeń poza sportowych: akademie, koncerty, egzaminy bez konieczności zabezpieczania Linoleum 3,2 mm dodatkowymi wykładzinami ochronnymi. Dodatkowo grubość wykładziny nie ma znaczenia w jej walorach sportowych, zyskujecie dzięki temu jako Zamawiający produkt o wysokiej jakości. Czy zamawiający dopuszcza wykładzinę Linoleum o minimalnej grubości 3,2 mm zabezpieczoną fabrycznie przez producenta warstwą poliuretanu (PUR) ?.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza wykładziny o minimalnej grubości 3,2 mm.

Komisja Przetargowa

……………………………