**Dostawa i montaż w pomieszczeniach wartowni Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie zabudów na wymiar, sprzętu AGD , stołów i krzeseł**

**WYMAGANIA OGÓLNE:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli biurowych. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.
2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.
3. Dostarczone wyroby mają posiadać odpowiednią wytrzymałość, którą mają zapewnić systemy łączeń oraz właściwa jakość pozostałych użytych materiałów, gwarantującą bezawaryjną eksploatację wyrobów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji
w budynkach użyteczności publicznej.
4. Wszystkie meble muszą być wykonane zgodnie ze sztuką stolarską zapewniającą maksymalną wytrzymałość konstrukcyjną mebli (wybór rodzaju połączeń konstrukcyjnych ma zapewnić wytrzymałość i stabilność mebli)
5. Usłojenie wszystkich elementów płytowych musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
6. Konstrukcja mebli (zabudowy kuchennej) w pomieszczeniu socjalnych wykonana
z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 18mm, fronty z MDF (proste), blaty kuchenne o grubości co najmniej 28mm, odporne na zaplamienia, zarysowania, uderzenia, niewrażliwe na wodę, odporne na działanie wysokich temperatur, wykończenia blatów: krawędź przednia zaokrąglona, listwy przyścienne i maskujące łączenia w kolorze współgrającym z kolorem zabudowy .
7. Szafki kuchenne w ciągłej zabudowie: szafki górne, wiszące, z półkami oraz szafki dolne (również z półkami) przykryte wspólnym blatem. Zabudowy dolne mają składać się z szafek z drzwiczkami oraz jednej szafki z szufladami. W zabudowie dolnej należy dodatkowo przewidzieć umieszczenie zlewozmywaka, które zapewni Wykonawca budowy (po obsadzeniu w blacie zlewozmywaka należy dokonać podłączenia ich do sieci odpływowej). Wysokość i głębokość szafek standardowa. kolorystyka: korpusy, fronty i póki szafek dąb sonoma (kolorystyka ujednolicona) blaty w kolorze jasny popiel. Zabudowy kuchenne wykończone jednakowo (dotyczy koloru oraz okuć meblowych).
8. Wyposażenie AGD w ujednoliconej kolorystyce (kolor biały lub inox).
9. **Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym wymaga szczegółowego zwymiarowania Wykonawcy. Podane wymiary są orientacyjne (do kalkulacji kosztów.)**
10. **Fotel obrotowy – 2 szt (przystosowany do 24 godz pracy )**

Fotel obrotowy używany 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z 5 letnią gwarancją. Praca w trybie 24/7 potwierdzony atestem niezależnej jednostki badawczej. Siedzisko i oparcie tapicerowane (oparcie obustronnie) tkaniną Trudnopalną wg normy PN-EN 1021-1;2 o parametrach nie gorszych niż 200 000 tyś cykli Martindale gramatura 400g/m. Górna cześć siedziska z pianką trudnopalną o gęstości 40kg/m3, dolna 65kg/m3. Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi wyposażony w integralny mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym. Łatwa regulacja głębokości siedziska za pomocą dźwigni znajdującej się w podstawie siedziska.

Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki góra/dół w zakresie 115-215mm oraz przód/tył. Dodatkowo ma posiadać tapicerowany zagłówek o wymiarze 300x150mm z regulacją kąta nachylenia i wysokości. Fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny z możliwością blokady w min. 5 pozycjach z automatyczną regulacją siły potrzebnej do odchylania, zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Podstawa jezdna aluminiowa, pięcioramienna wyposażona w kółka samohamowne do powierzchni twardych.

Wytrzymałość konstrukcji do 150 kg potwierdzona świadectwem wytrzymałościowym, wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji wytrzymałości krzeseł.

Protokół oceny ergonomicznej krzesła wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł. Kolor foteli czarny.

 **2. Krzesło zmywalne – 12 szt**

Kubełek z polipropylenu o matowej powierzchni. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Metalowa rama, chromowana. Kolor siedziska czarny.

  **3**. K**anapa – 1 szt**

Rozkładana kanapa z pojemnikiem na pościel wyposażona w automat wersalkowym oraz sprężyny bonelowe, Wymiary zewnętrzne : wysokość 90-95 cm, głębokość 90, szerokość 195 cm, powierzchnia spania 120/195 . Kolor Szary

1. **Standardowa zabudowa meblowa** w kształcie litery L obejmująca szafki dolne i szafki górne, o wymiarach 270cmx200cm, w zabudowie dolnej oprócz zlewu (który zapewnia wykonawca budowy) należy przewidzieć ustawienie podblatowej chłodziarki (opis poniżej) – 1 kpl

**5. podblatowa chłodziarka z zamrażalnikiem– 1 szt.**

 Klasa energetyczna min. A+, zużycie energii 0,5-0,6 kWh/24h, w chłodziarce możliwość regulacji półek, wymiary dopasowane do zabudowy kuchennej, pojemność chłodziarki brutto 145-155 l.

6. **Kuchenka mikrofalowa** - **1 szt** sterowana elektronicznie, moc 700-800 W, pojemność 20-25 l funkcje podstawowe gotowanie, rozmrażanie, podgrzewanie,

1. **Czajnik bezprzewodowy – 1 szt** pojemność min. 1,5 l, moc 2400 W, z osłoniętym elementem grzejnym
2. **Stół – 4 szt**

blat stołu zgodny z wymaganiami ogólnymi, wykonany z płyty meblowej w kolorze jasny popiel. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006(nie dopuszcza się mocowania nóg bezpośrednio do blatu).

Wymiary :

wysokość 75 cm, szerokość 70 cm, głębokość 70 cm

1. **Lampka na biurko – szt 2**

Stojąca lampka na biurko w kolorze czarnym, 220-240 V. z żarówką w zestawie, z możliwością zmiany kąta nachylenia światła oraz regulacją wysokości ramienia lampki.

1. **szafka metalowa z 15 skrytkami**, zamykanymi indywidualnie na kluczyk.

wymiary: 90x50x180h