|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | |
| **Wykaz do oferty** | | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | | | **Jm** | **Cena jedn. roboty** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 1 | KNR 2-31 1207-0300 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z odzysku) | | | m2 |  |
| 2 | KNR 2-31 0502-0100+KNR 2-31 0815-0100 | Wymiana chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rozebraniem chodników. (materiał Wykonawcy) | | | m2 |  |
| 3 | N.Z. 2-31U 0003-0300+KNR 2-31 0815-0100 | Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej. (analogia) (materiał z odzysku) | | | m2 |  |
| 4 | N.Z. 2-31U 0003-0300+KNR 2-31 0815-0100 | Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej z rozebraniem chodników. (materiał Wykonawcy) | | | m2 |  |
| 5 | N.Z. 2-31U 0003-0300+KNR 2-31 0815-0100 | Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej z rozebraniem chodników. (matriał Wykonawcy) | | | m2 |  |
| 6 | N.Z. 2-31U 0006-0300+KNR 2-31 0815-0700 | Remont wjazdów do bram z wymianą kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - materiał Wykonawcy, z rozebraniem wjazdów, (analogia). | | | m2 |  |
| 7 | N.Z. 2-31U 0006-0300+KNR 2-31 0815-0700 | Remont wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - materiał Wykonawcy, z rozebranie wjazdów (analogia). | | | m2 |  |
| 8 | KNKRB 6 1102-0800 | Remonty cząstkowe wjzadów z kostki brukowej betonowej,rodzaj podsypki cementowo-piaskowa,wypełnienie spoin zaprawą cementową (analogia) (materiał z odzysku) | | | m2 |  |
| 9 | KNNR 6 0307-0100 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych trylinka z rozbiórki, spoiny wypełnione piaskiem | | | m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0101-0500+KNR 2-31 0104-0100 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 10 cm oraz wykonanie warstwy odsączającej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | | | m2 |  |
| 11 | KNR 2-31 0101-0500 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II | | | m2 |  |
| 12 | KNR 2-31 0101-0600 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm.(dopłata do grubości 10 cm) Kategoria gruntu I-II | | | m2 |  |
| 13 | KNNR 1 0221-0100 | Załadunek i wywóz materiałów z robót ziemnych i rozbiórek. | | | m3 |  |
| 14 | KNR 2-31 1201-0100 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | | | m |  |
| 15 | KNR 2-31 0403-0100+KNR 2-31 0401-0300 | Wymiana krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe. | | | m |  |
| 16 | KNR 2-31 0407-0500+KNR 2-31 0814-0200+KNR 2-31 0812-0300 | Wymiana obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Rozebranie obrzeży. Rozebranie ław z betonu. | | | m |  |
| 17 | KNR 2-31 1203-0400 | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | | | m |  |
| 18 | KNR 2-31 0402-0300 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe | | | m3 |  |
| 19 | KNR 2-31 0607-0100 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego układane na płask, jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej | | | m |  |
| 20 | KNNR 2 0106-0200 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych | | | m3 |  |
| 21 | KNR 2-31 0109-0300+KNR 2-31 0109-0400+KNR 2-31 0101-0500 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. | | | m2 |  |
| 22 | KNR 2-31 1406-0300 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | | | szt. |  |
| 23 | KNR 2-31 1406-0500 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | | | szt. |  |
| 24 | KNR 2-31 1406-0400 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | | | szt. |  |
| 25 | KNNR 4 1429-0300 | Wymiana włazu żeliwnego w studzienkach i komorach | | | szt. |  |
| 26 | KNNR 4 1429-0300 | Wymiana pokrywy betonowej studni kanalizacyjnej (analogia) | | | szt. |  |
| **SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH: …………………………………** | | | | | | |
|  | | | 1 | *SeKo Prix 13.2.1.3* | | | |