**Załącznik Nr 9 do SWZ**

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6,

odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jednostki****obmiaru** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** |
| 1.d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – dotyczy nawierzcni  | kpl. | 1 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **2** | **02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.** |
| 2.d.2 | Roboty ziemne - wykonywanie wykopów z wywiezieniem urobkui utylizacją | m3 |  192,25 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **3** | **03.02.01 ROBOTY SANITARNE** |
| 3.d.3 | Regulacja pionowa obudów zasuw wodociągowych  |  szt. |  5 |  |  |
| 4.d.3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przyobjętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 – studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej | szt. | 6 |  |  |
| 5.d.3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dotyczy przykanalików i wpustów | kpl. | 1 |  |  |
| 6.d.4 | Roboty ziemne - wykonywanie wykopów z wywiezieniem urobkui utylizacją | m3 |  27,40 |  |  |
| 7.d.4 | Zasypanie wykopów po wykonanych przykanalikach oraz studzienkach deszczowych Ø500 mm dowiezionym piaskiem z zagęszczeniem warstwami | m3 |  24,86 |  |  |
| 8.d.4 | Przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø200 mm na podłożu piaskowym gr. 10 cm. | m | 8,5 |  |  |
| 9.d.4 | Studnie ściekowe uliczne betonowe Ø500 mm z wpustem żeliwnym uchylnym zatrzaskowym D-400 z osadnikiem gł. 1,0 m o całkowitej głębokości 2,5-3,0 m z pierścieniem odciążającym | kpl. | 3 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **4** | **04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA** |
| 10.d.4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnie z kostki i krawężniki betonowe  | m2 | 505 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **5** | **04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE** |
| 11.d.5 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, gr. 25 cm, CBR>80 | m2 |  487 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **6** | **08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE** |
| 12.d.6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  120 |  |  |
| **Razem dział:** |
| **7** | **08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ** |
| 13 d.7 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  487 |  |  |
| **Razem dział:** |
| **8** | **07.02.01 OZNAKOWANIE** |
| 14 d.8 | Malowanie słupów farba chlorokauczukową w kolorze żółto – czarnym dwukrotnie do wysokości 2 m | szt. |  5 |  |  |
| **Razem dział:** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:** |  |
| **VAT:** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:** |  |

**Słownie:**