Przedmiot zamówienia:

-skucie starych kafli 64 m2 i lastryka z posadzki 66m2

-gruntowanie, cekolowanie, malowanie ścian i sufitu pojedynczo – 100m2

(farby i kleje dobrej jakości z atestem)

-powierzchnia całkowita podłogi 66 m2, ścian-ok.130 m2

-wymiana instalacji elektrycznej:

- przewód 3x1,5 mm2 – 35 m

- przewód 3x2,5 mm2 – 35 m

- gniazdo 220 V hermetyczne, podtynkowe, pojedyncze - 1szt., podwójne - 2 szt.

poczwórne 2 szt.

- gniazdo 220 V podtynkowe pojedyncze – 1szt., poczwórne 1szt.

- wyłącznik 220 V hermetyczny, podtynkowy, pojedynczy – 6 szt.

- wyłącznik 220 V podtynkowy, pojedynczy – 4szt.

- puszka pod tynk. - 8 szt.

- kratka ściekowa 3 szt.

- wentylator przemysłowy 220 V wym. 40 cm x 40 cm

-układanie płytek na ścianach (100 m2 na wys.3.10m i 25m2 na wys.2m)

-układanie płytek na posadzce ok.66 m2

-wymiana okna do wydawania posiłków (podnoszone drewniane o wymiarach 1,30x1,00)

-wymiana drzwi wejściowych PCV wraz z futryną „90”

**\*(kafelki na posadzkę są już zakupione w ilości 71m2, kafelki na ściany 97m2).** Okres gwarancji 3 lata

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i umówieniem terminu z pracownikiem administracyjno-gospodarczym (nr telefonu 58 531 59 52)

Przewidywany termin realizacji zamówienia to **16.07.18 r.-17.08.2018 r.**