*Nr sprawy: WZP.271.17.2021.E Załącznik nr 2 do oferty*

**Podział ceny na składniki (pakiet II)**

*(sprzęt zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | Ilość jednostek | **Cena jednostkowa** | **Wartość pozycji ogółem**  **(kol. 3 x kol. 4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **II Piętro** |  |  |  |
| 1 | **Sala na potrzeby webinariów – s. 204** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 65” | 1 szt. |  |  |
| 2 | Wózek mobilny do monitora 65" | 1 szt. |  |  |
| 3 | System rejestracji audio-video 1080p | 1 szt. |  |  |
| 4 | Kamera konferencyjna PTZ Full HD | 1 szt. |  |  |
| 5 | Matryca mikrofonowa sufitowa | 1 szt. |  |  |
| 6 | Mostek USB, obsługa audio + video | 1 szt. |  |  |
| 7 | Wzmacniacz mocy audio klasy D | 1 szt. |  |  |
| 8 | Zestaw głośnikowy ścienny | 2 szt. |  |  |
| 9 | Procesor DSP | 1 szt. |  |  |
| 10 | Stołowy panel systemu sterowania, przekątna: 7'' | 1 szt. |  |  |
| 11 | Jednostka centralna sterowania | 1 szt. |  |  |
| 12 | Przyłącze stołowe uchylne | 1 szt. |  |  |
| 13 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 1 kpl. |  |  |
| 14 | Switch zarządzalny | 1 szt. |  |  |
| 15 | Szafa rack z akcesoriami | 1 kpl |  |  |
| 16 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 1 szt. |  |  |
| 17 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 1 szt. |  |  |
| 18 | Zestaw oświetlenia do webinariów | 1 szt. |  |  |
| 19 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 1 kpl. |  |  |
| 1 | **Sala 6 osobowa - 3 szt.** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 55”, | 3 szt. |  |  |
| 2 | Uchwyt ścienny dla monitora 55" | 3 szt. |  |  |
| 3 | Soundbar wideokonferencyjny | 3 szt. |  |  |
| 4 | Przyłącze stołowe uchylne, wyposażone w gniazdo 230V, moduł HDMI, moduł USB-A | 3 szt. |  |  |
| 5 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 3 kpl. |  |  |
| 6 | Czujnik obecności sufitowy, zasilanie PoE | 3 szt. |  |  |
| 7 | Jednostka centralna sterowania | 3 szt. |  |  |
| 8 | Zasilacz 60W magistrali systemu sterowania | 3 szt. |  |  |
| 9 | Interfejs sterowania oświetleniem DALI | 3 szt. |  |  |
| 10 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 3 szt. |  |  |
| 11 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 3 szt. |  |  |
| 12 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 3 kpl. |  |  |
| 1 | **Sala konferencyjna - s. 203** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 85” | 2 szt. |  |  |
| 2 | Monitor wielkoformatowy 75” | 2 szt. |  |  |
| 3 | Wózek mobilny do monitora 75-85" | 4 szt. |  |  |
| 4 | Projektor multimedialny z laserowym źródłem światła | 1 szt. |  |  |
| 5 | Uchwyt sufitowy do projektora | 1 szt. |  |  |
| 6 | Ekran projekcyjny elektryczny, do przedniej projekcji | 1 szt. |  |  |
| 7 | Nadajnik sygnałów AV przez IP | 2 szt. |  |  |
| 8 | Odbiornik sygnałów AV przez IP | 5 szt. |  |  |
| 9 | System bezprzewodowego współdzielenia treści | 1 szt. |  |  |
| 10 | Zestaw głośnikowy zwieszany | 12 szt. |  |  |
| 11 | Sieciowy wzmacniacz mocy audio klasy D | 1 szt. |  |  |
| 12 | Procesor DSP | 1 szt. |  |  |
| 13 | Mikrofon bezprzewodowy przypinany | 1 szt. |  |  |
| 14 | Mikrofon bezprzewodowy do ręki | 1 szt. |  |  |
| 15 | Antena dookólna, szerokopasmowa | 2 szt. |  |  |
| 16 | Wzmacniacz antenowy | 2 szt. |  |  |
| 17 | Aktywny spliter antenowy z zasilaczem dla 4 odbiorników | 1 szt. |  |  |
| 18 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego | 1 szt. |  |  |
| 19 | Catchbox - mikrofon w obudowie z pianki | 1 szt. |  |  |
| 20 | Mikrofon gęsia szyja | 1 szt. |  |  |
| 21 | Moduł rozszerzeń cyfrowej magistrali wielokanałowej audio | 1 szt. |  |  |
| 22 | Przyłącze stołowe uchylne, wyposażone w gniazdo 230V, moduł HDMI | 1 szt. | . |  |
| 23 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 1 kpl. |  |  |
| 24 | Stołowy panel systemu sterowania | 1 szt. |  |  |
| 25 | Jednostka centralna sterowania | 1 szt. |  |  |
| 26 | Switch zarządzalny | 1 szt. |  |  |
| 27 | Szafa rack z akcesoriami | 1 kpl. |  |  |
| 28 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 1 kpl. |  |  |
| 1 | **Sala kreatywna - s. 202** |  |  |  |
| 1 | Interaktywny flipchart | 1 szt. |  |  |
| 2 | Wózek mobilny do flipcharta 65", głowica obrotowa pion-poziom oraz płynna regulacja wysokości | 1 szt. |  |  |
| 3 | Player sieciowy systemu Digital Signage | 1 szt. |  |  |
| 4 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 1 kpl. |  |  |
|  | **III Piętro** |  |  |  |
| 1 | **Sala 4 osobowa - 2 szt.** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 43” | 2 szt. |  |  |
| 2 | Uchwyt ścienny dla monitora | 2 szt. |  |  |
| 3 | Soundbar wideokonferencyjny | 2 szt. |  |  |
| 4 | Przyłącze stołowe uchylne, wyposażone w gniazdo 230V, moduł HDMI, moduł USB-A | 2 szt. |  |  |
| 5 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 2 kpl. |  |  |
| 6 | Czujnik obecności sufitowy, zasilanie PoE | 2 szt. |  |  |
| 7 | Jednostka centralna sterowania | 2 szt. |  |  |
| 8 | Zasilacz 60W magistrali systemu sterowania | 2 szt. |  |  |
| 9 | Interfejs sterowania oświetleniem DALI | 2 szt. |  |  |
| 10 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 2 szt. |  |  |
| 11 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 2 szt. |  |  |
| 12 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 2 kpl. |  |  |
| 1 | **Sala 6 osobowa - 2 szt.** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 55” | 2 szt. |  |  |
| 2 | Uchwyt ścienny dla monitora | 2 szt. |  |  |
| 3 | Soundbar wideokonferencyjny | 2 szt. |  |  |
| 4 | Przyłącze stołowe uchylne, wyposażone w gniazdo 230V, moduł HDMI, moduł USB-A | 2 szt. |  |  |
| 5 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 2 kpl. |  |  |
| 6 | Czujnik obecności sufitowy, zasilanie PoE | 2 szt. |  |  |
| 7 | Jednostka centralna sterowania | 2 szt. |  |  |
| 8 | Zasilacz 60W magistrali systemu sterowania | 2 szt. |  |  |
| 9 | Interfejs sterowania oświetleniem DALI | 2 szt. |  |  |
| 10 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 2 szt. |  |  |
| 11 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 2 szt. |  |  |
| 12 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 2 kpl. |  |  |
| 1 | **Sala 8 osobowa - 2 szt.** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 65” | 2 szt. |  |  |
| 2 | Wózek mobilny do monitora 65" | 2 szt. |  |  |
| 3 | Soundbar wideokonferencyjny | 2 szt. | . |  |
| 4 | Przyłącze stołowe uchylne, wyposażone w gniazdo 230V, moduł HDMI, moduł USB-A | 2 szt. |  |  |
| 5 | Zestaw przejściówek HDMI-USB-C/DisplayPort/Mini DisplayPort/Mini Hdmi | 2 kpl. |  |  |
| 6 | Czujnik obecności sufitowy, zasilanie PoE | 2 szt. |  |  |
| 7 | Jednostka centralna sterowania, | 2 szt. |  |  |
| 8 | Zasilacz 60W magistrali systemu sterowania | 2 szt. |  |  |
| 9 | Interfejs sterowania oświetleniem DALI | 2 szt. |  |  |
| 10 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 2 szt. |  |  |
| 11 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 2 szt. |  |  |
| 12 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 2 kpl. |  |  |
|  | **Budki telefoniczne - 8 szt.** |  |  |  |
| 1 | Panel rezerwacji sal z podświetleniem | 8 |  |  |
| 2 | Uchwyt montażowy panelu rezerwacji do profilu konstrukcyjnego ściany szklanej | 8 szt. |  |  |
| 3 | Akcesoria montażowe | 8 kpl. |  |  |
|  | **Pętle indukcyjne** |  |  |  |
| 1 | Wzmacniacz pętli indukcyjnej, zgodność z wymogami normy IEC 60849, pasmo przenoszenia min. 50Hz - 10kHz, wejścia mikrofonowo/liniowe, S/N: min. 75dB, układ automatycznej regulacji wzmocnienia | 4 | . |  |
| 2 | Przewód pętli indukcyjnej wraz z elementami instalacyjnymi | 1 kpl. |  |  |
|  | **System Digital Signage** |  |  |  |
| 1 | Monitor wielkoformatowy 43” | 8 szt. |  |  |
| 2 | Uchwyt do monitora | 8 szt. |  |  |
| 3 | Player sieciowy systemu Digital Signage | 8 szt. | . |  |
| 4 | Okablowanie i akcesoria montażowe | 8 kpl. |  |  |
|  | **Mobilny system nagłośnienia, oświetlenia oraz projekcji** |  |  |  |
| 1 | Statyw oświetleniowy w kolorze czarnym, wykonany z metalu. | 4 szt. |  |  |
| 2 | Reflektor wyposażony w diodę COB LED o mocy minimum 130W. | 4 szt. |  |  |
| 3 | Reflektor wyposażony w 7 diód RGBA o mocy minimum 40W | 4 szt. |  |  |
| 4 | Listwa led wyposażona w 8 diód COB LED RGB o mocy minimum 15W | 4 szt. |  |  |
| 5 | Sterownik DMX wyposażony w gniazdo XLR 3-pin oraz złącze RJ45 | 1 szt. |  |  |
| 6 | Zestaw wyposażony w bezprzewodowy nadajnik i odbiornik sygnału DMX kompatybilny z nadajnikami w reflektorach teatralnych | 1 szt. |  |  |
| 7 | Zestaw okablowania DMX | 1 kpl. |  |  |
| 8 | Aktywna kolumna 2-drożna | 4 szt. |  |  |
| 9 | Torba transportowa kolumny | 4 szt. |  |  |
| 10 | Aktywna kolumna 2-drożna | 2 szt. |  |  |
| 11 | Torba transportowa kolumny | 2 szt. |  |  |
| 12 | Aktywny subwoofer 18" | 2 szt. |  |  |
| 13 | Pokrowiec transportowy subwoofera | 2 szt. |  |  |
| 14 | Mikser cyfrowy audio | 1 szt. |  |  |
| 15 | Torba transportowa miksera cyfrowego | 1 szt. |  |  |
| 16 | Antena dookólna, szerokopasmowa, zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikami, charakterystyka kierunkowości: wszechkierunkowa, zysk: 0 dB, typ złącza: BNC | 2 szt. |  |  |
| 17 | Aktywny spliter antenowy z zasilaczem dla 4 odbiorników | 1 szt. |  |  |
| 18 | Mikrofon bezprzewodowy do ręki | 4 szt. | . |  |
| 19 | Zestaw mikrofonowy do perkusji | 1 szt. |  |  |
| 20 | Mikrofon dynamiczny instrumentalny | 1 szt. |  |  |
| 21 | Mikrofon dynamiczny instrumentalny | 2 szt. |  |  |
| 22 | Mikrofon pojemnościowy instrumentalny ze stałą polaryzacją | 2 szt. | . |  |
| 23 | Zestaw 6 statywów mikrofonowych, kable mikrofonowe oraz torby transportowe w zestawie | 1 kpl. |  |  |
| 24 | Projektor multimedialny z laserowym źródłem światła | 1 szt. |  |  |
| 25 | Ekran projekcyjny przenośny, ramowy, do przedniej projekcji | 1 szt. |  |  |
| 26 | Szafka/stojak mobilny na kółkach | 1 szt. |  |  |
| 27 | Tablet, przekątna ekranu min. 10,5", rozdzielczość min. 2360x1640, jasność min. 500 nit, pamięć min. 64 GB. | 1 szt. |  |  |
| 28 | Przenośny odtwarzacz muzyki | 1 szt. |  |  |
| 29 | Akcesoria | 1 kpl. |  |  |
| **RAZEM (suma pozycji z kol. 5)** | | | |  |

*Podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*