|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa typu | Komputery PC |  |
| Procesor | Minimum Intel® Core™ i5-12400 Processor (18M Cache, up to 4.40 GHz) |  |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 DDR4 |  |
| Karta graficzna | Minimum wbudowana, Intel® UHD Graphics 770 |  |
| Pojemność dysku | 1 TB SSD |  |
| **Złącza - minimum** | |  |
| Złącza video | HDMI; VGA (D-Sub). |  |
| Złącza i porty komunikacyjne | USB 2.0 x 4; USB 3.0 x 2;Port PS/2. |  |
| Złącza PCI na płycie głównej | 1x PCI-e x16; 1x PCI-e x1 |  |
| Karta sieciowa | 1 Gbps RJ45 |  |
| Zasilacz | Minimum 350 W |  |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |  |
| Klawiatura w zestawie | Tak |  |
| Mysz w zestawie | Tak |  |
| Typ obudowy | Mini Tower |  |
| Normy i certyfikaty | CE |  |
| Okres gwarancji | 36 miesięcy | |

Parametry monitora:

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Monitory LCD |
| Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |
| Przekątna ekranu | Min. 23.80 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność matrycy | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | Min. 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | Min. 20000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | Min. 75 Hz |
| Kąt widzenia pionowy (V/H) | Min. 178.00 stopni |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak, regulacja wysokości |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Wbudowane głośniki | Min. 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Złącza zewn. | Min. D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 x 4szt, wyj.słuchawkowe |

Oprogramowanie dodatkowe:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet biurowy, komercyjny: | Office Home and Business 2021 Polski na 1 PC |

 UPS – zasilacz awaryjny:

|  |  |
| --- | --- |
| Architektura UPSa | Line-interactive |
| Moc pozorna | Min. 800 VA |
| Moc czynna | Min.  480 W |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | Min. 2 |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Ochrona modem/sieć | RJ-45 |
| Interfejs komunikacyjny | 1xUSB |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |