ZAKRES RZECZOWY PRAC

1. **Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych**
2. Koszenie trawników, w celu uzyskania trawników o równej wysokości trawy na całej powierzchni koszenia, na terenach wyszczególnionych w „Wykazie gruntów” zgodnie z określoną przez Zamawiającego liczbą koszeń:
3. Koszenie trawników o pow. gruntów 113 984,0 m2 - 8 razy;
4. Koszenie trawników o pow. gruntów 76 269,7 m2 - 7 razy;
5. Koszenie trawników o pow. gruntów 252 968,7 m2 - 6 razy;
6. Koszenie trawników o pow. gruntów 21 258,0 m2 - 4 razy;
7. Koszenie trawników o pow. gruntów 25 149,0 m2 - 2 razy.
8. Każdorazowo równocześnie z koszeniem trawników należy:
9. dokonywać podkoszeń przy drzewach, rabatach, klombach, krawężnikach, słupkach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych na terenach objętych koszeniem w sposób, który nie spowoduje ich uszkodzenia;
10. usuwanie u podstawy odrostów wyrastających z ziemi lub z szyi korzeniowej drzew, nie więcej niż 400 szt. rocznie;
11. oczyścić z ziemi i wyciąć z trawy obszary przy krawężnikach i  obrzeżach chodnikowych (na załączonych działkach) o długości 5 217 m;
12. uporządkowaniu terenu przyległego (chodników i jezdni) z pokosu trawy – zamiatanie;
13. najpóźniej w dniu następnym po wykonaniu prac zebrać i usunąć skoszoną trawę, usuwaniu odrostów oraz pozostałości po oczyszczaniu z ziemi i wycinania z trawy obszarów przy krawężnikach i  obrzeżach chodnikowych z podanych wyżej powierzchni.
14. Koszenie trawników na terenie parków może się odbywać jedynie przy zastosowaniu lekkiego sprzętu koszącego: samobieżnych kosiarek spalinowych lub ręcznych kosiarek spalinowych.
15. Kosy spalinowe mogą być użyte wyłącznie do podkaszania.
16. Praca sprzętu koszącego nie może powodować: niszczenia nawierzchni trawnikowej, w tym bruzd, kolein i zagłębień oraz zagęszczenia gruntu w sposób uniemożliwiający prawidłową wegetację roślin.
17. **Pielęgnacja i ochrona drzew, krzewów i rabat**
18. Wszystkie zadania związane z wycinką i pielęgnacją drzew są wykonywane przez Wykonawcę za pomocą techniki zapewniającej bezpieczeństwo ludzi oraz uniemożliwiającej powstania szkód w mieniu. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do wykonania całości zamówienia w tym podnośnika.
19. Formowanie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w tym:
    * o obwodzie do 80 cm – 500 sztuk,
    * o obwodzie powyżej 80 cm – 100 sztuk.
20. Drzewa przeznaczone do wycinki Zamawiający wskazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb w liczbie nie większej niż 100 sztuk rocznie. Każdorazowo, najpóźniej w dniu zakończenia wykonania wycinki drzew na poszczególnym terenie, Wykonawca wywiezie gałęzie powstałe po wykonanych pracach, wykona frezowanie pni drzew również pod powierzchnią gruntu do 60 cm oraz uprzątnie miejsca wykonania prac (przywracanie terenu do stanu pierwotnego). Pozyskane z wycinki drewno Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie. Zamawiający przewiduje, że frezowaniem zostanie objęte do 20 pni drzew.
21. W sytuacji, gdy nie będzie przeprowadzone wycięcie drzew w ilości wskazanej w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości drzew do wycięcia i zwiększenia tym samym ilości drzew do formowania i cięcia pielęgnacyjnego. Zmiany dotyczyć mogą drzew o obwodzie powyżej 80 cm.
22. Równolegle, w czasie koszenia trawy, formowania żywopłotów, jak również pielęgnacji rabat należy usuwać samosiejki drzew i krzewów.
23. Podlewanie w okresie letnim 450 sztuk drzew.
24. Pielęgnacja, plewienie i podlewanie rabatek liściasto-iglastych i z krzewami ozdobnymi, pow. 5 628,50 m2;
25. Całoroczna pielęgnacja rabat różanych o łącznej powierzchni 3 850 m2, polegająca na wiosennym rozkopczykowaniu, plewieniu i hakaniu, przycince róż, podlewaniu, zasilaniu gleby nawozem oraz kopczykowaniu na zimę.
26. Pielęgnacja, plewienie, podlewanie i usuwanie martwych części roślin na rabatkach bylinowych i trawiastych, pow. 1 925 m2.
27. Pielęgnacja, plewienie, nawożenie, podlewanie i usuwanie martwych części roślin (w tym brązowych liści wiosną) na rabatkach barwinka pospolitego o pow. 350 m2.
28. Czterokrotne formowanie oraz cięcie pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą i odchwaszczanie żywopłotów o powierzchni - 9 373 m2.
29. Usuwanie krzewów albo krzewów rosnących w skupisku. Zamawiający wskazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb krzewy do wycinki o łącznej powierzchni do 25 m2. Każdorazowo, najpóźniej w dniu zakończenia wykonania wycinki na poszczególnym terenie, Wykonawca wywiezie gałęzie powstałe po wykonanych pracach oraz uprzątnie miejsca wykonania prac (przywracanie terenu do stanu pierwotnego).
30. Zgrabienie i wywóz przyciętych gałęzi, konarów z drzew oraz odciętych gałązek krzewów, róż i żywopłotów oraz pozostałości po plewieniu najpóźniej w dniu następnym po wykonaniu prac.
31. Poprzez pielęgnację w niniejszym zakresie rzeczowym prac rozumie się wykonywanie następujących zabiegów z dostosowaniem ich zakresu do odpowiednich gatunków roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą:
32. systematyczne odchwaszczanie/plewienie – krotność: 1 raz w miesiącu (6 razy w sezonie wegetacyjnym), w czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe odchwaszczanie; metoda: odchwaszczanie ręczne;
33. ściółkowanie (grubość warstwy 5 cm) należy wykonać wiosną;
34. nawożenie - zasilanie w okresie wiosennym przed rozpoczęciem wegetacji nawozami wieloskładnikowymi, długodziałającymi - po wcześniejszym zgłoszeniu terminu nawożenia (Wykonawca pokrywa koszt zakupu nawozów);
35. podlewanie - jeżeli zachodzi konieczność, najlepiej do godz. 800 - częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian (Wykonawca zapewnia wodę do podlewania roślin we własnym zakresie);
36. na rabatach kwiatowych, bylinowych i różanych usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i uschniętych liści (do momentu utworzenia okrywy na całej powierzchni);
37. usuwanie martwych części nadziemnej bylin jesienią;
38. cięcia pielęgnacyjne: usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarzniętych pędów i gałęzi (do 20 %);
39. uzupełnianie ubytków w wykonanych nasadzeniach na klombach, rabatach bylinowych, w donicach, kwietnikach i gazonach (do 10 % uzupełnianych nasadzeń rośliny zakupuje Wykonawca, powyżej 10 % Zamawiający);
40. uprzątnięcie i zabezpieczenie nasadzeń letnich po sezonie;
41. bieżące zgłaszanie uszkodzeń roślin okrywowych oraz zmian stanu zdrowotnego;
42. kontrola napięcia taśm zabezpieczającej młode drzewka w celu uniknięcia wrastania materiału w korowinę – 2 razy w roku.
43. **Nasadzenia z materiału Wykonawcy**
44. Przygotowanie (również poprzez ich oczyszczenie) gazonów, donic, kwietników i klombów wyznaczonych do obsadzenia. W podłożu należy zastosować następujące komponenty: hydrożel ogrodniczy (przy sadzeniu pelargonii i donic z różami), substrat torfowy, nawóz - odpowiednie dla danego gatunku. Gęstość nasadzeń powinna zapewnić całkowite pokrycie powierzchni przeznaczonej do nasadzeń. Komponenty podłoża, które trzeba zastosować, zapewnia Wykonawca.
45. Wykonawca przedstawia projekt nasadzeń przed terminem rozpoczęcia prac do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. W projekcie Wykonawca zawiera propozycję roślin z określeniem ich gatunku i odmiany, które muszą być dobrane do panujących warunków siedliskowych, zapewnić długie i obfite kwitnienie oraz tak, aby ograniczyć pielęgnację sezonową również w latach kolejnych.
46. Wykonanie nowych rabat oraz ich późniejsza pielęgnacja:
    1. rabata o powierzchni około 30 m2 z użyciem sadzonek nie mniejszych niż 10 różnych gatunków bylin i nie mniejszych niż 4 różnych gatunków traw ozdobnych. Łączna liczba zasadzonych roślin nie może być mniejsza niż 200 szt.;
    2. rabata z pięcioma odmianami krzewów z rodziny wrzosowatych o powierzchni około 30 m2 – nie mniej niż 200 szt. różnych sadzonek z dobrze wykształconą i rozgałęzioną bryłą korzeniową, uprawiane w doniczkach lub w pojemnikach nie mniejszych niż C3, wysokość sadzonek nie mniejsza niż 50 cm, docelowa wysokość dorosłych roślin powinna osiągać 100-150 cm. Odmiany powinny zostać tak dobrane, aby zapewnić długie i obfite kwitnienie roślin.
    3. rabata z roślinami miododajnych o powierzchni około 30 m2 z użyciem nie mniejszych niż 10 różnych gatunków bylin. Łączna liczba zasadzonych roślin nie może być mniejsza niż 200 szt.;
    4. nasadzenia sadzonek paproci zwyczajnej (Polypodium vulgare) w ilości 500 szt.;
    5. nasadzenia 250 sztuk krzewów róż. Parametry krzewów: 3 do 5 pędów z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, z dobrze wykształconą i rozgałęzioną bryłą korzeniową, założone minimum 2 oczka, grubość pnia pod oczkiem powinna wynosić minimum 9 mm, uprawiane w doniczkach lub w pojemnikach.

W zakres prac wchodzą: przygotowanie terenu polegające min. na oczyszczeniu powierzchni terenu i wywóz śmieci, wykopanie dołu (wykorytowanie) do 0,5 m głębokości wraz z wywiezieniem nieurodzajnej ziemi i gruzu, kamieni, śmieci itp., wypełnienie dołu mieszanką urodzajnej ziemi, humusu i torfu przygotowanej specjalnie pod wybrany rodzaj roślin, wygrodzenie rabaty za pomocą obrzeży ogrodowych/trawnikowych typu geoBORDER w kolorze czarnym, wyścielenie powierzchni rabaty agrotkaniną o gramaturze co najmniej 70g/m2, nasadzenie sadzonek roślin uprawianych w doniczkach lub w pojemnikach oraz wysypanie całości powierzchni korą sosnową ozdobną lub grysem ozdobnym według uznania Zamawiającego. Gęstość nasadzeń powinna zapewnić całkowite pokrycie powierzchni przeznaczonej do nasadzeń. W zakresie prac należy uwzględnić podlewanie, pielęgnację, nawożenie i plewienie właściwe dla danego typu roślin. Wszystkie materiały i rośliny do wykonania i pielęgnacji rabaty zapewnia Wykonawca.

1. Zasadzenie w kwietnikach i konstrukcjach kwiatowych w ilości:

* 3 500 sztuk sadzonek pelargonii (Pelargonium peltatum)
* po 60 sztuk sadzoenk surfinii purpurowej, ipomea limonkowej, surfinii kremowej.

1. Zasadzenie kwiatów na rabatowych w formie dywanów kwiatowych w ilości:
   * 5 750 sztuk sadzonek bratków wielkokwiatowych,
   * 5 000 sztuk sadzonek begonia,
   * 200 sztuk sadzonek kanna,
   * 200 sztuk sadzonek wrzosu pospolitego,
   * 5 000 sztuk krokusów wielkokwiatowych,

z uwzględnieniem pielęgnacji, podlewania, i plewienia.

Wykonawca gwarantuje wysoką jakość kwiatów jednorocznych w całym okresie wegetacji (zdrowy, jednorodny materiał roślinny, sadzony w początkowej fazie kwitnienia, zapewniający długotrwały efekt kwitnienia). W przypadku negatywnej oceny jakości kwiatów przez Zamawiającego ma on prawo żądać wymiany części lub całości materiału sadzeniowego w celu osiągnięcia właściwego efektu.

1. Wykonanie nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą w 8 donicach miejskich z uwzględnieniem późniejszej pielęgnacji poprzez nawożenie, podlewanie i plewienie: w każdej donicy należy zasadzić po jednej róży piennej oraz min. 10 szt. traw i roślin ozdobnych.

Należy użyć co najmniej dwóch różnych gatunków traw ozdobnych oraz co najmniej trzech gatunków roślin ozdobnych uzgodnionych z Zamawiającym.

1. Wykonanie nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą w 1 donicy miejskiej z uwzględnieniem późniejszej pielęgnacji poprzez nawożenie, podlewanie i plewienie z min. 12 odmian ziół i roślin jadalnych uzgodnionych z Zamawiającym. Należy użyć sadzonek z dobrze wykształconą i rozgałęzioną bryłą korzeniową, uprawiane w doniczkach lub w pojemnikach nie mniejszych niż C1,5.
2. Wykonanie nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą w 7 donicach miejskich z uwzględnieniem późniejszej pielęgnacji poprzez nawożenie, podlewanie i plewienie: w każdej donicy należy zasadzić min. 12 szt. traw ozdobnych uzgodnionych z Zamawiającym.
3. **Nasadzenia z materiału Zamawiającego**
4. 80 sztuk drzew w wieku 5 lat.
5. 500 sztuk krzewów.
6. Wykonawca zapewnia materiały ogrodnicze, ziemię urodzajną i substrat torfowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się przed terminem rozpoczęcia prac do uzgodnienia z Zamawiającym terminu i dokładnej lokalizacji nasadzeń nowych krzewów i drzew.
8. Instrukcja sadzenia drzew
9. Dół wykopany pod drzewo powinien być wyraźnie większy od bryły i mieć pochyłe boki. Głębokość dołu powinna być taka sama, jak wysokość bryły.
10. Zarówno dno dołu, jak i później jego resztę uzupełniamy ziemią urodzajną, zmieszaną pół na pół z ziemią rodzimą. Dosypywaną mieszankę trzeba kilka razy dokładnie udeptać. Jednakże w okresie, kiedy występują nocne przymrozki, należy uważać, aby do dołu nie dostały się bryła zamarzniętej ziemi.
11. **Przed włożeniem drzewka do dołu należy wykonać przycięcie jego korony;** w pierwszej kolejności wycinamy uszkodzone, np. połamane w czasie transportu lub przeładunku pędy. Wycina się również pęd, który może być konkurencyjny w stosunku do przewodnika.
12. Sadzonkę ustawiamy pionowo. Po włożeniu bryły sprawdzamy, czy jej górna krawędź znajduje się na równi z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie trochę powyżej. Jeżeli okazuje się, że dół jest jednak za głęboki, należy uzupełnić ziemię pod bryłą. Gdy bryła znajduje się już na odpowiedniej wysokości, uzupełniamy boki dołu mieszanką ziemi urodzajnej i rodzimej, udeptując każdą dosypaną warstwę.
13. Po wypełnieniu całego dołu ziemią rozcinamy siatkę drucianą u nasady pnia i rozchylamy jutę.
14. Wokół drzewa, w odległości ok. 50 cm od pnia, wykonujemy mini wał, który pozwoli na zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opadów. Jednorazowo średniej wielkości drzewo powinno otrzymać ok. 100 l wody.
15. Pale należy wbić pod niewielkim kątem, odchylając je lekko do zewnątrz od pnia drzewa. Następnie przymocowujemy pień drzewa do palików odpowiednią taśmą.
16. **Odkomarzanie i odkleszczanie**
17. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odkomarzania i odkleszczania na przełomie czerwca i lipca następujących terenów zielonych położonych w mieście Oleśnica:
    1. „wodociągi” - dł. ścieżek 2 464,40 m;
    2. Park nad Stawami przy ul. Spacerowej - dł. ścieżek 2 046,08 m;
    3. szlak zodiaków od ul. Wrocławskiej do ul. Kruczej - dł. ścieżek 750 m;
    4. park przy ul. Kruczej - dł. ścieżek 1.305,78 m;
    5. park Książąt Oleśnickich przy ul. Wały Jagiellońskie - dł. ścieżek 2 808 m;
    6. „podzamcze” przy ul. Wałowej - dł. ścieżek 128 m;
    7. park przy ul. Dąbrowskiego - dł. ścieżek około 100 m;
    8. teren przy ul. Belgijskiej i ul. Niemieckiej - wzdłuż drogi - około 780 m;
    9. „kwadraty” - wzdłuż posesji położonych przy ul. Lotniczej i ul. Żwirki i Wigury - ok. 540 m.
18. Powierzchnia do odkomarzenia i odkleszczenia to około 20 ha. Odkomarzanie i odkleszczanie na terenie parków i zieleńców jest realizowane wzdłuż ciągów pieszych na powierzchni 10 m w obie strony od krawędzi ścieżki.
19. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie na 3 dni przed akcją odkomarzania i odkleszczania o planowanym terminie jej wykonania oraz nazwie preparatu, którego użyje. Użyty preparat musi posiadać stosowne zezwolenia, w tym znajdować się w Wykazie Produktów Biobójczych wydawanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy:
21. zapewnienie wszelkich materiałów, narzędzi oraz sprzętu, niezbędnego do właściwego realizowania usługi. Wykonawca ­wykona zadanie własnymi preparatami. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac;
22. zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska podczas wykonywania zabiegów odkomarzania i odkleszczania;
23. wykonanie zabiegów odkomarzania i odkleszczania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producentów stosowanych środków;
24. wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonania zabiegów odkomarzania i odkleszczania na własny koszt i ryzyko.
25. **Porządki**
26. Prace porządkowe objęte harmonogramem wykonywane są od poniedziałku do soboty każdego tygodnia, a terenów znajdujących się na obszarze starego miasta ograniczonego ulicami: Sinapiusa, Kilińskiego, Wały Jagiellońskie, Wałowa, Rzemieślnicza - łączna powierzchnia działek to 68 086,0 m2 oraz terenu Parku nad Stawami - łączna powierzchnia działek to 76 270,00 m2 również w dni ustawowo wolne od pracy. Tereny wyznaczone w „Wykazie gruntów” do koszenia 8, 7 i 6 razy powinny być sprzątane codziennie, a pozostałe min. 1 raz w tygodniu.
27. Ilekroć w niniejszym zakresie jest mowa o „alejkach”, „ścieżkach”, „chodnikach”, „schodach”, „placach” dotyczy to wszystkich alejek, ścieżek, chodników, schodów oraz placów występujących w obrębie obsługiwanego terenu, tj. wymienionych w „Wykazie gruntów” oraz przyległych do nich chodników.
28. Bieżące sprzątanie terenów wymienionych w „Wykazie gruntów” oraz przylegających do nich chodników oraz placów poprzez:
29. ręczne usuwanie w szczególności opakowań (np. puszki, butelki, folie, kartony) papierów, worków i reklamówek oraz innych odpadów niż wymienione, jak również owoców w okresie intensywnego ich opadania zaraz po opadnięciu. W ramach bieżącego sprzątania należy usuwać plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone nielegalnie m.in. na drzewach, koszy na odpady, ławkach, a drobne zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów, kapsle, z miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecenie tj. okolice ławek należy oczyścić (zagrabić lub zamieść min. raz dziennie);
30. utrzymanie w czystości alejek, ścieżek, chodników, schodów oraz placów przez co rozumie się zamiatanie powierzchni wyznaczonych do utrzymania w czystości, w celu usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (m.in. piasku, błota, papierów, liści itp.), zasypywanie dołów wykopywanych przez psy na alejkach, usuwanie z nich chwastów i wrastającej trawy (tzw. krawężnikowanie);
31. sprzątanie ścieżek o nawierzchni z kruszywa mineralnego o łącznej powierzchni 19 570 m2 orazz placów o nawierzchni z kostki granitowej i betonowej o łącznej powierzchni 2 782 m2 położonych w parkach: wodociągi, przy ul. Spacerowej, przy ul. Kruczej i ul. Wrocławskiej, przy ul. Kruczej i ul. Wałowej oraz terenu od ul. Wojska Polskiego do stawów.
32. W razie występowania zjawisk atmosferycznych powodujących zniszczenia lub uszkodzenia na terenach zielonych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sprzątania po wystąpieniu tych zjawisk, poprzez usuwanie wiatrołomów i wywrotów, złomów, konarów, gałęzi niezwłocznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia oraz zbieranie gałęzi i innych nieczystości łącznie z zamiataniem alejek. Zamawiający przewiduje, że w ciągu jednego roku Wykonawca będzie musiał usunąć do 15 szt. wywrotów lub złomów drzew w rozumieniu art. 5 pkt 26c i pkt 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
33. Opróżnianie i utrzymanie czystości wokół koszy na odpady: 400 koszy na odpady dwa razy w tygodniu, 95 koszy na odpady cztery razy w tygodniu na terenie starego miasta, 73 koszy na odpady cztery razy w tygodniu w tym w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (teren Parku nad Stawami). Bieżące uzupełnianie worków foliowych (dotyczy koszy, w których brakuje wkładów metalowych - 14 szt.). Worki na odpady do koszy zapewnia Wykonawca.
34. Utrzymanie w czystości urządzeń poprzez mycie wodą z detergentem ławek – 100 szt. z wszelkich nieczystości w tym z ptasich odchodów oraz mycie koszy na śmieci - 100 szt..
35. Uzupełnianie ubytków materiału ściółkowego na terenach gdzie jako ściółka użyty jest materiał taki jak kora, zrębki, żwiry, kruszywo kamienne. Materiał ściółkowy zapewnia Zamawiający.
36. Usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta (za wyjątkiem ulic) w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie.
37. Likwidacja "dzikich" wysypisk na zlecenie Zamawiającego - 150 mp nieczystości.
38. Przygotowanie:
39. ronda Żołnierzy Wyklętych przed dniem 1 marca poprzez zbieranie śmieci, usuwanie plakatów, mycie pomnika oraz powtórne posprzątanie terenu przyległego w dniu obchodzenia uroczystości również, jeżeli przypada on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a po uroczystościach na polecenie Zamawiającego usunięcie kwiatów i zniczy;
40. pomnika i tablicy upamiętniającej prof. Antoniego Cieszyńskiego przed obchodami rocznicy jego urodzin poprzez mycie tablic oraz posprzątanie terenu przyległego w dniu obchodzenia uroczystości również, jeżeli przypada on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a po uroczystościach na polecenie Zamawiającego usunięcie kwiatów i zniczy;
41. Skweru Kombatantów Rzeczypospolitej przed uroczystościami: Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada, poprzez uporządkowanie terenu tj. zbieranie śmieci, usuwanie plakatów, mycie ławek, koszy i pomnika, usuwanie chwastów, liści ze ścieżek i placu przed pomnikiem oraz powtórne posprzątanie terenu przyległego w dniu obchodzenia uroczystości również, jeżeli przypada on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a po uroczystościach na polecenie Zamawiającego usunięcie kwiatów i zniczy,
42. obelisku ku czci Bohaterskim Powstańcom Warszawy przed dniem 1 sierpnia poprzez uporządkowanie terenu tj. zbieranie śmieci, usuwanie plakatów, mycie ławek, koszy i pomnika, usuwanie chwastów, liści ze ścieżek i placu przed pomnikiem oraz powtórne posprzątanie terenu przyległego w dniu obchodzenia uroczystości również, jeżeli przypada on na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a po uroczystościach na polecenie Zamawiającego usunięcie kwiatów i zniczy.
43. Wykonanie dwukrotnej konserwacji pasa przeciwpożarowego na terenie „kwadratów” w Oleśnicy wzdłuż nieruchomości położonych przy ul. Lotniczej oraz ul. Żwirki i Wigury. Konserwacja polegać ma na wykonaniu specjalnej orki pasa długości około 500 m i szerokości około 10 m.
44. W okresie wiosny i jesieni zgrabianie liści i ich wywóz z parków, skwerów wymienionych w „Wykazie gruntów” - ilość około 1 480 mp (najpóźniej w dniu następnym po wykonaniu prac).
45. Utrzymanie porządku i czystości nawierzchni na terenie Targowiska w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej o pow. 1 651 m2 poprzez codzienne (również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy) sprzątanie, opróżnianie koszy ulicznych dwa razy w tygodniu oraz w okresie zimowym odgarnianie śniegu i likwidację śliskości. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia pojemnika na śmieci o pojemności co najmniej 1 100 l na terenie Targowiska w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej i wywóz nieczystości stałych niemniej niż 2 razy w tygodniu lub podpisanie umowy z wykonawcą tych usług. Koszt wywozu nieczystości stałych obciąża Wykonawcę. Środki do zwalczania śliskości zapewnia Wykonawca.
46. Utrzymanie porządku w czasie akcji zimowej, poprzez odgarnięcie śniegu i likwidację śliskości na alejkach, ścieżkach, chodnikach, schodach i przejściach przylegających do terenów wymienionych w „Wykazie gruntów” - o łącznej powierzchni 22 755 m2 lub będących ich częścią- 36 490 m2. Usuwanie śliskości z ciągów pieszych odbywać się będzie również w niedzielę i święta w obszarze Parku nad Stawami oraz ograniczonym ulicami Rzemieślnicza, Sinapiusa, Kilińskiego, Wały Jagiellońskie, Wałową oraz Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do Cmentarza Armii Radzieckiej, Wileńską do skrzyżowania z Krzywą i Lwowską. Alejki, ścieżki, chodniki, schody oraz place muszą być odśnieżane i posypywane na całej powierzchni. W czasie odwilży należy oczyszczać nawierzchnię ciągów pieszych z błota pośniegowego, a w czasie, gdy nie występują zimowe zjawiska pogodowe tj. gołoledź, śnieg Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczania alejek i schodów z piasku, błota i innych zanieczyszczeń. Do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie sprzętu ręcznego i mechanicznego niezbędnego do sprawnej realizacji usługi oraz zgromadzenie piasku w ilości niezbędnej do prowadzenia akcji zimowej (zabronione jest stosowanie soli i innych środków chemicznych).
47. Odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości odbywać się będzie w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie. Likwidacja skutków zimy powinna być wykonywana z częstotliwością pozwalającą na bezpieczne poruszanie się oraz w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszym. Wykonawca odpowiada za stan utrzymania terenu targowiska i ciągów pieszych w okresie zimowym i ponosi ciężar uzasadnionych roszczeń ich użytkowników spowodowanych nienależytym wykonaniem usług.
48. Koszty utylizacji nieczystości stałych po wszystkich wykonanych pracach określonych w niniejszym zakresie rzeczowym prac pokrywa Wykonawca.
49. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów zieleni oraz ich ochrony ruch pojazdów mechanicznych służących do obsługi terenów zielonych winien być ograniczony do niezbędnego minimum i winien odbywać się wyłącznie po alejkach utwardzonych. W związku z tym załadunek nieczystości, liści, pokosu itp. musi poprzedzać ręczne lub przy użyciu taczek wynoszenie masy do środków transportowych.