**Przedmiar**

**„Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do Oczyszczalni**

**Ścieków MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, dz. nr 395/1”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **j.m** | **IIość** |
| 1 | KNR 2-310813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 60+30=90 |
| 2 | KNR 2-310812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m³ | (60+30)\* 0.06= 5,40 |
| 3 | KNR 10-010118-19 | Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km | m³ | (90\*0,15\*0,30) +5,40= 9,45 |
| 4 | KNR 2-310107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu | m³ | (60\*0,6\*0,1)+(30\*0,6\*\*0,3)=9,00 |
| 5 | KNR 2-310402-04 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m³ | 60\*0,06=3,60 |
| 6 | KNR 2-310403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej na łukach o promieniu 40 m | m | 60,00 |
| 7 | KNNR 60111-02 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m² | 600,00 |
| 8 | KNR 2-310114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m² | 600,00 |
| 9 | KNKRB 60306-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m² | 600,00 |
| 10 | KNKRB 60306-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm | m² | 600,00 |