**CZĘĆ NR III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa **wymiany tub pneumatycznych na dwóch łodziach ZH 933 OB** znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego, zgodnie z zakresami czynności prac umieszczonymi poniżej. Naprawa tub na łodziach ma zapewnić bezawaryjną pracę, zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. **Zakres czynności wymiany tub na łodziach:**
   1. Demontaż tub pneumatycznych na dwóch łodziach ZH 933 OB.
   2. Przygotowanie poszycia kadłuba jednostki pływającej do montażu tub pneumatycznych.
   3. Wykonanie 5-cio komorowych tub pneumatycznych zgodnie z poniższymi wymaganiami:

* z tkaniny HYPALON w kolorze szarym (military grey) o chropowatej strukturze antypoślizgowej lub zastosowanie mat antypoślizgowych na górnej powierzchni tub,
* krawędzie boczne oraz części dziobowe tub wzmocnione odbojnicami, dodatkowo na części dziobowe nakładane kaptury ochronne z gumy o minimalnej grubości 10 mm,
* w górnej części wyprowadzenie odpowietrzenia zbiorników paliwa oraz ratownicze uchwyty linowe zgodnie ze starym wzorem tuby.
  1. Montaż nowych tub pneumatycznych.
  2. Montaż nowych zaworów inflacyjnych (kierunkowych NAVIGATION –INFLATION), zaworów nadmiarowo-upustowych oraz przewodów pneumatycznych wraz z systemem automatycznego pompowania tub.