|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar robót do zamówienia pn.:**  ***„Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie – modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie”*** | | | |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1. | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej  o grubości 5 cm | m2 | 255 |
| 2. | Załadowanie, transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5 km.  Inwestor nie wskazuje miejsca wywiezienia urobku. | m3 | 20 |
| 3. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | kpl | 1 |
| 4. | Roboty ziemne wykonywane koparkami oraz ręcznie  z transportem urobku na odległość do 5 km.  Inwestor nie wskazuje miejsca wywiezienia urobku. | m2 | 255 |
| 5. | Usunięcie karp po wyciętych tujach | szt. | 8 |
| 6. | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego tłuczeń,  grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 25 cm. | m2 | 255 |
| 7. | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kliniec,  grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15 cm. | m2 | 255 |
| 8. | Obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 20 x 6 cm,  układane na ławie betonowej | m | 110 |
| 9. | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układany na podsypce z kruszywa, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 255 |
| 10. | Korytko ściekowe betonowe z rusztem D400 | mb | 8 |
| 11. | Rura drenarska bez otworów fi 100 | mb | 40 |
| 12. | Modernizacja istniejącego punktu czerpalnego | kpl | 1 |
| 13. | Plantowanie i humusowanie terenu, posianie trawy | m2 | 150 |