|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\01\AppData\Local\Temp\Rar$DRa13068.8626\co-funded_PL\horizontal\CMYK\JPEG\PL Dofinansowane przez Unię Europejską POS.jpg | Logo NFOŚiGW - dofinansowanie |  |
| **„Poprawa stanu gleby poprzez wykorzystanie odpadowego peletu celulozowo-skalnego oraz impregnowanych zrębków drzewnych”**  Projekt współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | |

**Załącznik nr 2.19 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego II, nr 33/ZP/2024**

**Pakiet nr 19 – Przenośny zestaw do kontroli wilgotności gleby – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe** | **Parametry oferowane** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Producent: …………………………………………………………….**  **Model: …………………………………………...……………………..** | |
| 1 | Zestaw składa się z sondy, czytnika ręcznego, kabla o długości co najmniej 1 m oraz walizki transportowe | TAK / NIE\* |
| 2 | **Sonda:** | |
| 1) Zakres pomiaru co najmniej od 0 do 70 % wilgotności objętościowej z dokładnością +/- 3 % wilgotności objętości i temperaturze od 0 do 60 oC | ………………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 2) wymagana dokładność w zakresie określonym w pkt 2.1: **+/- 3 % wilgotności objętości** i temperaturze od 0 do 60 oC | TAK / NIE\* |
| 3) dopuszczalny błąd związany z zasoleniem przy zasoleniu powyżej 100 do 1000mS/m i w temperaturze 0-60 oC: **+/- 5 %** | TAK / NIE\* |
| 4) Sygnał wyjściowy: napięciowy | TAK / NIE\* |
| 5) Zakres temperatury pracy: co najmniej od -20 do 60 oC | ………………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 3 | **Miernik (**czytnik**):** | |
| 1) Miernik oraz sonda muszą pochodzić od jednego producenta | TAK / NIE\* |
| 2) Dokładność: +/- 7,5 mV | TAK / NIE\* |
| 3) Rozdzielczość: 0,1 % odczytu napięciowego lub 1 mV | TAK / NIE\* |
| 4) zasilanie bateryjne ( baterie w zestawie) | TAK / NIE\* |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* wybrać odpowiednio

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 24 miesiące;

2. Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia umowy;

3. Miejsce dostawy: PUiNRO ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

**Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym**

**lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy**