[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=Remont elewacji budynku
ab=80-180 Gdańsk, ul. Srebrna 28
ni=TBS "Motława" Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1
dt=21.04.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=agregat do natrysku pneumatycznego	0
id=76100	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=53.569

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=ASOCRET-OS /TG - środek gruntujący	0
id=bc02048	3
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=4.608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385199

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=ASOCRET-OS/BF - farba do betonu	0
id=bc02050	3
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=12.288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1508099

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=7.3202

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=detergent	0
id=1483599	2
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=123.2087

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=16.5781

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=16.5781

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=farba silikonowa Baumit Silikonfarbe	0
id=1523599	1
jm=kg	033
ce=0	1624536459
cw=0	
il=892.817

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=grunt hydrofobizujący Remmers Impragniergrund	0
id=2385314	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	
il=11.6

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=24

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.0178

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=8.4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=kwas solny techniczny 5%	0
id=1411311	2
jm=kg	033
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.735

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1624536459
cw=0	
il=4.3361

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=myjka ciśnieniowa	0
id=77130	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=142.8507

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=olejek do klinkieru FRONTA	0
id=k400063	3
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=14.6327
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412399100

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1624536459
cw=0	
il=120.568

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=płytki klinkierowe szkliwione	0
id=1842599	2
jm=m2	050
ce=0	1624536459
cw=0	
il=2.5113

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=powłoka akrylowa Remmers Betonacryl	0
id=1520151	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	
il=23.2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=preparat biobójczy	0
id=AT26005	3
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=607.1156

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624536459
cw=0	
il=1081.2441

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1624536459
cw=0	
il=8.36

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1624536459
cw=0	
il=1.53

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rury spustowe 63 mm	0
id=1565200	2
jm=m	040
ce=0	1624536459
cw=0	
il=8.888

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Rusztowanie ramowe przyścienne, aluminiowe, o wysokości do 20 m, z osłoną siatkową (1000 m2 pow. rusztowania)	0
id=48999	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=97.0353

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=rynny dachowe do 125 mm	0
id=1565110	2
jm=m	040
ce=0	1624536459
cw=0	
il=4.16

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=2.614

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego 145A Baumit	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0	1624536459
cw=0	
il=22.9227

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=sprężarka powietrza	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	
il=11.6

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=szpachlówka do betonu Remmers Betofix Spachtel	0
id=2380425	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	
il=174

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=środek czyszczący RENO-MUR	0
id=k400062	3
jm=dm3	066
ce=0	1624536459
cw=0	
il=18.2908
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	
il=0.8153
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.1359

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=10

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych	0
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=4.4

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uchwyty rynnowe	0
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=24.96

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=uszczelki gumowe i złączka rynnowa	0
id=1565600	2
jm=kpl.	090
ce=0	1624536459
cw=0	
il=2.64

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1624536459
cw=0	
il=14

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=1.4311

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.024
pr=SEK	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.1048

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.356

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.1899

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.0581

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel	0
id=1554199	1
jm=kg	033
ce=0	1624536459
cw=0	
il=67.991

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=żuraw okienny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1624536459
cw=0	
il=0.136

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=0	
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2010	KNR	9-21 0106-02 uwaga pod tablicą 	9-21	0106-02	 uwaga pod tablicą 	1
mpn=7:0:0910,101211
na=Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji z zastosowaniem środków chemicznych na glony i mchy - kompleksowo:cała elewacja wraz z kominami, płytami balkonowymi od spodu i od czoła itp. elementami budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1785.634
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=1785.634	1	1785,634						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1.15		1.15
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=205.3479

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=123.2087

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=142.8507

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie spękanych, odparzonych tynków na kominach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=19.426
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=19.426	1	#p3						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9647

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na kominach w miejscu odbitych tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=19.426
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=19.426	1	19.426						

[RMS 1]
nz=0.6595	0	0.6595
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8114

[RMS 8]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=67.991

[RMS 9]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9227

[RMS 10]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0155

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 12]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.101

[POZYCJA]
id=3
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-04	AT-26	0102-04		1
mpn=1211
na=Impregnacja biobójcza natryskowa - kompleksowo : cała elewacja wraz z kominami, płytami balkonowymi od spodu i od czoła itp. elementami budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1785.634
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=1785.634	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4254

[RMS 14]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=607.1156

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=53.569

[POZYCJA]
id=4
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-01	AT-31	0601-01		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikonową - kompleksowo : cała elewacja wraz z kominami, płytami balkonowymi od spodu i od czoła itp. elementami budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1785.634
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=1785.634	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=357.1268

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=892.817

[RMS 10]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0893

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7143

[POZYCJA]
id=5
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0403-01	K-04	0403-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=121.939
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=121.939	1	121,939						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6327

[RMS 18]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2908

[POZYCJA]
id=6
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0403-03	K-04	0403-03		1
mpn=_1211
na=Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=121.939
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=121.939	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7551

[RMS 19]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6327

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2016	KNR	9-32 0306-01	9-32	0306-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa betonu - wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków murów oporowych przy pochylniach dla osób niepełnosprawnych - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 64]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 65]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 45]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=20
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0218-01	BC-02	0218-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie i gruntowanie murków oporowych przy wejściach do budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30.72	1	30,72						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.608

[RMS 20]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.608

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0218-05	BC-02	0218-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie murków oporowych przy wejściach do budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=30.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30.72	1	#p9						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9088

[RMS 21]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.288

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elementy stalowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8
nu=2

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05 z.sz. 2.2 9912-01 	4-01	1212-05	 z.sz. 2.2 9912-01 	1
mpn=3:0:0947,10121,0:0,0911
na=Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną - barierki balkonowe, portfenetry, przegrody międzybalkonowe, skrzynka i rury gazowe, daszki nad garażami i wejściami do budynku, kraty okienne i itp. elementy metalowe znajdujace się na elewacji budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=215.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=215.3	1	215,300						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=222.6202

[RMS 22]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5781

[RMS 23]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5781

[RMS 24]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3202

[RMS 25]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=120.568

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Inne roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=3

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0805-03	2-31	0805-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i podsypki cementowo-piaskowej przed wejściami do budynku wraz ze schodami i podjazdami dla niepełnosprawnych. Przesortowanie uzyskanego materiału - odrzucenie zniszczonych elementów i zakup nowego.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=35.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=35.6	1	35,6						

[RMS 1]
nz=0.7108	0	0.7108
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3045

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa, na podestach przed wejściami do budynku, grubości 10 cm - ze spadkiem 1% od budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=35.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=35.6	1	#p12						

[RMS 1]
nz=0.2385	0	0.2385
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4906

[RMS 29]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0178

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.1218	0	0.1218
np=0
wa=0
wb=0
il=4.3361

[RMS 32]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4311

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2016	KNR	9-32 0306-01	9-32	0306-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa betonu - wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków w czołach posadzek balkonowych  (pomiędzy obróbką blacharską a płytkami)  - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 64]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 65]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 45]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1106-05	2-02	1106-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie czap murów oporowych z płytek klinkierowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.45	1	2,45						

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.548

[RMS 46]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5113

[RMS 47]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0581

[RMS 48]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0775	0	0.0775
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1899

[RMS 36]
nz=0.0454	0	0.0454
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1112

[POZYCJA]
id=17
pd=						0
na=Wykonanie dylatacji pomiędzy murkami oporowami, a budynkiem, za pomocą profili nakładkowych np. DEFLEX 319
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z wycieraczek i daszków nad wejściami do budynku. Odpływ skierować do odwodnień liniowych wzdłuż garaży.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 40]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 41]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 42]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 44]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0524-01	2-02	0524-01		1
mpn=1211
na=Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.936

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 35]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0531-01	2-02	0531-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie rur spustowych z PCW
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	8,8						

[RMS 1]
nz=0.282	0	0.282
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4816

[RMS 37]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.888

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0158

[POZYCJA]
id=108
pd=						0
na=Czyszczenie rynien z zieleni itp.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=Montaż tablic adresowych na elewacji budynku
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=107
pd=						0
na=Wykonanie numeracji garażu na bramach garażowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=48.8196

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 54]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=24
pd=						0
na=Wymiana rewizji na końcach rur spustowych. Rewizje powinny być przeznaczone do montażu na zewnątrz.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=27
pd=						0
na=Wymiana/montaż rewizji ściennej dla złącza kontrolnego instalacji odgromowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RUSZTOWANIA 1]
id=104
pd=			KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań grupy 1
ww=0.84
sz=12
opn=0	0	0	0
ir=978.115977
wa=0
nu=26

[RMS 55]
nz=1	0	1
wa=0
wb=0
il=97.0353

[SUMA KONTROLNA]
d0 26cd34aa971302c228b6b66448b1f