Załącznik Nr 1A do SWZ

**FORMULARZ CENOWY dla części 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | JM | Ilość urządzeń podlegających czynnościom z kol. 1 | Cena jednostkowa brutto w zł za wykonanie czynności (z kol. 1) na danym urządzeniu | Wartość brutto w zł (kol. 3 x 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przygotowanie do badań dozorowych oraz naprawa Cysterny CD-10 (badanie pośrednie: rewizja zewnętrzna, próba szczelności) | szt. | 1 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych Cysterny CD-5W (badanie pośrednie: rewizja zewnętrzna, próba szczelności) | szt. | 4 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych Cysterny CD-5W (badanie okresowe: rewizja zewnętrzna, próba szczelności, rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa). | szt. | 14 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych Cysterny CD-7,5 (badanie pośrednie: rewizja zewnętrzna, próba szczelności). | szt. | 1 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych Cysterny CP-11/CPC-11 (badanie okresowe: rewizja zewnętrzna, próba szczelności, rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa). | szt. | 4 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych Cysterny CP-11/CPC-11 (badanie pośrednie: rewizja zewnętrzna, próba szczelności). | szt. | 1 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, przewód elastyczny DN 75 (badanie pośrednie). | szt. | 9 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, przewód elastyczny DN 75 (badanie okresowe). | szt. | 22 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych: Węzeł dystrybucyjny (agregat) (badanie pośrednie) | szt. | 9 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych: Węzeł dystrybucyjny (agregat) (badanie okresowe) | szt. | 14 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, przewód elastyczny DN 76 (badanie pośrednie). | szt. | 1 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, przewód elastyczny DN 76 (badanie okresowe). | szt. | 7 |  |  |
| Przygotowanie do badań dozorowych: Polowy punkt tankowania PPT-10AM (rewizja zewnętrzna). | szt. | 1 |  |  |
| Dokonać sprawdzenia/naprawy przepływomierza P-50. Wymienić filtry dokładnego oczyszczania (wkłady). | kpl. | 23 |  |  |
| Dokonać sprawdzenia 2 szt. przepływomierzy MARS 2. | kpl. | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |

 ……………………………………………….

 podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentacji