***Załącznik do formularza ofertowego***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

***Zamawiający***

**GMINA MIŁORADZ**

**UL.ŻUŁAWSKA 9**

**82-213 MIŁORADZ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. **„Rozbudowa PSZOK w Miłoradzu”**, **CZĘŚĆ II – „****Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PSZOK w Miłoradzu**” prowadzonego przez Gminę Miłoradz*,* nr postępowania **R.271.2.2024**

**FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO CIĄGNIKA**

Nazwa producenta ciągnika: ……………………………………………………………………………..

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………...………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Rzeczywiste parametry techniczne oferowanego ciągnika** |
| 1. | **Silnik:**   * diesel * moc minimum: 100 KM * norma emisji spalin Stage V * ilość cylindrów minimum: 4 (4 zawory na cylinder) * pojemność skokowa: 3,5-3,8 l |  |
| 2. | **Przekładnia**   * Liczba przełożeń: min. 12+12R * Sterowanie sprzęgłem: sprzęgło wielotarczowe, mokre * Prędkość konstrukcyjna 40 km/h * Napęd 4x4 |  |
| 3. | **Wałek odbioru mocy:**   * Wałek odbioru mocy tylny: 540/540E/1000 obr/min * Układ kierowniczy – hydraulicznie wspomagany |  |
| 4. | **Trzypunktowy układ zawieszenia – tył**   * Udźwig w punkcie sprzęgu 3800-4100 kg, min. 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu * Kategoria II |  |
| 5. | **Trzypunktowy układ zawieszenia - przód**   * Udźwig w punkcie sprzęgu 2500-2800 kg, min. 1 para wyjść hydraulicznych, gniazdo elektryczne 3 PIN |  |
| 6. | **Układ hydrauliczny**   * Wydajność pomp min. 60l/min (dla TUZ i wyjść hydraulicznych) * 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu * Rozmiar ogumienia: tył 480-70 R34, przód 380/70 R24 |  |
| 7. | **Wyposażenie ciągnika**   * Pneumatyka 1 i 2 obwodowa * Oś przednia załączona elektro-hydraulicznie (napęd 4x4) * Fotel pasażera * Pomarańczowa błyskowa lampa ostrze-gawcza * Radio * Klimatyzacja * Fotel amortyzowany pneumatycznie * Komplet zaczepów – górny automat + dolna belka zaczepowa * Przednie błotniki dynamiczne * Obciążniki na tyle koła 2x150 kg * Reflektory robocze min. 6 szt. (przód i tył) |  |
| 8. | **Wymagania dodatkowe**   * Ciągnik musi posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczony do użytkowania na terenie UE * Ciągnik musi być kompatybilny z wozem asenizacyjnym MEPROZET * Ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty: zgłoszenie gwarancyjne, instrukcja obsługi, dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika |  |
| 9. | **Osprzęt**   1. ŁADOWACZ CZOŁOWY   Podstawowe parametry techniczne:   * Euro ramka, * nośność minimum 1500 kg, * wysokość udźwigu min. 3,5 m, * sterowanie joystick, * akumulator, * osłona maski, * w zestawie widły do palet oraz łyżka 2,2 m szerokości  1. ZAMIATARKA   Podstawowe parametry techniczne:   * szerokość robocza: 2,1 – 2,3 m, * montaż na przedni TUZ ciągnika, * zbiornik na nieczystości otwierany hydraulicznie- poj. Min. 200 l., * szczotka boczna – prawa, * hydrauliczna regulacja kąta skrętu  1. MYJKA CIŚNIENIOWA   Podstawowe parametry techniczne:   * myjka ciśnieniowa na zimną wodę, * ciśnienie wody: 30 – 180 bar, * wydatek wody: min. 7 l/min, * podłączenie: 230 V, * wąż wysokociśnieniowy na bębnie: min. 15 m, * min. dwie lance myjące, * pobór środka myjącego  1. MYJKA PAROWA/WYSOKOCIŚNIE-NIOWA Z PODGRZEWACZEM WODY   Podstawowe parametry techniczne:   * ciśnienie wody: 30 – 180 bar * wydatek wody: min. 12  l/min * podłączenie: 400 V * wydatek wody gorącej: do 80 stopni C * stopień pary: 150 stopni C * moc grzewcza: 50 – 60 kW * wąż wysokociśnieniowy na bębnie: min. 15 m * pobór środka myjącego * ochrona przed przegrzaniem * zbiornik na paliwo: min. 21 l. |  |

Wypełniając niniejszy formularz Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika w kolumnie nr. 2. W przypadku wymagań opisowych Wykonawca wpisuje tak lub nie dla każdej pozycji wymienionej w danym pkt.

***UWAGA!!!***

***DOKUMENT/PLIK (FORMULARZ) NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM***