Przedmiotem zamówienia jest huśtawka wagowa dla sołectwa Kowalowo (montaż w miejscu wskazany przez Zamawiającego)

 Specyfikacja techniczna huśtawki wagowej przeznaczonej na publiczne place zabaw dla dzieci

Wymiary huśtawki wagowej:

- wysokość – od: 75cm

- długość – od: 300cm

- szerokość – Od: 46cm

- głębokość posadowienia w gruncie - 70cm

- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 500cm x 246cm

- maksymalna wysokość upadku - 90cm

Elementy składowe huśtawki wagowej:

- huśtawka wagowa ważka metalowa z dwoma stanowiskami do zabawy, uchwytami i odbojnikami

Materiały:

- konstrukcja huśtawki wagowej wykonana z profilu stalowego 80mm x 80mm o grubości ścianki 3mm, o zaokrąglonych krawędziach

- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe

- huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej podstawie ocynkowanej i malowanej proszkowo

- podstawa równoważni wykonana z profilu stalowego 60mm x 60mm

- uchwyty wykonane z rurek stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

- siedziska wykonane z tworzywa sztucznego HDPE

- odbojniki pod siedziskami wykonane z opon samochodowych malowanych farbą akrylową

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane