Załącznik nr 2.2 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 14/ZP/2024**

**Pakiet nr 2**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa belki herbicydowej hydraulicznej o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 2 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Oferowany Belka herbicydowa hydrauliczna**

 Producent: ………………………..

Model maszyny: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Maszyna zaczepiana na przód ciągnika | *TAK/NIE\**  |
| 2 | Szerokość robocza – od 2700 do 4600 mm | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 3 | Wysuwanie części roboczej – hydraulicznie | *TAK/NIE\**  |
| 4 | Zakres opuszczania – podnoszenia części roboczej – od 195 do 205 mm | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 5 | Wydajność pracy min. – 1ha/h | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 6 | Masa maszyny – max 140 kg | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 7 | Szerokość oprysku min. 1000 mm | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 8 | Ciśnienie oprysku – od 2 do 4 bar | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 9 | Szerokość maszyny w położeniu transportowy max – 2350 mm | ………………………………………… *(podać wartość)* |
| 10 | Maszyna wyposażona w dwie belki robocze dla obu stron wraz z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu sekcji roboczej pniem drzewa. | *TAK/NIE\** |
| 11 | Belka wyposażona w elektryczne sterowanie siłownikami hydraulicznymi. | *TAK/NIE\** |
| 12 | Przewody hydrauliczne układu podnoszenia i rozsuwania muszą być podłączane do szybkozłączy hydrauliki ciągnika | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

 ul. Stanisława Rybickiego 16, 96 – 100 Skierniewice