# Zakres prac remontowych w roku 2024 wynikających z przeglądu bocznicy kolejowej

**Obiekt budowlany /nazwa i lokalizacja/**

*Bocznica kolejowa Górażdże Cement S.A. Stacja Przesypowa Cementu w Poznaniu ul. Bałtycka 3*

**Tory:**

**Tor 801**

– wymienić 12 szt. DR

**Tor nr 52**

– wymienić 1 szt. DR + 1 kpl. podzłączowy

**Tor nr 74**

– wymienić 2 szt. DR

**Tor nr 72**

*–* nasunąć tor w planie na styku w km 0.057 (skręcić styk).

- dokonać rewizji komór łubkowych km 0.057

**Tor nr 801**

- poprawić prześwit przed bramą na oznaczonych podkładach (12szt.)

- poprawić przechyłkę za Rz 51 – 5mb.

**Rozjazdy:**

**Rz Nr 51**

- przekroczony parametr przechyłki na wymiarze d, d1, e, e1

- regeneracja lewej półzwrotnicy – 3mb. Zużycie boczne do 11mm.

**Rz Nr 52**

- naprawić wskaźnik latarni.

**Rkpd nr 55**

- przekroczona szerokość na wymiarze

Strona AB parametr f, f1,

Strona CD parametr f1,

- wymienić podrozjazdnice w bloku krzyżownicy CD – 4x3.60m

- dokonać regulacji zamknięć nastawczych.

*-* dokonać regulacji położenia w planie krzyżownic podwójnych

**Rz nr 71**

- przekroczony żłobek i1

- zużyte biologicznie pojedyncze podrozjazdnice w bloku krzyżownic zwrotnicy (1x4.00m oraz 2x2.50m)

**Rz nr 73**

- przekroczona szerokość na wymiarze b, c1, parametr f

- zużyte biologicznie pojedyncze podrozjazdnice w bloku zwrotnicy 2x2.50m, 2x2.60m. Przekuć na zwrotniku*.*

**Rz nr 74**

- przekroczony żłobek h1, i1

**Rz nr 75**

- poprawić przechyłkę na wymiarze e1