*Załącznik nr 4 do SWZ*

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

*(załączona oddzielnie w wersji elektronicznej)*

**UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE GMINY LUZINO W MIEJSCOWOŚCIACH: MILWINO, SYCHOWO, ROBAKOWO, TĘPCZ I BARŁOMINO**

1. utwardzenie nawierzchni ulicy Akacjowej w Milwinie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+200 do km 0+243 o szerokości 4,5 m,
2. utwardzenie nawierzchni ulicy Kaszubskiej w Sychowie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+125 do km 0+168 o szerokości 4,0 m,
3. utwardzenie nawierzchni ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie polegającej na ułożeniu kostki betonowej fazowanej koloru szarego o pow. 225,00 m­2, na odcinku od km 0+320 do km 0+365 o szerokości 5,0 m,
4. utwardzenie nawierzchni ulicy Tartacznej w Tępczu płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+240 do km 0+275 o szerokości 3,5 m.
5. utwardzenie nawierzchni ulicy Parkowej w Barłominie płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od km 0+000 do km 0+060 o szerokości 4,5 m.

Składa się, odpowiednio do każdego z zadań, z:

1. Projektu drogowego (lub wykonawczego),
2. Przedmiaru robót,
3. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**UWAGA**

**dotycząca zakresu robót budowlanych podlegających wycenie dla każdego zadania zamówienia**

W związku z tym, że zakres przedmiotu zamówienia, został ograniczony w stosunku do zakresu określonego w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, **wycenie podlega zakres robót, który został określony w przedmiarze robót,** stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Przedmiotowe ograniczenie należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.