OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-Odłączenie od instalacji kotła węglowego, demontaż ,wyniesienie kotła z kotłowni.

-Dostawa i montaż kotła Typu Pereko KSD 21-22-kW wniesienie do piwnicy(klasa kotła 5)

-Podłączenie kotła do istniejącego komina (czopuch) rozkucie podłączenie zamurowanie

-Podłączenie kotła do istniejącej instalacji grzewczej

-Instalacja zabezpieczająca przed niskim powrotem z pompą i sterowaniem, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze.

-Bufor 500 l z osprzętem(wymóg dla kotłów klasy 5)

-Odpowietrzenie całej instalacji próby i uruchomienie

- Dostarczenie zdemontowanego kotła do punktu skupu surowców wtórnych ( surowiec własność skarbu państwa)

**Uwagi:**

-Wykorzystane zostanie naczynie wzbiorcze istniejące (nowy kocioł 5 klasy jest przystosowany do układu otwartego i zamkniętego)

-Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w Posterunku Policji w Warcie Bolesławieckiej.

- Prace powinny być wykonane przez osoby z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

Osoby do kontaktu:

**Pani Barbara Kurkiewicz tel 478733350**

**Pan Krzysztof Cechner tel 602743182**