

Pytania nr. 1:



**Odp.: Zamawiający dopuszcza fotel o powyższych parametrach.**

Pytanie nr. 2:



**Odp.: Zamawiający dopuści fotel z powyższym siedziskiem.**

Pytanie nr. 3:

„zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie wysokiej jakości foteli do chemioterapii o parametrach jak niżej:

Ad. 3 Składa się z trzech segmentów: oparcia nóg, siedziska oraz oparcia pleców (segment nóg i siedziska scalony w celu łatwiejszego utrzymania czystości)

Ad. 5 Konstrukcja metalowa, kolumnowa, pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości bez konieczności mycia i dezynfekcji każdego z elementów metalowych.

Ad 8 Fotel wyposażony w szerokie podłokietniki z możliwością zmiany kąta położenia, zapewniające wygodę użytkowania. Element demontowany bez konieczności użycia narzędzi.

Ad. 10 Parametry techniczne:

Elektrycznie regulowana wysokość: 55 - 70 cm

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 14°

Elektryczna regulacja pozycji siedzącej lub leżącej, dla każdej wyraźnie oznakowany przycisk

Elektryczna regulacja oparcia pleców: 80°

Elektryczna regulacja oparcia nóg : 30°

Długość : 210cm

Szerokość siedziska : 60cm

Długość siedziska: powyżej 50cm

Podłokietnik szerokość: 15cm

Podłokietnik długość: 57cm

Szerokość z podłokietnikiem: regulowana 78 lub 90 cm

Szerokość oparcia pleców : 60cm

Długość oparcia nóg : powyżej 62cm

Szerokość oparcia nóg : 60cm

Długość oparcia głowy : powyżej 21cm

Zakres regulacji oparcia stóp: powyżej 0-17cm

Max obciążenie: 200kg

Średnica kół: 75 lub 100mm

Pozostałe zapisy bez zmian. „

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**