Załącznik nr 2 Formularz oferty

*……………………………………*

 *Pieczęć Wykonawcy*

Zamawiający:

**MUZEUM ŚLĄSKIE
W KATOWICACH**

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

|  |
| --- |
| **OFERTA** |

Niniejsza oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych stron.

**Nazwa Wykonawcy:**

...........................................................................................................................

ulica: ........................................ kod i miejscowość ....................................................

województwo: ..........................................................................................................

NIP: .......................................REGON: ...........................................................

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą **tak/nie[[1]](#footnote-1)**

Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................

nr telefonu: ................................ e-mail: …………………….…………………………………………………………….

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu nr **MŚ-DT-TM-2020-33/19** pod nazwą:

**„Prace naprawcze elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu po ujawnionym zapadlisku przy budynku Łaźni Głównej Muzeum Śląskiego w Katowicach”**

składam następującą ofertę:

**OFERTA W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA**

**„Prace naprawcze elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu po ujawnionym zapadlisku przy budynku Łaźni Głównej Muzeum Śląskiego w Katowicach”**

1. Oferuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych
w dokumentacji niniejszego postępowania za cenę w wysokości*:*

**Tabela 1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | cena jednostkowa netto | wartość netto |
| [PLN] | [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4 x 5 |
| ETAP 1 |
| PRACE ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 1 | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł z blachy stalowej | m | 120 |   |   |
| 2 | Demontaż słupów oświetleniowych / ławek o masie do 100 kg | szt. | 2 |   |   |
| 3 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (przyjęto dwa krzewy na m2) | szt. | 100 |   |   |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie | m2 | 5 |   |   |
| 5 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) | m3 | 5 |   |   |
| 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 200 |   |   |
| 7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 30 |   |   |
| 8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 30 |   |   |
| 9 | Opłata za składowanie gruzu | m3 | 30 |   |   |
| 10 | Demontaż elememtów odwodnienia liniowego | m | 50 |   |   |
| 11 | Rozebranie obrzeża z taśmy stalowej | m | 5 |   |   |
| PRACE ROZBIÓRKOWE / WYKOPY |
| 12 | Rozbiórka warstwy rozdzielącej z geowłókniny | m2 | 250 |   |   |
| 13 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 230 |   |   |
| 14 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 25 | m2 | 230 |   |   |
| 15 | Segregowanie materiałów drogowych z rozbiórki | t | 165,6 |   |   |
| 16 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 50 |   |   |
| 17 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III | m3 | 780 |   |   |
| 18 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 100 |   |   |
| 19 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 15 | m2 | 100 |   |   |
| 20 | Demontaż odcinka rury drenażu górnego - w wykopie | m | 40 |   |   |
| 21 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 1,8 |   |   |
| 22 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 200 mm łączonych metodą wciskową | kpl. | 1 |   |   |
| RAZEM NETTO ZA ETAP 1 |   |
| KWOTA PODATKU VAT |   |
| RAZEM CENA OFERTY ETAP 1 BRUTTO |   |

**Tabela 2:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | cena jednostkowa netto | wartość netto |
| [PLN] | [PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4 x 5 |
| ETAP 2 |
| ODTWORZENIE UZBROJENIA TERENU |
| 1 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm | m | 40 |   |   |
| 2 | Odwodnienie liniowe o grubości 15 cm na podsypce piaskowej (materiał z odzysku) | m | 50 |   |   |
| 3 | Montaż ławki (materiał z odysku) | m | 2 |   |   |
| 4 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych - materiał z odzysku | szt. | 1 |   |   |
| ZASYPKI I ODTWORZENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 1 | Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. | m3 | 30 |   |   |
| 2 | Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 | 780 |   |   |
| 3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał z odzysku) | m2 | 230 |   |   |
| 4 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (materiał z odzysku) Krotność = 10 | m2 | 230 |   |   |
| 5 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (materiał z odysku) | m2 | 230 |   |   |
| 6 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (materiał z odzysku) Krotność = 7 | m2 | 230 |   |   |
| 7 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m (materiał z odzysku) | m2 | 250 |   |   |
| 8 | Montaż obrzeży z taśmy stalowej (materiał z odzysku) | m | 5 |   |   |
| 9 | Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm, dodatek za "szczotkowanie" nawierzchni | m2 | 200 |   |   |
| 10 | Nawierzchnia betonowa - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 10 | m2 | 200 |   |   |
| 11 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 5 |   |   |
| 12 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (materiał z odzysku) | m3 | 5 |   |   |
| 13 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m | szt. | 100 |   |   |
| 14 | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka | m | 120 |   |   |
| **RAZEM NETTO ZA ETAP 2** |  |
| **KWOTA PODATKU VAT** |  |
| **RAZEM CENA OFERTY ETAP 2 BRUTTO** |  |

**Razem cena za realizację zamówienia:**

**Cena brutto za realizację Etapu 1 + cena brutto za realizację Etapu 2 = …………………………………PLN**

1. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych w OPZ oraz we wzorze umowy.
3. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
4. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,[[3]](#footnote-3)
5. Do oferty dołączamy:
6. ***…………………………………………………………………………………………………………..***
7. ***……………………………………………………………………………………………………………***

***………….………………………………………………………..***

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie lub wpisanie: „nie dotyczy”). [↑](#footnote-ref-3)