**Załącznik nr 1 do SIWZ  
Nr postępowania: 12/2022/PN/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Meble dla Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

**Część 1: Wyposażenie zaplecza laboratoryjno-technicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H = F x G** |
| **1.** | **Stół ze stali AISI 304** – wym. 2000 x 600 x 900 mm (±5 mm), z 1 półką, wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **2.** | **Zestaw laboratoryjny 3600 x 750 x 900 mm (±5 mm) w składzie:**   * stelaż typu C 1200 mm (±5 mm) – 3 szt., * szafka podwieszana 800 x 530 x 600 mm (±5 mm) – 2 szt., * szafka podwieszana 400 x 530 x 600 mm (±5 mm) z 2 szufladami – 2 szt., * blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 3600 x 750 x 20 mm (±5 mm) – 1 szt. |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |
| **3.** | **Zestaw laboratoryjny 4230 x 750 x 900 mm (±5 mm) w składzie:**   * stelaż typu C 1200 mm (±5 mm) – 1 szt., * stelaż typu C 1500 mm (±5 mm) – 2 szt., * szafka podwieszana 1200 x 530 x 600 mm (±5 mm), instalacyjna – 1 szt., * szafka podwieszana 600 x 530 x 600 mm (±5 mm) z 4 szufladami – 2 szt., * blat z konglomeratu kwarcytowo-poliestrowego 4230 x 750 x 20 mm (±5 mm) z wbudowanymi 2 zlewami z żywicy epoksydowej o wymiarach 400 x 400 x 300 mm (±2 mm) – 1 szt., * bateria ciepła/zimna woda, laboratoryjna, powlekana – 2 szt., * szafka wisząca 900 x 330 x 720 mm (±5 mm) z 2 półkami – 2 szt. |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |
| **4.** | **Krzesło laboratoryjne wysokie-** siedzisko i oparcie ze zmywalnego poliuretanu, regulator wysokości gazowy, podstawa pięcioramienna. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **5.** | **Basen do mycia fartuchów wykonany w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304:**   * wymiary 3000 x 600 x 850 mm (±5 mm), * komora zlewowa na całej szerokości stołu * głębokość komory z lewej strony 250 mm (±5 mm), spadek w kierunku prawej strony, * po prawej stronie umieszczona głębsza komora o głębokości 500 mm (±5 mm) i szerokości 600 mm (±5 mm) wyposażona w odpływ i separator nieczystości stałych (płyta perforowana wyjmowana), * komory połączone ze sobą stanowią jedną komorę zlewową, * na ścianie za basenem umieszczona płyta ze stali AISI 304 o szerokości 3000 mm (±5 mm) i wysokości 2200 mm (±5 mm) od podłoża, * płyta szczelnie połączona z blatem basenu, * w płycie wykonane otwory o rozstawie 155 mm (±5 mm) na 2 baterie ścienne, * w dostawie 1 bateria ścienna typu pałąkowego z mieszaczem ciepłej/zimnej wody jednouchwytowym, wylewką wodną stałą oraz wylewką ruchomą wyposażoną w spust ręczny, * druga bateria znajduje się na wyposażeniu Zamawiającego. |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |
| **6.** | **Wieszak ze stali kwasoodpornej:**   * montowany do płyty stalowej ściennej na wysokości 2000 mm (±5 mm) od podłoża, * wieszak w postaci rury o średnicy 20 mm (±1 mm), wygiętej na kształt litery U i przykręconej do ściany, * wymiary 600 x 350 mm (±2 mm), * dopuszczalne obciążenie wieszaka min. 29 kg. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **7.** | **Stół z szafką ze stali AISI 304** – wym.1400 x 600 x 850 mm (±5 mm), w podstawie szafka z drzwiami przesuwnymi i półką. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **8.** | **Szafa suszarnicza wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304:**   * przeznaczona do suszenia odzieży ochronnej – możliwość suszenia min. 4 kompletów odzieży jednocześnie, * suszenie odzieży odbywa się w zakresie temperatury min. 36-40°C, * element grzejny stanowią kurtyny powietrzne odpowiednio dobrane do urządzenia, * moc grzewcza min. 3000 W, * regulowane stopki, * odprowadzanie wilgoci: króciec ∅100 mm (±1 mm), * taca zbierająca wodę z kapiących ubrań, * czas pracy szafy można regulować w zakresie min. od 1 do 12 godzin, * szafa wyposażona w lampę UV, * szafa wyposażona jest w drążek z wieszakami i 5 ażurowych, wymiennych półek, * wymiary 800 x 650 x 2200 mm (±5 mm). |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **9.** | **Regał skręcany** – wym. 900 x 400 x 2600 mm (±5 mm), 6 półek malowanych proszkowo, min. nośność każdej półki 100 kg. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **10.** | **Zestaw laboratoryjny 3800 x 750 x 900 mm (±5 mm) w składzie:**   * stelaż typu C 1200 mm (±5 mm) – 2 szt., * stelaż typu C 1400 (±5 mm) – 1 szt., * blat z żywicy fenolowej 3800 x 750 x 16 mm (±5 mm) – 1 szt. |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |
| **11.** | **Regał skręcany** – wym. 900 x 500 x 2500 mm (±5 mm), 6 półek malowanych proszkowo, min. nośność każdej półki 100 kg. |  |  | **szt.** | **3** |  |  |
| **12.** | **Regał skręcany –** wym. 1000 x 400 x 2500 mm (±5 mm), 6 półek malowanych proszkowo, min. nośność każdej półki 200 kg. |  |  | **szt.** | **6** |  |  |
| **13** | **Sejf na leki:**   * zamek szyfrowy, * wym. zew. min. 38 cm x 30 cm x 30 cm, * wym. wew. min. 37,5 cm x 29,5 cm x 25 cm, * montaż do ściany na jednej z półek regału. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **14.** | **Regał stalowy ocynkowany –** 3 poziomy, wym. 900 x 600 x 1500 mm (±5 mm), min. nośność każdej półki 150 kg, półki metalowe |  |  | **szt.** | **8** |  |  |
| **15.** | **Regał stalowy ocynkowany** – 5 poziomów, 900 x 600 x 1950 mm (±5 mm), min. nośność każdej półki 150 kg, półki metalowe. |  |  | **szt.** | **4** |  |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | | | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**

**Część 2: Wyposażenie zaplecza socjalnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H = F x G** |
| **1.** | **Łóżko na stelażu stalowym:**   * wym. 900 x 2000 mm (±5 mm), * łóżko spawane, * wszystkie spawy zamknięte, oszlifowane, * łóżko malowane metodą proszkową na kolor biały mat RAL9003, * materiał: stal 100%, * nogi łóżka o średnicy min. 2,6 cm i grubości stali min. 2 mm, * wytrzymała i trwała rama wykonana z równoramiennych kątowników o szerokości min. 4 cm i grubości min. 4 mm, * stelaż z listwami drewnianymi, * materac kieszeniowy min. 272 szt./m2, * wysokość (grubość) wkładu materaca 19 cm (±1 cm), * twardość materaca H2 – średni, * skład materaca: pianka HR min. 3 cm + wkład pocket + pianka HR min. 3 cm. |  |  | **szt.** | **6** |  |  |
| **2.** | **Szafka nocna** – wym. 400 x 350 x 400 mm (±5 mm), kolor biały, 2 szuflady. |  |  | **szt.** | **6** |  |  |
| **3.** | **Krzesło konferencyjne** – z miękkim siedziskiem, tapicerowanym tkaniną, na stelażu stalowym, stelaż w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **26** |  |  |
| **4.** | **Stolik –** wym. 2000x500x750 mm (±5 mm), blat laminowany biały, stelaż stalowy na nogach o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm(±1 mm), lakierowanym na kolor RAL 9003. |  |  | **szt.** | **3** |  |  |
| **5.** | **Szafa wnękowa:**   * wym. 1890 x 580 x 2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **6.** | **Szafa wnękowa:**   * wym.1890 x 520 x 2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **7.** | **Stoliki:**   * na stelażu z blatem składanym, * wyposażone w kółka, * składanie uruchamiane dźwignią, * możliwość łączenia stołów, * wyposażone w panel przedni, * możliwość złożenia stolików i ułożenia w jednej grupie zajmującej mało powierzchni, * blat biały, stelaż w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **12** |  |  |
| **8.** | **Szafa wnękowa:**   * wym. 1479 x 600 x2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 900 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **9.** | **Biurko narożne:**   * na stelażu stalowym lakierowanym na kolor RAL 9003, * wymiary 2000 x 1300 x 750 x 750 mm (±5 mm), * z kontenerem przejezdnym w kolorze białym z 3 szufladami 400 x 500 x 600 mm (±5 mm). |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **10.** | **Szafka przejezdna** – z 4 szufladami, wym. 500 x 600 x 750 mm (±5 mm), biała. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **11.** | **Szafa na segregatory:**   * wym. 900 x 500 x 2100 mm (±5 mm), * 5 poziomów na segregatory, * szafa zamykana na zamek. |  |  | **szt.** | **3** |  |  |
| **12** | **Zestaw kuchenny o wym. 3250x600x900 mm (±5 mm), z szafkami wiszącymi w składzie:**   * szafka z 1 szufladą, wym. 600 x 550 x 870 mm (±5 mm) – 1 szt., * szafka zlewozmywakowa 1000 x 550 x 870 mm (±5 mm) – 1 szt., * zmywarka 45 cm (±1 cm) – 1 szt., * zlew jednokomorowy z ociekaczem - stal nierdzewna – 1 szt., * bateria ciepłej i zimnej wody, chrom jednouchwytowa – 1 szt., * szafka z 1 szufladą, wym. 600 x 550 x 870 mm (±5 mm) – 2 szt., * szafka wisząca, wym. 600 x 300 x 720 mm (±5 mm), 2 półki – 3 szt., * szafka wisząca, wym. 1000 x 300 x 720 mm (±5 mm), z ociekarką, 2 poziomy – 1 szt., * szafka wisząca, wym. 450 x 300 x 720 mm (±5 mm), 2 półki – 1 szt., * płyta ceramiczna z 2 palnikami – 1 szt., * blat laminowany, wym. 3250 x 600 x 28 mm (±5 mm) – 1 szt. |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |
| **13.** | **Stolik na stelażu stalowym** – wym.1200 x 700 x 750 mm (±5 mm), z blatem laminowanym. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **14.** | **Krzesło do jadalni** – z siedziskiem plastikowym, białe. |  |  | **szt.** | **4** |  |  |
| **15.** | **Stolik:**   * wym. 2000 x 500 x 750 mm (±5 mm), * blat laminowany biały, * stelaż stalowy na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 mm (±1 mm), * lakierowanym na kolor RAL 9003. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **16.** | **Szafa wnękowa:**   * wym. 1900 x 590 x 2400 (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **17.** | **Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel:**   * narożna, wym. 2230 x 1240 x 900 x 880 mm (±5 mm), * jasnoszara, * pojemnik na pościel, * rozkładana do funkcji spania. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **18.** | **Szafa:**   * wym.800 x 400 x 2000 mm (±5 mm), * kolor biały, * przeszklona górna część, * półki, 5 poziomów. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **19.** | **Szafa:**   * wym.800 x 400 x 2000 mm (±5 mm), * kolor biały, * półki, 5 poziomów. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **20.** | **Szafa wnękowa:**   * wym. 1895 x 550 x 2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **21.** | **Szafa gospodarcza:**   * wym. 800 x 500 x 2100 mm (±5 mm), * na nóżkach aluminiowych, * półki 5 poziomów i część na długie przedmioty (mopy etc.). |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **22.** | **Zestaw szaf z drzwiami przesuwnymi:**   * wym. 1845 x 500 x 2400 mm (±5 mm), * półki 6 poziomów oraz 1 część z drążkiem na wieszaki, * szafa wolnostojąca |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **23.** | **Biurko na stelażu stalowym:**   * stelaż lakierowany na kolor RAL 9003, * wym. 1650 x 750 x 750 mm (±5 mm), * z kontenerem przejezdnym wym. 400 x 500 x 600 mm (±5 mm) z 3 szufladami, w kolorze białym. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **24** | **Biurko na stelażu stalowym:**   * stelaż lakierowany na kolor RAL 9003, * wymiary 2140 x 750 x 750 mm (±5 mm), * z 2 kontenerami przejezdnymi o wym. 400 x 500 x 600mm (±5 mm) z 3 szufladami, w kolorze białym. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **25.** | **Fotel** – z mechanizmem synchron (pełna regulacja), podłokietnikami i zagłówkiem i z tapicerką |  |  | **szt.** | **6** |  |  |
| **26.** | **Szafka wisząca:**   * wym. 1300 x 250 x 400 mm (±5 mm), * przeszklona szkłem bezpiecznym, * przesuwne szyby. |  |  | **szt.** | **4** |  |  |
| **27.** | **Szafa wnękowa:**   * wym. 1600 x 590 x 2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **28.** | **Szafa wnękowa:**   * wymiary 1974 x 590 x 2400 mm (±5 mm), * szafa wbudowana we wnękę pomieszczenia, * drzwi przesuwne systemowe, * drążek na wieszaki i słupek z półkami o szerokości 600 mm (±5 mm), * drzwi białe, okucia w kolorze aluminium. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **29.** | **Biurko na stelażu stalowym** – stelaż lakierowany na kolor RAL 9003, wym. 1640 x 750 x 750 mm (±5 mm). |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **30.** | **Biurko na stelażu stalowym:**   * stelaż lakierowany na kolor RAL 9003, * wym. 1315 x 750 x 750 mm (±5 mm), z kontenerem przejezdnym o wym. 400 x 500 x 600 mm (±5 mm) z 3 szufladami, w kolorze białym. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **31.** | **Zestaw szaf z drzwiami przesuwnymi:**   * wym. 2200 x 500 x 2400 mm (±5 mm), * półki 6 poziomów oraz 1 część z drążkiem na wieszaki, * szafa wolnostojąca. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **32.** | **Biurko narożne:**   * na stelażu stalowym lakierowanym na kolor RAL 9003, * wym. 1650 x 1650 x 750 x 750 mm (±5 mm), z 2 kontenerami przejezdnymi o wym. 400 x 500 x 600 mm (±5 mm), każdy z 3 szufladami, w kolorze białym. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **33.** | **Stolik niski** – na stelażu, wym. 600 x 800 x 500 mm (±5 mm), blat szklany hartowany. |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **34.** | **Fotel** – tapicerowany typu kawowego, rama drewniana. |  |  | **szt.** | **2** |  |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | | | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**