**Specyfikacja fotela obrotowego do pracy w systemie zmianowym:**

* fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny - 7 dni w tygodniu;
* posiadający szerokie, komfortowe oraz ergonomicznie wyprofilowane oparcie, tapicerowane dwustronnie, zintegrowane z zagłówkiem;
* wyposażony w chromowane podłokietniki zakończone miękką tapicerowaną nakładką - kolor nakładki dostosowany do kolorystyki fotela;
* siedzisko charakteryzujące się szerokością co najmniej na poziomie 550mm (szerokie) wykonane z materiału gwarantującego wysoką odporność na zagniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, wyposażone w regulację głębokości;
* fotel musi być wyposażony w mechanizm ruchowy SYNCHRO umożliwiający jednoczesne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, co najmniej w 5 pozycjach;
* przystosowany dla osób o wadze 15 kg;
* z funkcją zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu;
* posiadający mechanizm umożliwiający bujanie się w fotelu i jego blokadę w obranej pozycji;
* wyposażony w podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;
* posiadający stały tapicerowany zagłówek w kolorze fotel, zintegrowany bezpośrednio z oparciem;
* musi posiadać co najmniej 5-ramienną podstawę jezdną, wykonaną z polerowanego aluminium w kolorze chrom;
* tapicerowany powłoką charakteryzującą wytrzymałość na ścieranie na poziomie min. 500 000 cyki w skali Martindale oraz posiadającą atest trudnozapalności;
* fotel w kolorze czarnym lub szarym.