**Przedmiot zamówienia:**

W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki przystosowanej do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35 o parametrach technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa fabrycznie nowej brony polowej przystosowanej do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35 o parametrach technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

**I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zamiatarki ciągnikowej:**

1. Sposób mocowania do ciągnika na **przednim** podnośniku hydraulicznym typu T-302/1 producent Pol – Agra sp. j. Płońsk lub **tylnym** podnośniku hydraulicznym.
2. Napęd szczotki głównej silnik hydrauliczny ( np. geretorowy)
3. Szerokość całkowita maszyny bez szczotki bocznej od 1400 do 1600 mm
4. Szerokość szczotki głównej od 1200 do 1250 mm
5. Średnica szczotki głównej od 500 do 600 mm
6. Szczotka główna o średniej twardości
7. Szczotka główna ( zapasowa ) wzmacniana drutem
8. Prędkość obrotowa szczotki głównej od 100 do 130 obr./min
9. Kąt nachylenia szczotki głównej od 10 do 20 stopni
10. Uchwyt i mocowanie szczotki bocznej o średnicy od 550 do 650 mm, napęd hydrauliczny
11. Koła jezdne o średnicy minimalnej 200 mm z pełna felgą
12. Zbiornik na nieczystości opróżniany hydraulicznie.
13. Zamiatarka musi być objęta gwarancją na okres min. 24 miesięcy – gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne.

**II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę brony polowej ciągnikowej:**

1. Sposób mocowania na tylnym podnośniku ciągnika New Holland Boomer 35
2. Szerokość robocza od 2,80 do 3,10 m
3. Ilość pól 3
4. Możliwość ręcznego składania i zabezpieczenia zewnętrznych pól podczas transportu drogowego
5. Brona polowa zębata średnia o dł. cynków ok 16 mm
6. Rama brony wykonana z profilu zamkniętego przystosowana do zawieszenia do ciągnika komunalnego New Holland Boomer 35