# Zakres prac remontowych w roku 2024 wynikających z przeglądu bocznicy kolejowej

**Obiekt budowlany /nazwa i lokalizacja/**

*Bocznica kolejowa Górażdże Cement S.A.*

*Stacja Przesypowa Cementu w Jastrowie ul. Roosevelta 20,* 64-915 Jastrowie

**Przejazd publiczny kat. D** –

Wymiana wewnętrznych skrajnych płyt ze skosami – 4szt.

**Tor nr 201** –

km 0.302 – 0.306 – 6 szt. poprawić wymiar (przekuć), nasunąć podkłady na oznaczoną oś (rozstaw 0.6) + dołożyć 1 szt. nową.

Zlikwidować wychlap i podbić tor km 0.539 – 0.543, 0.569

Wymienić 3 szt. podkładów betonowych. Dołożyć 1 szt, w km 0.628. Łącznie 4szt.

Od km 0,958 wymienić 33szt. podkładów DR i 1 kpl. podzłączowy, plus komplet przytwierdzeń

**Rozjazdy:**

**Rozjazd nr 201** – wyłuszczenia w szynie skrzydłowej, zużycie pionowe do 10mm. Krzyżownica do regeneracji. Nadpęknięte 2 łubki krępowane w krzyżownicy do wymiany.

**Rozjazd 203** – poprawić wymiar d

Wyregulować zamknięcie nastawcze, wymienić 1x2.80m podrozjadnicę w bloku szyn łączących.

**Rozjazd 204** – Wymiana podrozjazdnic 2x4.00m.