**Kosa spalinowa STIHL FS 260**

**o mocy 2,0 kW / 2,7 KM z uchwytem oburęcznym i głowicą AC 46-2**



**Dane techniczne**

| **Dane techniczne** | **Wartość** |
| --- | --- |
| Moc **kW**/KM | **2**/2,7 |
| Stand. narz. tnące | Gł. żyłk. AC 46-2 |
| Poj. skok. cm³ | 41,6 |
| Ciężar kg 1) | 7,5 |
| Średnica cięcia mm | 480 |
| Długość całkowita cm 2) | 168 |
| Zawartość zbiornika l | 0,75 |
| Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3) | 102 |
| Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3) | 114 |
| Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 4) | 5,8/5,7 |