**Specyfikacja krzesła ewakuacyjnego**

umożliwia transport osoby w dół

ma posiadać system montażu na ścianie

wyposażone w: regulację zagłówka, uchwyt dla osoby transportującej (przeprowadzającej ewakuację), pasy zabezpieczające osobę przewożoną oraz w składaną tylną oś

wymiary krzesła złożonego: 1 040 x 210 mm

wymiary krzesła rozłożonego: 1 600 x 500 mm

lekka konstrukcja aluminiowa

waga do 18 kg

maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 180 kg

musi zawierać elementy potrzebne do montażu na ścianie (w komplecie)

wyposażone w widoczny pokrowiec chroniący krzesło ewakuacyjne (w komplecie)

krzesło dostarczane w komplecie wraz z instrukcją obsługi w języku polskim

gwarancja co najmniej 2 lata

certyfikat TUV

certyfikaty na zastosowane materiały (palność) do budowy krzesła ewakuacyjnego