Pakiet nr 6 ***Załącznik nr 3 SWZ***

**Aparat do terapii radiofalowej – szt.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry sprzęty | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| 1 | Aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy 5,7” +/-3% | TAK |  |
| 3 | Gotowe programy terapeutyczne min. 30 | TAK podać |  |
| 4 | Baza danych pacjentów | TAK |  |
| **5** | **Moc maksymalna 150 W +/-3%** |  |  |
| **6** | **Częstotliwość pracy regulowany w zakresie min. 480 – 520 kHz co 1 kHz** | TAK podać |  |
| 7 | Tryb pracy ciągły/impulsowy | TAK |  |
| **8** | **Możliwość pracy w trybie neurodynamicznym z elektrodami w dwóch rękach , baz użycia elektrody blaszanej** | TAK podać |  |
| 9 | Wyjścia elektrod dla elektrod: pojemnościowej / rezystywnej / neutralnej | TAK |  |
| **10** | **Dynamiczna kontrola impedancji w celu zapobiegania oparzeniu pacjenta** | TAK |  |
| 11 | Elektrody pojemnościowe izolowane 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) | TAK podać |  |
| 12 | Elektrody rezystywne izolowane 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) | TAK podać |  |
| 13 | Elektroda neutralna metalowa (160 × 240 mm) +/-3% | TAK podać |  |
| 14 | Wymiary 320 × 190 × 280 mm +/-3% | TAK podać |  |
| 15 | Funkcja wygaszacza ekranu i wyłączania aparatu | TAK |  |
| 16 | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w minimum 5 otwieranych uchylnie schowków | TAK |  |
| 17 | Uchwyt na krem sprzęgający - montowany do stolika | TAK |  |
| 18 | Uchwyt na elektrodę bierną - montowany do stolika | TAK |  |
| 19 | Warunki gwarancji - min. 24 mies. | TAK podać |  |